{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":39,"n_cols":8,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDQ-B"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FDQ125B8V3B9","FDQ200B8V3B9","FDQ250B8V3B9"]
["Capacidad de refrigeración","Capacidad total","","Nom.","kW","","20.0","24.1"]
["Capacidad de calefacción","Capacidad total","","Nom.","kW","","23.0","26.4"]
["Carcasa","Color","","","","Sin pintar","Sin pintar","Sin pintar"]
["","Material","","","","Acero galvanizado","Acero galvanizado","Acero galvanizado"]
["Dimensiones","Unidad","","Altura","mm","350","450","450"]
["","","","Anchura","mm","1,400","1,400","1,400"]
["","","","Profundidad","mm","662","900","900"]
["Peso","Unidad","","","kg","59.0","89.0","94.0"]
["Espacio necesario en el falso techo >","mm","","","","350","450","450"]
["Ventilador","Caudal de aire","Refrigeración","Nom.","m³/min","43.0"]
["","","","Medio","m³/min","","69.0","89.0"]
["","","Calefacción","Nom.","m³/min","43.0"]
["","","","Medio","m³/min","","69.0","89.0"]
["","Presión estática externa","","Alto","Pa","150","250","250"]
["","","","Nom.","Pa","150","250","250"]
["","","","Bajo","Pa","150","250","250"]
["Sound power level","Refrigeración","","","dBA","75.0","81.0","82.0"]
["Nivel de presión sonora","Refrigeración","","Alto","dBA","44.0","45.0","47.0"]
["","Calefacción","","Bajo","dBA","44.0","45.0","47.0"]
["Conexiones de tubería","Líquido","","D.E.","mm","9.52","9.52","12.70"]
["","Gas","","D.E.","mm","15.9","22.2","22.2"]
["","Drain","","","","","OD Ø25.0","OD Ø25.0"]
["Sistemas de control","Controlador remoto con cable","","","","","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B"]
["Accesorios estándar","Manual de instalación y de uso","","","","1","1","1"]
["Power supply","Nombre","","","","V3","V3","V3"]
["","Fase","","","","1~","1~","1~"]
["","Frecuencia","","","Hz","50","50","50"]
["","Tensión","","","V","230","230 +/-10%","230 +/-10%"]
["Notas","","","","","(1) - Los valores de sonido se calculan en una cámara semianecoica con correcciones.","(1) - Los valores de sonido se calculan en una cámara semianecoica con correcciones.","(1) - Los valores de sonido se calculan en una cámara semianecoica con correcciones."]
["","","","","","(2) - En nivel de presión sonora se calcula mediante un micrófono situado a una distancia de 1 m de la unidad.","(2) - En nivel de presión sonora se calcula mediante un micrófono situado a una distancia de 1 m de la unidad.","(2) - En nivel de presión sonora se calcula mediante un micrófono situado a una distancia de 1 m de la unidad."]
["","","","","","(3) - El nivel de presión sonora es un valor relativo que depende de la distancia y del entorno acústico. Para más detalles, consulte los esquemas de nivel sonoro.","(3) - El nivel de presión sonora es un valor relativo que depende de la distancia y del entorno acústico. Para más detalles, consulte los esquemas de nivel sonoro.","(3) - El nivel de presión sonora es un valor relativo que depende de la distancia y del entorno acústico. Para más detalles, consulte los esquemas de nivel sonoro."]
["","","","","","(4) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que indica la potencia que genera una fuente de sonido.","(4) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que indica la potencia que genera una fuente de sonido.","(4) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que indica la potencia que genera una fuente de sonido."]
["","","","","","(5) - Para más detalles, consulte el diagrama de cableado, la placa de identificación y el manual de instalación.","(5) - Para más detalles, consulte el diagrama de cableado, la placa de identificación y el manual de instalación.","(5) - Para más detalles, consulte el diagrama de cableado, la placa de identificación y el manual de instalación."]