{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":28,"n_cols":7,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDQ-C / RZQSG-LV1/LY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDQ125C7VEB / RZQSG125L7V1B","FDQ125C7VEB / RZQSG125L7Y1B9","FDQ125C7VEB / RZQSG125L7Y1B"]
["Capacidad de refrigeración","Nom.","","kW","12.0","12.0","12.0 (3)"]
["Refrigeración de habitaciones","SEER","","","4.35","4.35","4.35 (6)"]
["","Consumo energético anual","","kWh/a","965.517","965.517"]
["","Capacidad","Pdesign","kW","12.00","12.00"]
["","Clase de eficiencia energética","","","C","C"]
["Calefacción de habitaciones (clima medio)","Capacidad","Pdesign","kW","7.60","7.60"]
["","SCOP/A","","","3.81","3.81","3.81 (6)"]
["","Clase de eficiencia energética","","","A","A"]
["","Consumo energético anual","","kWh/a","2,791","2,791"]
["Eficiencia nominal","Consumo energético anual","","kWh","1,870","1,600","1,870"]
["","EER","","","3.21","3.21","3.21"]
["","COP","","","3.51","3.51","3.51"]
["","Directiva de etiquetado de eficiencia energética","Refrigeración","","A","A","A"]
["","","Calefacción","","B","B","B"]
["Capacidad de calefacción","Nom.","","kW","13.5","13.5","13.5 (4)"]
["Notas","","","","(1) - EER/COP conforme a Eurovent 2012, solo para uso fuera de la UE","(1) - EER/COP conforme a Eurovent 2012, solo para uso fuera de la UE","(1) - Consumo anual de energía: basado en un promedio de utilización de 500 horas de uso al año a plena carga (condiciones nominales)"]
["","","","","(2) - Eficiencia nominal: refrigeración a 35°/27° de carga nominal, calefacción a 7°/20° de carga nominal","(2) - Eficiencia nominal: refrigeración a 35°/27° de carga nominal, calefacción a 7°/20° de carga nominal","(2) - Etiqueta de eficiencia energética: escala desde A (más eficiente) a G (menos eficiente)"]
["","","","","","","(3) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 5m; diferencia de nivel 0m"]
["","","","","","","(4) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5m; diferencia de nivel 0m"]
["","","","","","","(5) - Consumo anual de energía de acuerdo con la Directiva de etiquetado energético 2002/31/EC"]
["","","","","","","(6) - SEER y SCOP conforme a EN 14825"]
["","","","","","","(7) - Eficiencia nominal: refrigeración a 35°/27° de carga nominal, calefacción a 7°/20° de carga nominal"]