{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":25,"n_cols":5,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDXM-F9 / 3MXM-N"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDXM25F3V1B9 / FDXM25F3V1B9 / 3MXM52N2V1B"]
["Capacidad de refrigeración","Nom.","","kW","5.0"]
["Refrigeración de habitaciones","SEER","","","6.36"]
["","Consumo energético anual","","kWh/a","276"]
["","Capacidad","Pdesign","kW","5.00"]
["","Clase de eficiencia energética","","","A++"]
["Calefacción de habitaciones (clima medio)","Capacidad","Pdesign","kW","4.80"]
["","SCOP/A","","","3.83"]
["","Clase de eficiencia energética","","","A"]
["","Consumo energético anual","","kWh/a","1,754"]
["Eficiencia nominal","Annual energy consumption","","kWh","606"]
["","EER","","","4.12"]
["","COP","","","3.69"]
["","Directiva de etiquetado de eficiencia energética","Refrigeración","","A"]
["","","Calefacción","","A"]
["Capacidad de calefacción","Nom.","","kW","6.80"]
["Notas","","","","(1) - Capacidades nominales de refrigeración basadas en: temperatura interior: 27°CBS / 19°CBH; temperatura exterior: 35°CBS; tubería de refrigerante equivalente: 5m; diferencia de nivel: 0m."]
["","","","","(2) - Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5 m; diferencia de nivel 0m."]
["","","","","(3) - Consulte la ilustración por separado para el rango de funcionamiento"]
["","","","","(4) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos."]