{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":24,"n_cols":6,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDXM-F9 / RXS-L3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDXM25F3V1B9 / RXS25L3V1B","FDXM35F3V1B9 / RXS35L3V1B"]
["Capacidad de refrigeración","Mín.","","kW","1.30","1.40"]
["","Máx.","","kW","3.00","3.80"]
["","Nom.","","kW","2.40","3.40"]
["Conexiones de tubería","Líquido","D.E.","mm","6.35","6.35"]
["","Gas","D.E.","mm","9.50","9.50"]
["","Drenaje","D.E.","mm","VP20 (Diá. ext. 26, diá. int. 20)","VP20 (Diá. ext. 26, diá. int. 20)"]
["Eficiencia nominal","Annual energy consumption","","kWh","321","574"]
["","EER","","","3.74","2.96"]
["","COP","","","4.00","3.48"]
["","Directiva de etiquetado de eficiencia energética","Refrigeración","","A","B"]
["","","Calefacción","","A","A"]
["Capacidad de calefacción","Nom.","","kW","3.20","4.00"]
["","Mín.","","kW","1.30","1.40"]
["","Máx.","","kW","4.50","5.00"]
["Notas","","","","(1) - Capacidades nominales de refrigeración basadas en: temperatura interior: 27°CBS / 19°CBH; temperatura exterior: 35°CBS; tubería de refrigerante equivalente: 5m; diferencia de nivel: 0m.","(1) - Capacidades nominales de refrigeración basadas en: temperatura interior: 27°CBS / 19°CBH; temperatura exterior: 35°CBS; tubería de refrigerante equivalente: 5m; diferencia de nivel: 0m."]
["","","","","(2) - Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5 m; diferencia de nivel 0m.","(2) - Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5 m; diferencia de nivel 0m."]
["","","","","(3) - Consulte la ilustración por separado para el rango de funcionamiento","(3) - Consulte la ilustración por separado para el rango de funcionamiento"]
["","","","","(4) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos.","(4) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos."]