{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":42,"n_cols":7,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDXS-F"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDXS25F2VEB","FDXS35F2VEB","FDXS60F2VEB"]
["Nivel de presión sonora","Calefacción","Alto","dBA","35","35","38"]
["","","Medio","dBA","33","33","36"]
["","","Bajo","dBA","27","27","30"]
["","Refrigeración","Medio","dBA","33","33","35"]
["","","Bajo","dBA","27","27","30"]
["","","Alto","dBA","35","35","38"]
["Accesorios estándar","Manual de instalación","","","1","1","1"]
["","Manual de uso","","","1","1","1"]
["","Aislamiento para adaptador","","","1","1","1"]
["","Almohadilla de sellado","","","1","1","1"]
["","Abrazadera metálica","","","1","1","1"]
["","Tubo flexible de drenaje","","","1","1","1"]
["","Arandela para ménsula de suspensión","","","8","8","8"]
["","Material de sellado","","","2","2","2"]
["","Abrazaderas","","","6","6","6"]
["","Arandela para placa de fijación","","","4","4","4"]
["","Tornillos para bridas de conducto","","","1","1","1"]
["","Filtro de aire","","","1","1","1"]
["Conexiones de tubería","Líquido","D.E.","mm","6.35","6.35","6.35"]
["","Gas","D.E.","mm","9.50","9.50","12.7"]
["","Drenaje","","","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)"]
["Consumo","Refrigeración","Nom.","kW","0.036","0.036","0.060"]
["","Calefacción","Nom.","kW","0.036","0.036","0.060"]
["Nivel de potencia sonora","Refrigeración","","dBA","53","53","56"]
["","Calefacción","","dBA","53","53","56"]
["Dimensiones","Unidad","Anchura","mm","750","750","1,150"]
["","","Profundidad","mm","620","620","620"]
["","","Altura","mm","200","200","200"]
["Peso","Unidad","","kg","21.0","21.0","30.0"]
["Ventilador","Presión estática externa","Nom.","Pa","30","30","40"]
["Power supply","Fase","","","1~","1~","1~"]
["","Frecuencia","","Hz","50/60","50/60","50/60"]
["","Nombre","","","VE","VE","VE"]
["","Tensión","","V","220-240","220-240","220-240"]
["Notas","","","","(1) - El nivel sonoro de func. se basa en la entrada de aspiración del lado trasero y una ESP de 40Pa. Nivel sonoro de func. de la entrada de aspiración del lado inferior: (nivel sonoro de funcionamiento para la entrada de aspiración posterior) + 5 dB. No obstante, al realizar la instalación con la ESP baja, puede aumentar 5 dB o más.","(1) - El nivel sonoro de func. se basa en la entrada de aspiración del lado trasero y una ESP de 40Pa. Nivel sonoro de func. de la entrada de aspiración del lado inferior: (nivel sonoro de funcionamiento para la entrada de aspiración posterior) + 5 dB. No obstante, al realizar la instalación con la ESP baja, puede aumentar 5 dB o más.","(1) - El nivel sonoro de func. se basa en la entrada de aspiración del lado trasero y una ESP de 40Pa. Nivel sonoro de func. de la entrada de aspiración del lado inferior: (nivel sonoro de funcionamiento para la entrada de aspiración posterior) + 5 dB. No obstante, al realizar la instalación con la ESP baja, puede aumentar 5 dB o más."]
["","","","","(2) - Cuando esté conectado a una unidad exterior de un sistema Multi, consulte las especificaciones de la unidad que se va a conectar.","(2) - Cuando esté conectado a una unidad exterior de un sistema Multi, consulte las especificaciones de la unidad que se va a conectar.","(2) - Cuando esté conectado a una unidad exterior de un sistema Multi, consulte las especificaciones de la unidad que se va a conectar."]