{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":43,"n_cols":6,"rows_kept":43,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FFA-A / RXM-N"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FFA50A2VEB / RXM50N2V1B","FFA60A2VEB / RXM60N2V1B"]
["Capacidad de refrigeración","Nom.","","kW","","5.70"]
["Capacidad de calefacción","Nom.","","kW","","7.00"]
["Eficiencia nominal","EER","","","","3.05"]
["","COP","","","","3.41"]
["","Consumo energético anual","","kWh","","934"]
["","Directiva de etiquetado de eficiencia energética","Refrigeración","","","B"]
["","","Calefacción","","","B"]
["Refrigeración de habitaciones","Clase de eficiencia energética","","","","A+"]
["","Capacidad","Pdesign","kW","","5.70"]
["","SEER","","","","5.76"]
["","Consumo energético anual","","kWh/a","","347"]
["Calefacción de habitaciones (clima medio)","Clase de eficiencia energética","","","","A+"]
["","Capacidad","Pdesign","kW","","3.96"]
["","SCOP/A","","","","4.04"]
["","Consumo energético anual","","kWh/a","","1,372"]
["Notas","","","","","(1) - Consulte la ilustración por separado para el rango de funcionamiento"]
["","","","","","(2) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos."]
["","","","","","(3) - Capacidades nom. de refrigeración basadas en: temperatura interior: 27°CBS / 19°CBH; temperatura exterior: 35°CBS; tubería de refrigerante equivalente: 5m; diferencia de nivel: 0m."]
["","","","","","(4) - Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5 m; diferencia de nivel 0m."]
["Unidad exterior","","","","RXM50N2V1B"]
["Capacidad de refrigeración","Nom.","","kW","5.00"]
["Capacidad de calefacción","Nom.","","kW","5.80"]
["Eficiencia nominal","EER","","","3.24"]
["","COP","","","3.49"]
["","Consumo energético anual","","kWh","771"]
["","Directiva de etiquetado de eficiencia energética","Refrigeración","","A"]
["","","Calefacción","","B"]
["Refrigeración de habitaciones","Clase de eficiencia energética","","","A+"]
["","Capacidad","Pdesign","kW","5.00"]
["","SEER","","","5.98"]
["","Consumo energético anual","","kWh/a","292"]
["Calefacción de habitaciones (clima medio)","Clase de eficiencia energética","","","A"]
["","Capacidad","Pdesign","kW","3.84"]
["","SCOP/A","","","3.90"]
["","Capacidad de calefacción Pdh a -10°","","kW","3.51"]
["","Consumo energético anual","","kWh/a","1377"]
["Rango de eficiencia energética","","","","A+++ ~ D"]