{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":25,"n_cols":6,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FFA-A9 / RXM-R9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FFA25A2VEB9 / RXM25R5V1B9","FFA35A2VEB9 / RXM35R5V1B9"]
["Capacidad de refrigeración","Nom.","","kW","2.50","3.40"]
["Capacidad de calefacción","Nom.","","kW","3.20","4.20"]
["Eficiencia nominal","Consumo energético anual","","kWh","273","446"]
["","COP","","","3.90","3.50"]
["","EER","","","4.57","3.81"]
["","Directiva de etiquetado de eficiencia energética","Refrigeración","","A","A"]
["","","Calefacción","","A","B"]
["Refrigeración de habitaciones","Consumo energético anual","","kWh/a","","186"]
["","Capacidad","Pdesign","kW","","3.40"]
["Calefacción de habitaciones (clima medio)","Consumo energético anual","","kWh/a","","1,058"]
["","Capacidad","Pdesign","kW","","3.10"]
["Notas","","","","(1) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos.","(1) - Capacidades nominales de refrigeración basadas en: temperatura interior: 27°CBS / 19°CBH; temperatura exterior: 35°CBS; tubería de refrigerante equivalente: 5m; diferencia de nivel: 0m."]
["","","","","(2) - Consulte la ilustración por separado para el rango de funcionamiento","(2) - Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5 m; diferencia de nivel 0m."]
["","","","","(3) - Capacidades nominales de refrigeración basadas en: temperatura interior: 27°CBS / 19°CBH; temperatura exterior: 35°CBS; tubería de refrigerante equivalente: 5m; diferencia de nivel: 0m.","(3) - Consulte la ilustración por separado para el rango de funcionamiento"]
["","","","","(4) - Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5 m; diferencia de nivel 0m.","(4) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos."]
["Refrigeración de habitaciones","Clase de eficiencia energética","","","","A++"]
["","SEER","","","","6.38"]
["Calefacción de habitaciones (clima medio)","Clase de eficiencia energética","","","","A+"]
["","SCOP/A","","","","4.10"]