{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":21,"n_cols":14,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FFA-A9 / RZQG-L(8)Y1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FFA60A2VEB9 / FFA60A2VEB9 / RZQG125L8Y1B","FFA35A2VEB9 / FFA35A2VEB9 / FFA35A2VEB9 / FFA35A2VEB9 / RZQG100L8Y1B","FFA50A2VEB9 / FFA50A2VEB9 / FFA50A2VEB9 / RZQG100L8Y1B","FFA35A2VEB9 / FFA35A2VEB9 / FFA35A2VEB9 / FFA35A2VEB9 / RZQG125L8Y1B","FFA35A2VEB9 / FFA35A2VEB9 / FFA35A2VEB9 / RZQG100L8Y1B","FFA50A2VEB9 / FFA50A2VEB9 / FFA50A2VEB9 / RZQG125L8Y1B","FFA50A2VEB9 / FFA50A2VEB9 / RZQG100L8Y1B","FFA35A2VEB9 / FFA35A2VEB9 / FFA35A2VEB9 / RZQG71L8Y1B","FFA35A2VEB9 / FFA35A2VEB9 / RZQG71L8Y1B","FFA50A2VEB9 / FFA50A2VEB9 / RZQG71L8Y1B"]
["Rango de eficiencia energética","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]
["Capacidad de refrigeración","Nom.","","kW","","","","","","","","6.80","6.80","6.80"]
["Refrigeración de habitaciones","SEER","","","","","","","","","","5.10","5.10","5.10"]
["","Consumo energético anual","","kWh/a","","","","","","","","467","467","467"]
["","Capacidad","Pdesign","kW","","","","","","","","6.80","6.80","6.80"]
["","Clase de eficiencia energética","","","","","","","","","","A","A","A"]
["Calefacción de habitaciones (clima medio)","Capacidad","Pdesign","kW","","","","","","","","6.00","6.00","6.00"]
["","SCOP/A","","","","","","","","","","3.80","3.80","3.80"]
["","Clase de eficiencia energética","","","","","","","","","","A","A","A"]
["","Consumo energético anual","","kWh/a","","","","","","","","2,211","2,211","2,211"]
["Eficiencia nominal","EER","","","","","","","","","","3.38","3.38","3.38"]
["Notas","","","","","","","","","","","(1) - Consulte la ilustración por separado para el rango de funcionamiento","(1) - Capacidades nominales de refrigeración basadas en: temperatura interior: 27°CBS / 19°CBH; temperatura exterior: 35°CBS; tubería de refrigerante equivalente: 5m; diferencia de nivel: 0m.","(1) - Consulte la ilustración por separado para el rango de funcionamiento"]
["","","","","","","","","","","","(2) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos.","(2) - Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5 m; diferencia de nivel 0m.","(2) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos."]
["","","","","","","","","","","","","(3) - Consulte la ilustración por separado para el rango de funcionamiento"]
["","","","","","","","","","","","","(4) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos."]