{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":29,"n_cols":8,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FHA-A / RZASG-MV1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FHA71AVEB / RZASG71M2V1B","FHA35AVEB / FHA35AVEB / RZASG71M2V1B","FHA35AVEB / FHA35AVEB / FHA35AVEB / RZASG100M7V1B","FHA50AVEB / FHA50AVEB / RZASG100M7V1B"]
["Capacidad de refrigeración","Nom.","","kW","6.80 (1)","6.80 (1)"]
["Refrigeración de habitaciones","SEER","","","5.95","7.33"]
["","Consumo energético anual","","kWh/a","400","325"]
["","Capacidad","Pdesign","kW","6.80","6.80"]
["","Clase de eficiencia energética","","","A+","A++"]
["Calefacción de habitaciones (clima medio)","Capacidad","Pdesign","kW","4.50","4.50"]
["","SCOP/A","","","3.90","4.38"]
["","Clase de eficiencia energética","","","A","A+"]
["","Consumo energético anual","","kWh/a","1,616","1,438"]
["Capacidad de calefacción","Nom.","","kW","7.50 (2)","7.50 (2)"]
["Notas","","","","(1) - Refrigeración: T2: temp. interior 26,6°CBS, 19,4°CBH; temp. exterior 48 °CBS [Btu/h/W]","(1) - Refrigeración: T2: temp. interior 26,6°CBS, 19,4°CBH; temp. exterior 48 °CBS [Btu/h/W]","(1) - Capacidades nom. de refrigeración basadas en: temperatura interior: 27°CBS / 19°CBH; temperatura exterior: 35°CBS; tubería de refrigerante equivalente: 5m; diferencia de nivel: 0m.","(1) - Capacidades nom. de refrigeración basadas en: temperatura interior: 27°CBS / 19°CBH; temperatura exterior: 35°CBS; tubería de refrigerante equivalente: 5m; diferencia de nivel: 0m."]
["","","","","(2) - Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5 m; diferencia de nivel 0m.","(2) - Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5 m; diferencia de nivel 0m.","(2) - Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5 m; diferencia de nivel 0m.","(2) - Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5 m; diferencia de nivel 0m."]
["Unidad exterior","","","","","","RZASG100M7V1B","RZASG100M7V1B"]
["Capacidad de refrigeración","Nom.","","kW","","","9.50","9.50"]
["Capacidad de calefacción","Nom.","","kW","","","10.8","10.8"]
["Refrigeración de habitaciones","Clase de eficiencia energética","","","","","A++","A+"]
["","Capacidad","Pdesign","kW","","","9.50","9.50"]
["","SEER","","","","","7.26","5.79"]
["","Consumo energético anual","","kWh/a","","","458","574"]
["Calefacción de habitaciones (clima medio)","Clase de eficiencia energética","","","","","A+","A"]
["","Capacidad","Pdesign","kW","","","6.00","6.00"]
["","SCOP/A","","","","","4.02","3.92"]
["","Consumo energético anual","","kWh/a","","","2090","2143"]