{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":25,"n_cols":6,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FNA-A / RXM-N"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FNA50A2VEB / RXM50N2V1B","FNA60A2VEB / RXM60N2V1B"]
["Capacidad de refrigeración","Nom.","","kW","5.00","6.00"]
["Refrigeración de habitaciones","Consumo energético anual","","kWh/a","","378"]
["","Capacidad","Pdesign","kW","","6.00"]
["Calefacción de habitaciones (clima medio)","Capacidad","Pdesign","kW","","4.60"]
["","Consumo energético anual","","kWh/a","","1,547"]
["Eficiencia nominal","Annual energy consumption","","kWh","739","1,111"]
["","EER","","","3.38","2.70"]
["","COP","","","3.34","3.11"]
["","Directiva de etiquetado de eficiencia energética","Refrigeración","","A","D"]
["","","Calefacción","","C","D"]
["Capacidad de calefacción","Nom.","","kW","5.80","7.00"]
["Notas","","","","(1) - Consulte la ilustración por separado para el rango de funcionamiento","(1) - Consulte la ilustración por separado para el rango de funcionamiento"]
["","","","","(2) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos.","(2) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos."]
["","","","","(3) - Capacidades nominales de refrigeración basadas en: temperatura interior: 27°CBS / 19°CBH; temperatura exterior: 35°CBS; tubería de refrigerante equivalente: 5m; diferencia de nivel: 0m.","(3) - Capacidades nom. de refrigeración basadas en: temperatura interior: 27°CBS / 19°CBH; temperatura exterior: 35°CBS; tubería de refrigerante equivalente: 5m; diferencia de nivel: 0m."]
["","","","","(4) - Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5 m; diferencia de nivel 0m.","(4) - Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5 m; diferencia de nivel 0m."]
["Refrigeración de habitaciones","Clase de eficiencia energética","","","","A"]
["","SEER","","","","5.56"]
["Calefacción de habitaciones (clima medio)","Clase de eficiencia energética","","","","A+"]
["","SCOP/A","","","","4.16"]