{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":23,"n_cols":9,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FNA-A / RZQSG-L(8)Y1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FNA50A2VEB / FNA50A2VEB / RZQSG100L8Y1B","FNA35A2VEB / FNA35A2VEB / FNA35A2VEB / RZQSG100L8Y1B","FNA60A2VEB / FNA60A2VEB / RZQSG125L8Y1B","FNA35A2VEB / FNA35A2VEB / FNA35A2VEB / FNA35A2VEB / RZQSG125L8Y1B","FNA50A2VEB / FNA50A2VEB / FNA50A2VEB / RZQSG125L8Y1B"]
["Capacidad de refrigeración","Nom.","","kW","9.50 (1)","9.50 (1)","12.0 (1)","12.0 (1)","12.0 (1)"]
["Refrigeración de habitaciones","SEER","","","5.10","4.80","4.80","4.80","4.80"]
["","Consumo energético anual","","kWh/a","652","693","875","875","875"]
["","Capacidad","Pdesign","kW","9.50","9.50","12.0","12.0","12.0"]
["","Clase de eficiencia energética","","","A","B","B","B","B"]
["Calefacción de habitaciones (clima medio)","Capacidad","Pdesign","kW","7.60","7.10","7.60","7.60","7.60"]
["","SCOP/A","","","3.80","3.80","3.80","3.80","3.80"]
["","Clase de eficiencia energética","","","A","A","A","A","A"]
["","Consumo energético anual","","kWh/a","2,800","2,616","2,800","2,800","2,800"]
["Eficiencia nominal","EER","","","3.02 (3)","2.56 (3)","2.46 (3)","2.57 (3)","2.95 (3)"]
["","COP","","","3.26 (3)","2.66 (3)","3.08 (3)","2.90 (3)","3.44 (3)"]
["","Directiva de etiquetado de eficiencia energética","Refrigeración","","B","E","E","E","C"]
["","","Calefacción","","C","D","D","D","B"]
["Capacidad de calefacción","Nom.","","kW","10.8 (2)","10.8 (2)","13.5 (2)","13.5 (2)","13.5 (2)"]
["Notas","","","","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m"]
["","","","","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m"]
["","","","","(3) - EER/COP conforme a Eurovent 2012, solo para uso fuera de la UE","(3) - EER/COP conforme a Eurovent 2012, solo para uso fuera de la UE","(3) - EER/COP conforme a Eurovent 2012, solo para uso fuera de la UE","(3) - EER/COP conforme a Eurovent 2012, solo para uso fuera de la UE","(3) - EER/COP conforme a Eurovent 2012, solo para uso fuera de la UE"]