{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":31,"n_cols":12,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FNA-A9 / RZASG-MV1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FNA35A2VEB9 / FNA35A2VEB9 / RZASG71M2V1B","FNA35A2VEB9 / FNA35A2VEB9 / FNA35A2VEB9 / RZASG100M7V1B","FNA50A2VEB9 / FNA50A2VEB9 / RZASG100M7V1B","FNA35A2VEB9 / FNA35A2VEB9 / FNA35A2VEB9 / FNA35A2VEB9 / RZASG125M7V1B","FNA60A2VEB9 / FNA60A2VEB9 / RZASG125M7V1B","FNA50A2VEB9 / FNA50A2VEB9 / FNA50A2VEB9 / RZASG125M7V1B","FNA35A2VEB9 / FNA35A2VEB9 / FNA35A2VEB9 / FNA35A2VEB9 / RZASG140M7V1B","FNA50A2VEB9 / FNA50A2VEB9 / FNA50A2VEB9 / RZASG140M7V1B"]
["Capacidad de refrigeración","Nom.","","kW","6.80 (1)","","","12.1 (1)","12.1 (1)","","13.4 (1)"]
["Refrigeración de habitaciones","SEER","","","6.30","","","6.69","6.46","","6.74"]
["","Consumo energético anual","","kWh/a","378","","","1,086","1,124","","1,194"]
["","Capacidad","Pdesign","kW","6.80","","","12.1","12.1","","13.4"]
["","Clase de eficiencia energética","","","A++"]
["Calefacción de habitaciones (clima medio)","Capacidad","Pdesign","kW","4.50","","","6.00","6.00","","7.80"]
["","SCOP/A","","","4.22","","","4.39","4.07","","4.57"]
["","Clase de eficiencia energética","","","A+"]
["","Consumo energético anual","","kWh/a","1,493","","","1,912","2,065","","2,387"]
["Capacidad de calefacción","Nom.","","kW","7.50 (2)","","","13.5 (2)","13.5 (2)","","15.5 (2)"]
["Notas","","","","(1) - Capacidades nom. de refrigeración basadas en: temperatura interior: 27°CBS / 19°CBH; temperatura exterior: 35°CBS; tubería de refrigerante equivalente: 5m; diferencia de nivel: 0m.","(1) - Capacidades nom. de refrigeración basadas en: temperatura interior: 27°CBS / 19°CBH; temperatura exterior: 35°CBS; tubería de refrigerante equivalente: 5m; diferencia de nivel: 0m.","(1) - Capacidades nom. de refrigeración basadas en: temperatura interior: 27°CBS / 19°CBH; temperatura exterior: 35°CBS; tubería de refrigerante equivalente: 5m; diferencia de nivel: 0m.","(1) - Capacidades nom. de refrigeración basadas en: temperatura interior: 27°CBS / 19°CBH; temperatura exterior: 35°CBS; tubería de refrigerante equivalente: 5m; diferencia de nivel: 0m.","(1) - Capacidades nominales de refrigeración basadas en: temperatura interior: 27°CBS / 19°CBH; temperatura exterior: 35°CBS; tubería de refrigerante equivalente: 5m; diferencia de nivel: 0m.","(1) - Capacidades nom. de refrigeración basadas en: temperatura interior: 27°CBS / 19°CBH; temperatura exterior: 35°CBS; tubería de refrigerante equivalente: 5m; diferencia de nivel: 0m.","(1) - Capacidades nom. de refrigeración basadas en: temperatura interior: 27°CBS / 19°CBH; temperatura exterior: 35°CBS; tubería de refrigerante equivalente: 5m; diferencia de nivel: 0m.","(1) - Capacidades nom. de refrigeración basadas en: temperatura interior: 27°CBS / 19°CBH; temperatura exterior: 35°CBS; tubería de refrigerante equivalente: 5m; diferencia de nivel: 0m."]
["","","","","(2) - Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5 m; diferencia de nivel 0m.","(2) - Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5 m; diferencia de nivel 0m.","(2) - Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5 m; diferencia de nivel 0m.","(2) - Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5 m; diferencia de nivel 0m.","(2) - Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5 m; diferencia de nivel 0m.","(2) - Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5 m; diferencia de nivel 0m.","(2) - Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5 m; diferencia de nivel 0m.","(2) - Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5 m; diferencia de nivel 0m."]
["","","","","(3) - Consulte la ilustración por separado para el rango de funcionamiento","","","(3) - Consulte la ilustración por separado para el rango de funcionamiento","(3) - Consulte la ilustración por separado para el rango de funcionamiento","","(3) - Consulte la ilustración por separado para el rango de funcionamiento"]
["","","","","(4) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos.","","","(4) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos.","(4) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos.","","(4) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos."]
["Capacidad de refrigeración","Nom.","","kW","","9.50","9.50","","","12.1","","13.4"]
["Capacidad de calefacción","Nom.","","kW","","10.8","10.8","","","13.5","","15.5"]
["Refrigeración de habitaciones","Clase de eficiencia energética","","","","A++","A++"]
["","Capacidad","Pdesign","kW","","9.50","9.50","","","12.1","","13.4"]
["","SEER","","","","6.43","7.68","","","7.00","","8.57"]
["","Consumo energético anual","","kWh/a","","517","433","","","1037","","939"]
["Calefacción de habitaciones (clima medio)","Clase de eficiencia energética","","","","A","A"]
["","Capacidad","Pdesign","kW","","6.00","6.00","","","6.00","","7.80"]
["","SCOP/A","","","","3.89","3.93","","","4.43","","4.56"]
["","Consumo energético anual","","kWh/a","","2159","2137","","","1898","","2394"]
["Rango de eficiencia energética","","","","","","","","","A+++ ~ D","","A+++ ~ D"]