{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":29,"n_cols":6,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXA-CB / RXA-B8"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXA42C2V1BB / RXA42B5V1B8","FTXA50C2V1BB / RXA50B5V1B8"]
["Capacidad de refrigeración","Mín.","","kW","1.70","1.70"]
["","Nom.","","kW","4.20","5"]
["","Máx.","","kW","5","5.30"]
["Capacidad de calefacción","Mín.","","kW","1.70","1.70"]
["","Nom.","","kW","5.40","5.80"]
["","Máx.","","kW","6","6.50"]
["Eficiencia nominal","EER","","","3.99","3.68"]
["","COP","","","4.12","4"]
["","Consumo energético anual","","kWh","526","679"]
["","Directiva de etiquetado de eficiencia energética","Refrigeración","","A","A"]
["","","Calefacción","","A","A"]
["Refrigeración de habitaciones","Clase de eficiencia energética","","","A++","A++"]
["","Capacidad","Pdesign","kW","4.20","5"]
["","SEER","","","7.50","7.33"]
["","Consumo energético anual","","kWh/a","196","239"]
["Calefacción de habitaciones (clima medio)","Clase de eficiencia energética","","","A++","A++"]
["","Capacidad","Pdesign","kW","3.80","4"]
["","SCOP/A","","","4.60","4.60"]
["","Capacidad de calefacción Pdh a -10°","","kW","3.04","3.19"]
["","Consumo energético anual","","kWh/a","1,156","1,218"]
["Notas","","","","(1) - Capacidades nom. de refrigeración basadas en: temperatura interior: 27°CBS / 19°CBH; temperatura exterior: 35°CBS; tubería de refrigerante equivalente: 5m; diferencia de nivel: 0m.","(1) - Capacidades nom. de refrigeración basadas en: temperatura interior: 27°CBS / 19°CBH; temperatura exterior: 35°CBS; tubería de refrigerante equivalente: 5m; diferencia de nivel: 0m."]
["","","","","(2) - Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5 m; diferencia de nivel 0m.","(2) - Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5 m; diferencia de nivel 0m."]
["","","","","(3) - Consulte la ilustración por separado para el rango de funcionamiento","(3) - Consulte la ilustración por separado para el rango de funcionamiento"]