{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":30,"n_cols":6,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXF-B / RXF-B"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXF20B5V1B / RXF20B5V1B","FTXF25B5V1B / RXF25B5V1B"]
["Outdoor unit","","","","RXF20B5V1B","RXF25B5V1B"]
["Capacidad de refrigeración","Mín.","","kW","1.3","1.3"]
["","Nom.","","kW","2.00","2.50"]
["","Máx.","","kW","2.6","3.0"]
["Capacidad de calefacción","Mín.","","kW","1.30","1.30"]
["","Nom.","","kW","2.50","2.80"]
["","Máx.","","kW","3.50","4.00"]
["Eficiencia nominal","EER","","","3.94","3.30"]
["","COP","","","4.19","4.01"]
["","Directiva de etiquetado de eficiencia energética","Refrigeración","","A","A"]
["","","Calefacción","","A","A"]
["Refrigeración de habitaciones","Clase de eficiencia energética","","","A++","A++"]
["","Capacidad","Pdesign","kW","2.00","2.50"]
["","SEER","","","6.15","6.22"]
["","Consumo energético anual","","kWh/a","114","141"]
["Calefacción de habitaciones (clima medio)","Clase de eficiencia energética","","","A+","A+"]
["","Capacidad","Pdesign","kW","2.20","2.40"]
["","SCOP/A","","","4.10","4.06"]
["","Capacidad de calefacción Pdh a -10°","","kW","1.99","2.10"]
["","Consumo energético anual","","kWh/a","751","827"]
["Rango de eficiencia energética","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]
["Notas","","","","(1) - Capacidades nom. de refrigeración basadas en: temperatura interior: 27°CBS / 19°CBH; temperatura exterior: 35°CBS; tubería de refrigerante equivalente: 5m; diferencia de nivel: 0m.","(1) - Capacidades nom. de refrigeración basadas en: temperatura interior: 27°CBS / 19°CBH; temperatura exterior: 35°CBS; tubería de refrigerante equivalente: 5m; diferencia de nivel: 0m."]
["","","","","(2) - Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5 m; diferencia de nivel 0m.","(2) - Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5 m; diferencia de nivel 0m."]
["","","","","(3) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos.","(3) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos."]