{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":30,"n_cols":6,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXF-D / RXF-D9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXF60D2V1B / RXF60D5V1B9","FTXF71D2V1B / RXF71D5V1B9"]
["Capacidad de refrigeración","Mín.","","kW","1.7","2.3"]
["","Nom.","","kW","6","7.1"]
["","Máx.","","kW","7","7.3"]
["Capacidad de calefacción","Mín.","","kW","1.7","2.3"]
["","Nom.","","kW","6.4","8.2"]
["","Máx.","","kW","8","9"]
["Eficiencia nominal","EER","","","3.25","2.56"]
["","COP","","","3.93","3.15"]
["","Consumo energético anual","","kWh","923","1387"]
["","Directiva de etiquetado de eficiencia energética","Refrigeración","","A","E"]
["","","Calefacción","","A","A"]
["Refrigeración de habitaciones","Clase de eficiencia energética","","","A++","A"]
["","Capacidad","Pdesign","kW","6","7.1"]
["","SEER","","","6.15","5.15"]
["","Consumo energético anual","","kWh/a","342","483"]
["Calefacción de habitaciones (clima medio)","Clase de eficiencia energética","","","A+","A"]
["","Capacidad","Pdesign","kW","4.8","6.2"]
["","SCOP/A","","","4.06","3.81"]
["","Capacidad de calefacción Pdh a -10°","","kW","4.24","5.02"]
["","Consumo energético anual","","kWh/a","1654","2275"]
["Notas","","","","(1) - Capacidades nom. de refrigeración basadas en: temperatura interior: 27°CBS / 19°CBH; temperatura exterior: 35°CBS; tubería de refrigerante equivalente: 5m; diferencia de nivel: 0m.","(1) - Capacidades nom. de refrigeración basadas en: temperatura interior: 27°CBS / 19°CBH; temperatura exterior: 35°CBS; tubería de refrigerante equivalente: 5m; diferencia de nivel: 0m."]
["","","","","(2) - Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5 m; diferencia de nivel 0m.","(2) - Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5 m; diferencia de nivel 0m."]
["","","","","(3) - Consulte la ilustración por separado para el rango de funcionamiento","(3) - Consulte la ilustración por separado para el rango de funcionamiento"]
["","","","","(4) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos.","(4) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos."]