{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":20,"n_cols":8,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXF-D / RXF-E"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXF20D5V1B / RXF20E5V1B","FTXF25D5V1B / RXF25E5V1B","FTXF35D5V1B / RXF35E5V1B","FTXF42D5V1B / RXF42E5V1B"]
["Outdoor unit","","","","RXF20E5V1B","RXF25E5V1B","RXF35E5V1B","RXF42E5V1B"]
["Capacidad de refrigeración","Mín.","","kW","1.3","1.3","1.3","1.4"]
["","Nom.","","kW","2.00","2.50","3.30","4.20"]
["","Máx.","","kW","2.4","2.8","3.8","4.3"]
["Capacidad de calefacción","Mín.","","kW","1.30","1.30","1.30","1.40"]
["","Nom.","","kW","2.40","2.80","3.50","4.60"]
["","Máx.","","kW","3.30","3.70","4.40","5.00"]
["Eficiencia nominal","COP","","","3.75","3.73","3.72","3.71"]
["","EER","","","3.38","3.24","3.30","3.30"]
["","Directiva de etiquetado de eficiencia energética","Refrigeración","","A","A","A","A"]
["","","Calefacción","","A","A","A","A"]
["Notas","","","","(1) - Las capacidades nominales de refrigeración se basan en: temperatura interior: 27°CBS, 19°CBH; temperatura exterior: 35°CBS; tubería de refrigerante equivalente: 5 m; diferencia de nivel: 0 m. Datos para serie de alta eficiencia, certificación Eurovent","(1) - Las capacidades nominales de refrigeración se basan en: temperatura interior: 27°CBS, 19°CBH; temperatura exterior: 35°CBS; tubería de refrigerante equivalente: 5 m; diferencia de nivel: 0 m. Datos para serie de alta eficiencia, certificación Eurovent","(1) - Las capacidades nominales de refrigeración se basan en: temperatura interior: 27°CBS, 19°CBH; temperatura exterior: 35°CBS; tubería de refrigerante equivalente: 5 m; diferencia de nivel: 0 m. Datos para serie de alta eficiencia, certificación Eurovent","(1) - Las capacidades nominales de refrigeración se basan en: temperatura interior: 27°CBS, 19°CBH; temperatura exterior: 35°CBS; tubería de refrigerante equivalente: 5 m; diferencia de nivel: 0 m. Datos para serie de alta eficiencia, certificación Eurovent"]
["","","","","(2) - Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior: 20°CBS; temperatura exterior: 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente: 5 m; diferencia de nivel: 0 m. Datos de la serie de eficiencia estándar","(2) - Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior: 20°CBS; temperatura exterior: 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente: 5 m; diferencia de nivel: 0 m. Datos de la serie de eficiencia estándar","(2) - Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior: 20°CBS; temperatura exterior: 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente: 5 m; diferencia de nivel: 0 m. Datos de la serie de eficiencia estándar","(2) - Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior: 20°CBS; temperatura exterior: 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente: 5 m; diferencia de nivel: 0 m. Datos de la serie de eficiencia estándar"]
["","","","","(3) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos.","(3) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos.","(3) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos.","(3) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos."]