{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":29,"n_cols":8,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXF-E / RXF-C"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXF20E5V1B / RXF20C5V1B","FTXF25E5V1B / RXF25C5V1B","FTXF35E5V1B / RXF35C5V1B","FTXF42E5V1B / RXF42C5V1B"]
["Outdoor unit","","","","RXF20C5V1B","RXF25C5V1B","RXF35C5V1B","RXF42C5V1B"]
["Capacidad de refrigeración","Mín.","","kW","1.3","1.3","1.3","1.4"]
["","Nom.","","kW","2","2.5","3.3","4.2"]
["","Máx.","","kW","2.4","2.8","3.8","4.3"]
["Capacidad de calefacción","Mín.","","kW","1.3","1.3","1.3","1.4"]
["","Nom.","","kW","2.4","2.8","3.5","4.6"]
["","Máx.","","kW","3.3","3.7","4.4","5"]
["Eficiencia nominal","EER","","","3.38","3.24","3.3","3.3"]
["","COP","","","3.75","3.73","3.72","3.71"]
["","Directiva de etiquetado de eficiencia energética","Refrigeración","","A","A","A","A"]
["","","Calefacción","","A","A","A","A"]
["Refrigeración de habitaciones","Clase de eficiencia energética","","","A++","A++","A++","A++"]
["","Capacidad","Pdesign","kW","2","2.5","3.5","4.2"]
["","SEER","","","6.22","6.22","6.22","6.5"]
["","Consumo energético anual","","kWh/a","113","141","197","226"]
["Calefacción de habitaciones (clima medio)","Clase de eficiencia energética","","","A+","A+","A+","A+"]
["","Capacidad","Pdesign","kW","2.2","2.4","2.6","3.3"]
["","SCOP/A","","","4.11","4.11","4.11","4.3"]
["","Capacidad de calefacción Pdh a -10°","","kW","1.91","2","2.22","2.61"]
["","Consumo energético anual","","kWh/a","749","817","885","1075"]
["Notas","","","","(1) - Las capacidades nominales de refrigeración se basan en: temperatura interior: 27°CBS, 19°CBH; temperatura exterior: 35°CBS; tubería de refrigerante equivalente: 5 m; diferencia de nivel: 0 m. Datos para serie de alta eficiencia, certificación Eurovent","(1) - Las capacidades nominales de refrigeración se basan en: temperatura interior: 27°CBS, 19°CBH; temperatura exterior: 35°CBS; tubería de refrigerante equivalente: 5 m; diferencia de nivel: 0 m. Datos para serie de alta eficiencia, certificación Eurovent","(1) - Las capacidades nominales de refrigeración se basan en: temperatura interior: 27°CBS, 19°CBH; temperatura exterior: 35°CBS; tubería de refrigerante equivalente: 5 m; diferencia de nivel: 0 m. Datos para serie de alta eficiencia, certificación Eurovent","(1) - Las capacidades nominales de refrigeración se basan en: temperatura interior: 27°CBS, 19°CBH; temperatura exterior: 35°CBS; tubería de refrigerante equivalente: 5 m; diferencia de nivel: 0 m. Datos para serie de alta eficiencia, certificación Eurovent"]
["","","","","(2) - Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior: 20°CBS; temperatura exterior: 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente: 5 m; diferencia de nivel: 0 m. Datos de la serie de eficiencia estándar","(2) - Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior: 20°CBS; temperatura exterior: 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente: 5 m; diferencia de nivel: 0 m. Datos de la serie de eficiencia estándar","(2) - Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior: 20°CBS; temperatura exterior: 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente: 5 m; diferencia de nivel: 0 m. Datos de la serie de eficiencia estándar","(2) - Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior: 20°CBS; temperatura exterior: 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente: 5 m; diferencia de nivel: 0 m. Datos de la serie de eficiencia estándar"]
["","","","","(3) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos.","(3) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos.","(3) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos.","(3) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos."]