{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":30,"n_cols":15,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXM-R / RXM-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXM20R2V1B / RXM20A5V1B","FTXM20R5V1B / RXM20A5V1B","FTXM25R2V1B / RXM25A5V1B","FTXM25R5V1B / RXM25A5V1B","FTXM35R2V1B / RXM35A5V1B","FTXM35R5V1B / RXM35A5V1B","FTXM42R2V1B / RXM42A5V1B","FTXM42R5V1B / RXM42A5V1B","FTXM50R2V1B / RXM50A5V1B","FTXM60R2V1B / RXM60A5V1B","FTXM71R2V1B / RXM71A5V1B"]
["Capacidad de refrigeración","Mín.","","kW","1.3","1.3","1.3","1.3","1.4","1.4","1.7","1.7","1.7","1.7","2.3"]
["","Nom.","","kW","2","2","2.5","2.5","3.4","3.4","4.2","4.2","5","6","7.1"]
["","Máx.","","kW","2.6","2.6","3.2","3.2","4","4","5","5","6","7","8.5"]
["Capacidad de calefacción","Mín.","","kW","1.3","1.3","1.3","1.3","1.4","1.4","1.7","1.7","1.7","1.7","2.3"]
["","Nom.","","kW","2.5","2.5","2.8","2.8","4","4","5.4","5.4","5.8","7","8.2"]
["","Máx.","","kW","3.5","3.5","4.7","4.7","5.2","5.2","6","6","7.7","8","10.2"]
["Eficiencia nominal","EER","","","4.57","4.57","4.5","4.5","4.23","4.23","3.03","3.03","3.68","3.39","3.03"]
["","COP","","","5","5","5","5","4.04","4.04","3.98","3.98","4","3.61","3.19"]
["","Consumo energético anual","","kWh","219","219","278","278","402","402","693","693","679","885","1172"]
["","Directiva de etiquetado de eficiencia energética","Refrigeración","","A","A","A","A","A","A","B","B","A","A","B"]
["","","Calefacción","","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","D"]
["Refrigeración de habitaciones","Clase de eficiencia energética","","","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A++","A++","A++","A++","A++"]
["","Capacidad","Pdesign","kW","2","2","2.5","2.5","3.4","3.4","4.2","4.2","5","6","7.1"]
["","SEER","","","8.65","8.65","8.65","8.65","8.65","8.65","7.1","7.1","7.41","6.9","6.2"]
["","Consumo energético anual","","kWh/a","81","81","101","101","137","137","207","207","236","304","401"]
["Calefacción de habitaciones (clima medio)","Clase de eficiencia energética","","","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A++","A++","A++","A+","A+"]
["","Capacidad","Pdesign","kW","2.3","2.3","2.4","2.4","2.5","2.5","4","4","4.6","4.8","6.2"]
["","SCOP/A","","","5.1","5.1","5.1","5.1","5.1","5.1","4.71","4.71","4.71","4.3","4.1"]
["","Capacidad de calefacción Pdh a -10°","","kW","2.24","2.24","2.3","2.3","2.35","2.35","2.97","2.97","3.85","3.99","5.01"]
["","Consumo energético anual","","kWh/a","631","631","659","659","686","686","1190","1190","1368","1562","2116"]
["Notas","","","","(1) - Consulte la ilustración por separado para el rango de funcionamiento","(1) - Consulte la ilustración por separado para el rango de funcionamiento","(1) - Consulte la ilustración por separado para el rango de funcionamiento","(1) - Consulte la ilustración por separado para el rango de funcionamiento","(1) - Consulte la ilustración por separado para el rango de funcionamiento","(1) - Consulte la ilustración por separado para el rango de funcionamiento"]
["","","","","(2) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos.","(2) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos.","(2) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos.","(2) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos.","(2) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos.","(2) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos."]
["","","","","(3) - Capacidades nom. de refrigeración basadas en: temperatura interior: 27°CBS / 19°CBH; temperatura exterior: 35°CBS; tubería de refrigerante equivalente: 5m; diferencia de nivel: 0m.","(3) - Capacidades nom. de refrigeración basadas en: temperatura interior: 27°CBS / 19°CBH; temperatura exterior: 35°CBS; tubería de refrigerante equivalente: 5m; diferencia de nivel: 0m.","(3) - Capacidades nom. de refrigeración basadas en: temperatura interior: 27°CBS / 19°CBH; temperatura exterior: 35°CBS; tubería de refrigerante equivalente: 5m; diferencia de nivel: 0m.","(3) - Capacidades nom. de refrigeración basadas en: temperatura interior: 27°CBS / 19°CBH; temperatura exterior: 35°CBS; tubería de refrigerante equivalente: 5m; diferencia de nivel: 0m.","(3) - Capacidades nom. de refrigeración basadas en: temperatura interior: 27°CBS / 19°CBH; temperatura exterior: 35°CBS; tubería de refrigerante equivalente: 5m; diferencia de nivel: 0m.","(3) - Capacidades nom. de refrigeración basadas en: temperatura interior: 27°CBS / 19°CBH; temperatura exterior: 35°CBS; tubería de refrigerante equivalente: 5m; diferencia de nivel: 0m."]
["","","","","(4) - Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5 m; diferencia de nivel 0m.","(4) - Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5 m; diferencia de nivel 0m.","(4) - Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5 m; diferencia de nivel 0m.","(4) - Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5 m; diferencia de nivel 0m.","(4) - Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5 m; diferencia de nivel 0m.","(4) - Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5 m; diferencia de nivel 0m."]