{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":40,"n_cols":9,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXP-M / RXP-L"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXP35M5V1B / RXP35L5V1B","FTXP35M5V1B / RXP35L2V1B","FTXP50M2V1B / RXP50L2V1B","FTXP60M2V1B / RXP60L2V1B","FTXP71M2V1B / RXP71L2V1B"]
["Outdoor unit","","","","RXP35L5V1B","RXP35L2V1B"]
["Capacidad de refrigeración","Mín.","","kW","1.3","1.3","","1.7","2.3"]
["","Nom.","","kW","3.50","3.50","","6.0","7.1"]
["","Máx.","","kW","4.0","4.0","","7.0","7.3"]
["Capacidad de calefacción","Mín.","","kW","1.30","1.30","","1.7","2.3"]
["","Nom.","","kW","4.00","4.00","","7.0","8.2"]
["","Máx.","","kW","4.80","4.80","","8.00","9.00"]
["Eficiencia nominal","Annual energy consumption","","kWh","","","","912","1,345"]
["","COP","","","4.02","4.02","","3.63","3.19"]
["","EER","","","3.49","3.49","","3.29","2.64"]
["","Directiva de etiquetado de eficiencia energética","Refrigeración","","A","A"]
["","","Calefacción","","A","A"]
["Notas","","","","(1) - Capacidades nominales de refrigeración basadas en: temperatura interior: 27°CBS / 19°CBH; temperatura exterior: 35°CBS; tubería de refrigerante equivalente: 5m; diferencia de nivel: 0m.","(1) - Capacidades nominales de refrigeración basadas en: temperatura interior: 27°CBS / 19°CBH; temperatura exterior: 35°CBS; tubería de refrigerante equivalente: 5m; diferencia de nivel: 0m.","(1) - Capacidades nom. de refrigeración basadas en: temperatura interior: 27°CBS / 19°CBH; temperatura exterior: 35°CBS; tubería de refrigerante equivalente: 5m; diferencia de nivel: 0m.","(1) - Capacidades nominales de refrigeración basadas en: temperatura interior: 27°CBS / 19°CBH; temperatura exterior: 35°CBS; tubería de refrigerante equivalente: 5m; diferencia de nivel: 0m.","(1) - Capacidades nominales de refrigeración basadas en: temperatura interior: 27°CBS / 19°CBH; temperatura exterior: 35°CBS; tubería de refrigerante equivalente: 5m; diferencia de nivel: 0m."]
["","","","","(2) - Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5 m; diferencia de nivel 0m.","(2) - Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5 m; diferencia de nivel 0m.","(2) - Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5 m; diferencia de nivel 0m.","(2) - Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5 m; diferencia de nivel 0m.","(2) - Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5 m; diferencia de nivel 0m."]
["","","","","(3) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos.","(3) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos."]
["Capacidad de refrigeración","Mín.","","kW","","","1.7"]
["","Nom.","","kW","","","5.0"]
["","Máx.","","kW","","","6.0"]
["Capacidad de calefacción","Mín.","","kW","","","1.7"]
["","Nom.","","kW","","","6.0"]
["","Máx.","","kW","","","7.70"]
["Eficiencia nominal","EER","","","","","3.61"]
["","COP","","","","","3.80"]
["","Consumo energético anual","","kWh","","","693"]
["Refrigeración de habitaciones","Clase de eficiencia energética","","","","","A++"]
["","Capacidad","Pdesign","kW","","","5.00"]
["","SEER","","","","","6.72"]
["","Consumo energético anual","","kWh/a","","","261"]
["Calefacción de habitaciones (clima medio)","Clase de eficiencia energética","","","","","A+"]
["","Capacidad","Pdesign","kW","","","4.60"]
["","SCOP/A","","","","","4.10"]
["","Capacidad de calefacción Pdh a -10°","","kW","","","4.12"]
["","Consumo energético anual","","kWh/a","","","1570"]
["Rango de eficiencia energética","","","","","","A+++ ~ D"]