{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":40,"n_cols":7,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXP-M / RXP-N"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXP50M2V1B / RXP50N5V1B","FTXP60M2V1B / RXP60N5V1B","FTXP71M2V1B / RXP71N5V1B"]
["Capacidad de refrigeración","Mín.","","kW","1.7","1.7"]
["","Nom.","","kW","5.0","6.0"]
["","Máx.","","kW","6.0","7.0"]
["Capacidad de calefacción","Mín.","","kW","1.7","1.7"]
["","Nom.","","kW","6.0","7.0"]
["","Máx.","","kW","7.7","8.0"]
["Eficiencia nominal","Annual energy consumption","","kWh","693","912"]
["","COP","","","3.80","3.63"]
["","EER","","","3.61","3.29"]
["","Directiva de etiquetado de eficiencia energética","Refrigeración","","A","A"]
["","","Calefacción","","A","A"]
["Notas","","","","(1) - Capacidades nominales de refrigeración basadas en: temperatura interior: 27°CBS / 19°CBH; temperatura exterior: 35°CBS; tubería de refrigerante equivalente: 5m; diferencia de nivel: 0m.","(1) - Capacidades nominales de refrigeración basadas en: temperatura interior: 27°CBS / 19°CBH; temperatura exterior: 35°CBS; tubería de refrigerante equivalente: 5m; diferencia de nivel: 0m.","(1) - Capacidades nom. de refrigeración basadas en: temperatura interior: 27°CBS / 19°CBH; temperatura exterior: 35°CBS; tubería de refrigerante equivalente: 5m; diferencia de nivel: 0m."]
["","","","","(2) - Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5 m; diferencia de nivel 0m.","(2) - Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5 m; diferencia de nivel 0m.","(2) - Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5 m; diferencia de nivel 0m."]
["Capacidad de refrigeración","Mín.","","kW","","","2.3"]
["","Nom.","","kW","","","7.1"]
["","Máx.","","kW","","","7.3"]
["Capacidad de calefacción","Mín.","","kW","","","2.3"]
["","Nom.","","kW","","","8.2"]
["","Máx.","","kW","","","9.0"]
["Eficiencia nominal","EER","","","","","2.64"]
["","COP","","","","","3.19"]
["","Consumo energético anual","","kWh","","","1345"]
["","Directiva de etiquetado de eficiencia energética","Refrigeración","","","","D"]
["","","Calefacción","","","","D"]
["Refrigeración de habitaciones","Clase de eficiencia energética","","","","","A++"]
["","Capacidad","Pdesign","kW","","","7.1"]
["","SEER","","","","","6.20"]
["","Consumo energético anual","","kWh/a","","","401"]
["Calefacción de habitaciones (clima medio)","Clase de eficiencia energética","","","","","A+"]
["","Capacidad","Pdesign","kW","","","6.20"]
["","SCOP/A","","","","","4.01"]
["","Capacidad de calefacción Pdh a -10°","","kW","","","4.24"]
["","Consumo energético anual","","kWh/a","","","2166"]
["Rango de eficiencia energética","","","","","","A+++ ~ D"]