{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":28,"n_cols":11,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXS-K / RXS-K"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXS20K2V1B / RXS20K2V1B","FTXS20K2V1B / RXS20K3V1B","FTXS25K2V1B / RXS25K2V1B","FTXS25K2V1B / RXS25K3V1B","FTXS35K2V1B / RXS35K2V1B","FTXS42K2V1B / RXS42K2V1B","FTXS50K2V1B / RXS50K2V1B"]
["Capacidad de refrigeración","Mín.","","kW","1.3","1.3","1.3","1.3","1.4","1.7","1.7"]
["","Máx.","","kW","2.8","2.8","3.2","3.2","4.0","5.0","5.3"]
["","Nom.","","kW","2.0 (3)","2.0 (2)","2.5 (3)","2.5 (2)","3.50 (2)","4.20 (2)","5.00 (2)"]
["Conexiones de tubería","Líquido","D.E.","mm","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35"]
["","Gas","D.E.","mm","9.5","9.5","9.5","9.5","9.5","9.5","12.7"]
["","Drenaje","OD","mm","18.0","18.0","18.0","18.0","18","18","18"]
["Eficiencia nominal","Annual energy consumption","","kWh","215","215","285","285","420","590","705"]
["","EER","","","4.65","4.65","4.39","4.39","4.17","3.56","3.55"]
["","COP","","","4.55","4.55","4.52","4.52","4.76","4.12","4.00"]
["","Directiva de etiquetado de eficiencia energética","Refrigeración","","A","A","A","A","A","A","A"]
["","","Calefacción","","A","A","A","A","A","A","A"]
["Capacidad de calefacción","Nom.","","kW","2.5 (4)","2.5 (3)","2.8 (4)","2.8 (3)","4.00 (3)","5.40 (3)","5.8 (3)"]
["","Mín.","","kW","1.3","1.3","1.3","1.3","1.4","1.7","1.7"]
["","Máx.","","kW","4.3","4.3","4.7","4.7","5.2","6.0","6.5"]
["Notas","","","","(1) - Etiqueta de eficiencia energética: escala desde A (más eficiente) a G (menos eficiente)","(1) - EER/COP conforme a Eurovent 2012, solo para uso fuera de la UE","(1) - Etiqueta de eficiencia energética: escala desde A (más eficiente) a G (menos eficiente)","(1) - EER/COP conforme a Eurovent 2012, solo para uso fuera de la UE","(1) - EER/COP conforme a Eurovent 2012, solo para uso fuera de la UE","(1) - EER/COP conforme a Eurovent 2012, solo para uso fuera de la UE","(1) - EER/COP conforme a Eurovent 2012, solo para uso fuera de la UE"]
["","","","","(2) - Consumo anual de energía: basado en un promedio de utilización de 500 horas de uso al año a plena carga (condiciones nominales)","(2) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 5m","(2) - Consumo anual de energía: basado en un promedio de utilización de 500 horas de uso al año a plena carga (condiciones nominales)","(2) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 5m","(2) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS, 24°CBH; longitud de tubería equivalente 5m","(2) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS, 24°CBH; longitud de tubería equivalente 5m","(2) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS, 24°CBH; longitud de tubería equivalente 5m"]
["","","","","(3) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS, 24°CBH; longitud de tubería equivalente 5m","(3) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5m","(3) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS, 24°CBH; longitud de tubería equivalente 5m","(3) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5m","(3) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5m","(3) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5m","(3) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5m"]
["","","","","(4) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5m","(4) - 220 V","(4) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5m","(4) - 220 V","(4) - 220 V","(4) - 220 V","(4) - 220 V"]
["","","","","(5) - 220 V","(5) - 230V","(5) - 220 V","(5) - 230V","(5) - 230V","(5) - 230V","(5) - 230V"]
["","","","","(6) - 230V","(6) - 240V","(6) - 230V","(6) - 240V","(6) - 240V","(6) - 240V","(6) - 240V"]
["","","","","(7) - 240V","(7) - Eficiencia nominal: refrigeración a 35°/27° de carga nominal, calefacción a 7°/20° de carga nominal","(7) - 240V","(7) - Eficiencia nominal: refrigeración a 35°/27° de carga nominal, calefacción a 7°/20° de carga nominal","(7) - Eficiencia nominal: refrigeración a 35°/27° de carga nominal, calefacción a 7°/20° de carga nominal","(7) - Eficiencia nominal: refrigeración a 35°/27° de carga nominal, calefacción a 7°/20° de carga nominal","(7) - Eficiencia nominal: refrigeración a 35°/27° de carga nominal, calefacción a 7°/20° de carga nominal"]
["","","","","(8) - Eficiencia nominal: refrigeración a 35°/27° de carga nominal, calefacción a 7°/20° de carga nominal","","(8) - Eficiencia nominal: refrigeración a 35°/27° de carga nominal, calefacción a 7°/20° de carga nominal"]