{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":23,"n_cols":7,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FUQ-C / RQ-BW1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FUQ71CVEB / RQ71B8W1B","FUQ100CVEB / RQ100B8W1B","FUQ125CVEB / RQ125B8W1B"]
["Capacidad de refrigeración","Nom.","","kW","7.1 (3)","10.0 (3)","12.2 (3)"]
["Eficiencia nominal","EER","","","2.68","2.65","2.67"]
["","Consumo energético anual","","kWh","1,325","1,890","2,285"]
["","COP","","","3.28","3.16","2.97"]
["","Directiva de etiquetado de eficiencia energética","Refrigeración","","D","D","D"]
["","","Calefacción","","C","D","D"]
["Capacidad de calefacción","Nom.","","kW","8.0 (4)","11.2 (4)","14.5 (4)"]
["Notas","","","","(1) - Etiqueta de eficiencia energética: escala desde A (más eficiente) a G (menos eficiente)","(1) - Etiqueta de eficiencia energética: escala desde A (más eficiente) a G (menos eficiente)","(1) - Etiqueta de eficiencia energética: escala desde A (más eficiente) a G (menos eficiente)"]
["","","","","(2) - Consumo anual de energía: basado en un promedio de utilización de 500 horas de uso al año a plena carga (condiciones nominales)","(2) - Consumo anual de energía: basado en un promedio de utilización de 500 horas de uso al año a plena carga (condiciones nominales)","(2) - Consumo anual de energía: basado en un promedio de utilización de 500 horas de uso al año a plena carga (condiciones nominales)"]
["","","","","(3) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS / 19,0°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 7,5m; diferencia de nivel: 0m","(3) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS / 19,0°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 7,5m; diferencia de nivel: 0m","(3) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS / 19,0°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 7,5m; diferencia de nivel: 0m"]
["","","","","(4) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(4) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(4) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m"]
["","","","","(5) - De acuerdo con las normas IEC 61000-3-11 y IEC 61000-3-12, puede ser necesario consultar al operador de la red de distribución para asegurarse de que el equipo esté conectado a un circuito de alimentación eléctrica con un valor de Zsys inferior o igual a Zmáx, respectivamente y un valor Ssc superior o igual a al valor Ssc mínimo.","(5) - De acuerdo con las normas IEC 61000-3-11 y IEC 61000-3-12, puede ser necesario consultar al operador de la red de distribución para asegurarse de que el equipo esté conectado a un circuito de alimentación eléctrica con un valor de Zsys inferior o igual a Zmáx, respectivamente y un valor Ssc superior o igual a al valor Ssc mínimo.","(5) - De acuerdo con las normas IEC 61000-3-11 y IEC 61000-3-12, puede ser necesario consultar al operador de la red de distribución para asegurarse de que el equipo esté conectado a un circuito de alimentación eléctrica con un valor de Zsys inferior o igual a Zmáx, respectivamente y un valor Ssc superior o igual a al valor Ssc mínimo."]
["","","","","(6) - Norma técnica internacional y europea que limita los cambios y las fluctuaciones de tensión en sistemas públicos de suministro de baja tensión para equipos con un amperaje nominal igual o inferior a 75 A.","(6) - Norma técnica internacional y europea que limita los cambios y las fluctuaciones de tensión en sistemas públicos de suministro de baja tensión para equipos con un amperaje nominal igual o inferior a 75 A.","(6) - Norma técnica internacional y europea que limita los cambios y las fluctuaciones de tensión en sistemas públicos de suministro de baja tensión para equipos con un amperaje nominal igual o inferior a 75 A."]
["","","","","(7) - Impedancia del sistema","(7) - Impedancia del sistema","(7) - Impedancia del sistema"]
["","","","","(8) - El equipo cumple con la norma EN/IEC 61000-3-12: norma técnica internacional y europea que limita las corrientes armónicas producidas por los equipos conectados al sistema público de baja tensión con una corriente de entrada mayor de 16 A e igual o inferior a 75 A por fase.","(8) - El equipo cumple con la norma EN/IEC 61000-3-12: norma técnica internacional y europea que limita las corrientes armónicas producidas por los equipos conectados al sistema público de baja tensión con una corriente de entrada mayor de 16 A e igual o inferior a 75 A por fase.","(8) - El equipo cumple con la norma EN/IEC 61000-3-12: norma técnica internacional y europea que limita las corrientes armónicas producidas por los equipos conectados al sistema público de baja tensión con una corriente de entrada mayor de 16 A e igual o inferior a 75 A por fase."]
["","","","","(9) - Energía de cortocircuito","(9) - Energía de cortocircuito","(9) - Energía de cortocircuito"]
["","","","","(10) - Eficiencia nominal: refrigeración a 35°/27° de carga nominal, calefacción a 7°/20° de carga nominal","(10) - Eficiencia nominal: refrigeración a 35°/27° de carga nominal, calefacción a 7°/20° de carga nominal","(10) - Eficiencia nominal: refrigeración a 35°/27° de carga nominal, calefacción a 7°/20° de carga nominal"]