{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":45,"n_cols":7,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FUQ-C"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FUQ71CVEB","FUQ100CVEB","FUQ125CVEB"]
["Nivel de presión sonora","Calefacción","Alto","dBA","41","46","47"]
["","","Nom.","dBA","38","42","43"]
["","","Bajo","dBA","35","39","40"]
["","Refrigeración","Bajo","dBA","35","39","40"]
["","","Alto","dBA","41","46","47"]
["","","Nom.","dBA","38","42","43"]
["Accesorios estándar","Manual de instalación","","","Manual de instalación","Manual de instalación","Manual de instalación"]
["","Manual de uso","","","Manual de uso","Manual de uso","Manual de uso"]
["","Declaración de conformidad","","","Declaración de conformidad","Declaración de conformidad","Declaración de conformidad"]
["","Tubo flexible de drenaje","","","Tubo flexible de drenaje","Tubo flexible de drenaje","Tubo flexible de drenaje"]
["","Abrazadera metálica","","","Abrazadera metálica","Abrazadera metálica","Abrazadera metálica"]
["","Arandela para ménsula de suspensión","","","Arandela para ménsula de suspensión","Arandela para ménsula de suspensión","Arandela para ménsula de suspensión"]
["","Abrazaderas","","","Abrazaderas","Abrazaderas","Abrazaderas"]
["","Abrazadera con arandela","","","Abrazadera con arandela","Abrazadera con arandela","Abrazadera con arandela"]
["","Aislamiento de juntas y material de sellado","","","Aislamiento de juntas y material de sellado","Aislamiento de juntas y material de sellado","Aislamiento de juntas y material de sellado"]
["","Codo","","","Codo","Codo","Codo"]
["","Patrón de instalación","","","Patrón de instalación","Patrón de instalación","Patrón de instalación"]
["","Material de bloqueo","","","Material de bloqueo","Material de bloqueo","Material de bloqueo"]
["","Tubo curvado en L","","","Tubo curvado en L","Tubo curvado en L","Tubo curvado en L"]
["","Tornillos","","","Tornillos","Tornillos","Tornillos"]
["","Tela no tejida","","","Tela no tejida","Tela no tejida","Tela no tejida"]
["Sistemas de control","Controlador remoto con cable","","","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B"]
["","Infrared remote control","","","BRC7C58","BRC7C58","BRC7C58"]
["Piping connections","Líquido","D.E.","mm","9.52","9.52","9.52"]
["","Gas","D.E.","mm","15.9","15.9","15.9"]
["","Drenaje","","","VP25 (OD Ø32.0)","VP25 (OD Ø32.0)","VP25 (OD Ø32.0)"]
["Nivel de potencia sonora","Refrigeración","","dBA","59","64","65"]
["","Calefacción","","dBA","59","64","65"]
["Dimensiones","Unidad","Anchura","mm","950","950","950"]
["","","Profundidad","mm","950","950","950"]
["","","Altura","mm","198","198","198"]
["Carcasa","Material","","","Resina","Resina","Resina"]
["","Colour","","","Blanco fresco","Blanco fresco","Blanco fresco"]
["Peso","Unidad","","kg","25","26","26"]
["Altura de drenaje","mm","","","600","600","600"]
["Power supply","Fase","","","1~","1~","1~"]
["","Frecuencia","","Hz","50/60","50/60","50/60"]
["","Nombre","","","VE","VE","VE"]
["","Tensión","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]