{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":18,"n_cols":8,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FVA-A / RZASG-MV"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FVA100AMVEB / RZASG100MUV","FVA125AMVEB / RZASG125MUV","FVA71AMVEB / FVA71AMVEB / RZASG140MUV","FVA140AMVEB / RZASG140MUV"]
["Capacidad de refrigeración","Nom.","","kW","9.5","12.1 (1)","13.4 (1)","13.4 (1)"]
["Capacidad de calefacción","Nom.","","kW","10.8 (2)","13.5 (2)","15.5 (2)","15.5 (2)"]
["Refrigeración de habitaciones","Clase de eficiencia energética","","","A+"]
["","Capacidad","Pdesign","kW","9.5","12.1","13.4","13.4"]
["","SEER","","","5.72","5.52","7.71","5.63"]
["","Consumo energético anual","","kWh/a","581","1314","1043","1429"]
["Calefacción de habitaciones (clima medio)","Clase de eficiencia energética","","","A"]
["","Capacidad","Pdesign","kW","6","6","7.8","7.8"]
["","SCOP/A","","","3.83","3.64","4.43","3.81"]
["","Consumo energético anual","","kWh/a","2193","2308","2467","2866"]
["Notas","","","","(1) - Capacidades nom. de refrigeración basadas en: temperatura interior: 27°CBS / 19°CBH; temperatura exterior: 35°CBS; tubería de refrigerante equivalente: 5m; diferencia de nivel: 0m.","(1) - Capacidades nom. de refrigeración basadas en: temperatura interior: 27°CBS / 19°CBH; temperatura exterior: 35°CBS; tubería de refrigerante equivalente: 5m; diferencia de nivel: 0m.","(1) - Capacidades nom. de refrigeración basadas en: temperatura interior: 27°CBS / 19°CBH; temperatura exterior: 35°CBS; tubería de refrigerante equivalente: 5m; diferencia de nivel: 0m.","(1) - Capacidades nom. de refrigeración basadas en: temperatura interior: 27°CBS / 19°CBH; temperatura exterior: 35°CBS; tubería de refrigerante equivalente: 5m; diferencia de nivel: 0m."]
["","","","","(2) - Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5 m; diferencia de nivel 0m.","(2) - Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5 m; diferencia de nivel 0m.","(2) - Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5 m; diferencia de nivel 0m.","(2) - Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5 m; diferencia de nivel 0m."]