{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":28,"n_cols":8,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FVA-A / RZASG-MY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FVA100AMVEB / RZASG100M7Y1B","FVA125AMVEB / RZASG125M7Y1B","FVA140AMVEB / RZASG140M7Y1B","FVA71AMVEB / FVA71AMVEB / RZASG140M7Y1B"]
["Capacidad de refrigeración","Nom.","","kW","","12.1 (1)","13.4 (1)"]
["Refrigeración de habitaciones","Consumo energético anual","","kWh/a","","1,314","1,428"]
["","Capacidad","Pdesign","kW","","12.1","13.4"]
["Calefacción de habitaciones (clima medio)","Capacidad","Pdesign","kW","","6.00","7.80"]
["","Consumo energético anual","","kWh/a","","2,308","2,866"]
["Capacidad de calefacción","Nom.","","kW","","13.5 (2)","15.5 (2)"]
["Capacidad de refrigeración","Nom.","","kW","9.5","","","13.4"]
["Capacidad de calefacción","Nom.","","kW","10.8","","","15.5"]
["Refrigeración de habitaciones","Clase de eficiencia energética","","","A+"]
["","Capacidad","Pdesign","kW","9.5","","","13.4"]
["","SEER","","","5.72","","","7.71"]
["","Consumo energético anual","","kWh/a","581","","","1043"]
["Calefacción de habitaciones (clima medio)","Clase de eficiencia energética","","","A"]
["","Capacidad","Pdesign","kW","6","","","7.80"]
["","SCOP/A","","","3.83","","","4.43"]
["","Consumo energético anual","","kWh/a","2193","","","2467"]
["Refrigeración de habitaciones","SEER","","","","5.52","5.63"]
["Calefacción de habitaciones (clima medio)","SCOP/A","","","","3.64","3.81"]
["Notas","","","","","(1) - Capacidades nom. de refrigeración basadas en: temperatura interior: 27°CBS / 19°CBH; temperatura exterior: 35°CBS; tubería de refrigerante equivalente: 5m; diferencia de nivel: 0m.","(1) - Capacidades nom. de refrigeración basadas en: temperatura interior: 27°CBS / 19°CBH; temperatura exterior: 35°CBS; tubería de refrigerante equivalente: 5m; diferencia de nivel: 0m.","(1) - Capacidades nom. de refrigeración basadas en: temperatura interior: 27°CBS / 19°CBH; temperatura exterior: 35°CBS; tubería de refrigerante equivalente: 5m; diferencia de nivel: 0m."]
["","","","","","(2) - Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5 m; diferencia de nivel 0m.","(2) - Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5 m; diferencia de nivel 0m.","(2) - Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5 m; diferencia de nivel 0m."]
["","","","","","(3) - Consulte la ilustración por separado para el rango de funcionamiento","(3) - Consulte la ilustración por separado para el rango de funcionamiento"]
["","","","","","(4) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos.","(4) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos."]