{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":40,"n_cols":8,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FVQ-C"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FVQ71CVEB","FVQ100CVEB","FVQ125CVEB","FVQ140CVEB"]
["Nivel de presión sonora","Calefacción","Alto","dBA","43","50","51","53"]
["","","Nom.","dBA","41","47","48","51"]
["","","Bajo","dBA","38","44","46","48"]
["","Refrigeración","Bajo","dBA","38","44","46","48"]
["","","Alto","dBA","43","50","51","53"]
["","","Nom.","dBA","41","47","48","51"]
["Accesorios estándar","Manual de uso","","","Manual de uso","Manual de uso","Manual de uso","Manual de uso"]
["","Manual de instalación","","","Manual de instalación","Manual de instalación","Manual de instalación","Manual de instalación"]
["","Soporte para instalación","","","Soporte para instalación","Soporte para instalación","Soporte para instalación","Soporte para instalación"]
["","Goma de protección de orificios","","","Goma de protección de orificios","Goma de protección de orificios","Goma de protección de orificios","Goma de protección de orificios"]
["","Casquillo","","","Casquillo","Casquillo","Casquillo","Casquillo"]
["","Aislamiento para adaptador","","","Aislamiento para adaptador","Aislamiento para adaptador","Aislamiento para adaptador","Aislamiento para adaptador"]
["","Cubierta","","","Cubierta","Cubierta","Cubierta","Cubierta"]
["","Abrazaderas","","","Abrazaderas","Abrazaderas","Abrazaderas","Abrazaderas"]
["","Tornillos","","","Tornillos","Tornillos","Tornillos","Tornillos"]
["","Patrón de instalación","","","Patrón de instalación","Patrón de instalación","Patrón de instalación","Patrón de instalación"]
["","Material a prueba de rocío","","","Material a prueba de rocío","Material a prueba de rocío","Material a prueba de rocío","Material a prueba de rocío"]
["","Cableado del mando a distancia","","","Cableado del mando a distancia","Cableado del mando a distancia","Cableado del mando a distancia","Cableado del mando a distancia"]
["Sistemas de control","Controlador remoto con cable","","","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B","BRC1D52, BRC1E52A/B"]
["Conexiones de tubería","Líquido","D.E.","mm","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Gas","D.E.","mm","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","Drenaje","","","I.D. 20/O.D. 26","I.D. 20/O.D. 26","I.D. 20/O.D. 26","I.D. 20/O.D. 26"]
["Power input","Refrigeración","Nom.","kW","0.117","0.238","0.238","0.276"]
["","Calefacción","Nom.","kW","0.117","0.238","0.238","0.276"]
["Sound power level","Refrigeración","","dBA","55","62","63","65"]
["","Calefacción","","dBA","55","62","63","65"]
["Dimensiones","Unidad","Anchura","mm","600","600","600","600"]
["","","Profundidad","mm","270","350","350","350"]
["","","Altura","mm","1,850","1,850","1,850","1,850"]
["Carcasa","Color","","","Blanco fresco","Blanco fresco","Blanco fresco","Blanco fresco"]
["Peso","Unidad","","kg","39","47","47","47"]
["Power supply","Fase","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Frecuencia","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Tensión","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]