{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":31,"n_cols":10,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FVXG-K / RXG-K"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FVXG25K2V1B / RXG25K2V1B","FVXG25K2V1B / RXG25K3V1B","FVXG35K2V1B / RXG35K2V1B","FVXG35K2V1B / RXG35K3V1B","FVXG50K2V1B / RXG50K2V1B","FVXG50K2V1B / RXG50K3V1B"]
["Capacidad de refrigeración","Mín.","","kW","1.3","1.3","1.4","1.4","1.7","1.7"]
["","Máx.","","kW","3.0","3.0","3.8","3.8","5.6","5.6"]
["","Nom.","","kW","2.5 (3)","2.5 (2)","3.5 (3)","3.5 (2)","5.0 (3)","5.0 (2)"]
["Piping connections","Liquid","OD","mm","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35"]
["","Gas","D.E.","mm","9.5","9.5","9.5","9.5","12.7","12.7"]
["","Drain","OD","mm","18","18","18","18","18","18"]
["Eficiencia nominal","Annual energy consumption","","kWh","275","275","475","475","760","760"]
["","EER","","","4.55","4.55","3.68","3.68","3.29","3.29"]
["","COP","","","4.36","4.36","3.72","3.72","3.67","3.67"]
["","Directiva de etiquetado de eficiencia energética","Refrigeración","","A","A","A","A","A","A"]
["","","Calefacción","","A","A","A","A","A","A"]
["Capacidad de calefacción","Nom.","","kW","3.4 (4)","3.4 (3)","4.5 (4)","4.5 (3)","5.8 (4)","5.8 (3)"]
["","Mín.","","kW","1.3","1.3","1.4","1.4","1.7","1.7"]
["","Máx.","","kW","4.5","4.5","5.0","5.0","8.1","8.1"]
["Notas","","","","(1) - Etiqueta de eficiencia energética: escala desde A (más eficiente) a G (menos eficiente)","(1) - EER/COP conforme a Eurovent 2012, solo para uso fuera de la UE","(1) - Etiqueta de eficiencia energética: escala desde A (más eficiente) a G (menos eficiente)","(1) - EER/COP conforme a Eurovent 2012, solo para uso fuera de la UE","(1) - Etiqueta de eficiencia energética: escala desde A (más eficiente) a G (menos eficiente)","(1) - EER/COP conforme a Eurovent 2012, solo para uso fuera de la UE"]
["","","","","(2) - Consumo anual de energía: basado en un promedio de utilización de 500 horas de uso al año a plena carga (condiciones nominales)","(2) - Refrigeración: temp. interior 27° CBS, 19° CBH; temp. exterior 35° CBS, 24° CBH","(2) - Consumo anual de energía: basado en un promedio de utilización de 500 horas de uso al año a plena carga (condiciones nominales)","(2) - Refrigeración: temp. interior 27° CBS, 19° CBH; temp. exterior 35° CBS, 24° CBH","(2) - Consumo anual de energía: basado en un promedio de utilización de 500 horas de uso al año a plena carga (condiciones nominales)","(2) - Refrigeración: temp. interior 27° CBS, 19° CBH; temp. exterior 35° CBS, 24° CBH"]
["","","","","(3) - Refrigeración: temp. interior 27° CBS, 19° CBH; temp. exterior 35° CBS, 24° CBH","(3) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH","(3) - Refrigeración: temp. interior 27° CBS, 19° CBH; temp. exterior 35° CBS, 24° CBH","(3) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH","(3) - Refrigeración: temp. interior 27° CBS, 19° CBH; temp. exterior 35° CBS, 24° CBH","(3) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH"]
["","","","","(4) - Refrigeración: temp. interior: 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS, 24°CBH","(4) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH","(4) - Refrigeración: temp. interior: 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS, 24°CBH","(4) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH","(4) - Refrigeración: temp. interior: 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS, 24°CBH","(4) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH"]
["","","","","(5) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH","(5) - 220 V","(5) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH","(5) - 220 V","(5) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH","(5) - 220 V"]
["","","","","(6) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH","(6) - 230V","(6) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH","(6) - 230V","(6) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH","(6) - 230V"]
["","","","","(7) - 220 V","(7) - 240V","(7) - 220 V","(7) - 240V","(7) - 220 V","(7) - 240V"]
["","","","","(8) - 230V","(8) - Cuando esté conectado a una unidad exterior de un sistema Multi, consulte las especificaciones de la unidad que se va a conectar.","(8) - 230V","(8) - Cuando esté conectado a una unidad exterior de un sistema Multi, consulte las especificaciones de la unidad que se va a conectar.","(8) - 230V","(8) - Cuando esté conectado a una unidad exterior de un sistema Multi, consulte las especificaciones de la unidad que se va a conectar."]
["","","","","(9) - 240V","(9) - Eficiencia nominal: refrigeración a 35°/27° de carga nominal, calefacción a 7°/20° de carga nominal","(9) - 240V","(9) - Eficiencia nominal: refrigeración a 35°/27° de carga nominal, calefacción a 7°/20° de carga nominal","(9) - 240V","(9) - Eficiencia nominal: refrigeración a 35°/27° de carga nominal, calefacción a 7°/20° de carga nominal"]
["","","","","(10) - Cuando esté conectado a una unidad exterior de un sistema Multi, consulte las especificaciones de la unidad que se va a conectar.","","(10) - Cuando esté conectado a una unidad exterior de un sistema Multi, consulte las especificaciones de la unidad que se va a conectar.","","(10) - Cuando esté conectado a una unidad exterior de un sistema Multi, consulte las especificaciones de la unidad que se va a conectar."]
["","","","","(11) - Eficiencia nominal: refrigeración a 35°/27° de carga nominal, calefacción a 7°/20° de carga nominal","","(11) - Eficiencia nominal: refrigeración a 35°/27° de carga nominal, calefacción a 7°/20° de carga nominal","","(11) - Eficiencia nominal: refrigeración a 35°/27° de carga nominal, calefacción a 7°/20° de carga nominal"]