{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":27,"n_cols":7,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FVXG-K / RXG-L"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FVXG25K2V1B / RXG25L2V1B","FVXG35K2V1B / RXG35L2V1B","FVXG50K2V1B / RXG50L2V1B"]
["Capacidad de refrigeración","Mín.","","kW","1.3","1.4","1.7"]
["","Máx.","","kW","3.0","3.8","5.6"]
["","Nom.","","kW","2.5 (3)","3.5 (3)","5.0 (3)"]
["Piping connections","Líquido","D.E.","mm","6.35","6.35","6.35"]
["","Gas","D.E.","mm","9.5","9.5","12.7"]
["Eficiencia nominal","Consumo energético anual","","kWh","270","470","755"]
["","EER","","","4.63","3.72","3.31"]
["","COP","","","4.42","3.75","3.69"]
["","Directiva de etiquetado de eficiencia energética","Refrigeración","","A","A","A"]
["","","Calefacción","","A","A","A"]
["Capacidad de calefacción","Nom.","","kW","3.4 (4)","4.5 (4)","5.8 (4)"]
["","Mín.","","kW","1.3","1.4","1.7"]
["","Máx.","","kW","4.5","5.0","8.1"]
["Notas","","","","(1) - Etiqueta de eficiencia energética: escala desde A (más eficiente) a G (menos eficiente)","(1) - Etiqueta de eficiencia energética: escala desde A (más eficiente) a G (menos eficiente)","(1) - Etiqueta de eficiencia energética: escala desde A (más eficiente) a G (menos eficiente)"]
["","","","","(2) - Consumo anual de energía: basado en un promedio de utilización de 500 horas de uso al año a plena carga (condiciones nominales)","(2) - Consumo anual de energía: basado en un promedio de utilización de 500 horas de uso al año a plena carga (condiciones nominales)","(2) - Consumo anual de energía: basado en un promedio de utilización de 500 horas de uso al año a plena carga (condiciones nominales)"]
["","","","","(3) - Refrigeración: temp. interior: 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS, 24°CBH","(3) - Refrigeración: temp. interior: 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS, 24°CBH","(3) - Refrigeración: temp. interior: 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS, 24°CBH"]
["","","","","(4) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH","(4) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH","(4) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH"]
["","","","","(5) - 220 V","(5) - 220 V","(5) - 220 V"]
["","","","","(6) - 230V","(6) - 230V","(6) - 230V"]
["","","","","(7) - 240V","(7) - 240V","(7) - 240V"]
["","","","","(8) - Cuando esté conectado a una unidad exterior de un sistema Multi, consulte las especificaciones de la unidad que se va a conectar.","(8) - Cuando esté conectado a una unidad exterior de un sistema Multi, consulte las especificaciones de la unidad que se va a conectar.","(8) - Cuando esté conectado a una unidad exterior de un sistema Multi, consulte las especificaciones de la unidad que se va a conectar."]