{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":49,"n_cols":9,"rows_kept":49,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FWF-BF"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FWF02B5FV1B","FWF03B5FV1B","FWF04B5FV1B","FWF05B5FV1B"]
["Nivel de presión sonora","Bajo","","","dBA","26.0","27.0","27.0","32.0"]
["","Alto","","","dBA","31.0","33.0","42.0","47.0"]
["Accesorios estándar","Manual de instalación y de uso","","","","1","1","1","1"]
["","Tubo flexible de drenaje","","","","1","1","1","1"]
["","Abrazadera para el tubo de drenaje","","","","1","1","1","1"]
["","Arandela para ménsula de suspensión","","","","8","8","8","8"]
["","Tornillos","","","","4","4","4","4"]
["","Guía de instalación","","","","1","1","1","1"]
["","Junta tórica","","","","4","4","4","4"]
["","Aislamiento","","","","8","8","8","8"]
["Nivel total de potencia sonora","Bajo","","","dBA","36.0","38.0","41.0","44.0"]
["","Alto","","","dBA","44.0","46.0","52.0","57.0"]
["Flujo de agua","Caída de presión del agua","Calefacción","Alto","kPa","9","5","9","13"]
["","","Refrigeración","Alto","kPa","6","16","26","38"]
["Conexiones de tubería","Drain","","OD","mm","VP20 (Diá. ext. 26, diá. int. 20)","VP20 (Diá. ext. 26, diá. int. 20)","VP20 (Diá. ext. 26, diá. int. 20)","VP20 (Diá. ext. 26, diá. int. 20)"]
["","Agua","","Entrada","","3/4\" BSP (rosca hembra)","3/4\" BSP (rosca hembra)","3/4\" BSP (rosca hembra)","3/4\" BSP (rosca hembra)"]
["","","","Salida","","3/4\" BSP (rosca hembra)","3/4\" BSP (rosca hembra)","3/4\" BSP (rosca hembra)","3/4\" BSP (rosca hembra)"]
["Consumo","Alto","","","kW","0.074","0.074","0.094","0.121"]
["","Bajo","","","kW","0.060","0.055","0.055","0.066"]
["Temperatura de agua permitida","Calefacción","","Máx.","°C","70 (5)","70 (5)","70 (5)","70 (5)"]
["","","","Mín.","°C","5 (5)","5 (5)","5 (5)","5 (5)"]
["","Refrigeración","","Mín.","°C","5 (5)","5 (5)","5 (5)","5 (5)"]
["","","","Máx.","°C","70 (5)","70 (5)","70 (5)","70 (5)"]
["Dimensiones","Unidad","","Anchura","mm","575","575","575","575"]
["","","","Profundidad","mm","575","575","575","575"]
["","","","Altura","mm","285 (4)","285 (4)","285 (4)","285 (4)"]
["Peso","Unidad","","","kg","20","20","20","20"]
["Ventilador","Caudal de aire","","Bajo","m³/h","318","300","300","390"]
["","","","Alto","m³/h","468","438","618","822"]
["Capacidad de refrigeración (condiciones estándar)","Capacidad total, 4 tubos","","Bajo","kW","1.3 (1)","1.6 (1)","1.6 (1)","2.6 (1)"]
["","","","Alto","kW","1.8 (1)","2.9 (1)","3.8 (1)","4.6 (1)"]
["","Capacidad sensible, 4 tubos","","Bajo","kW","1.0 (1)","1.0 (1)","1.0 (1)","1.6 (1)"]
["","","","Alto","kW","1.5 (1)","1.8 (1)","2.5 (1)","3.2 (1)"]
["Capacidad de calefacción (condiciones estándar)","Capacidad, 4 tubos","","Bajo","kW","2.4 (3)","2.6 (3)","2.6 (3)","3.2 (3)"]
["","","","Alto","kW","3.3 (3)","3.6 (3)","4.7 (3)","5.7 (3)"]
["Power supply","Fase","","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Frecuencia","","","Hz","50","50","50","50"]
["","Tensión","","","V","220-440","220-440","220-440","220-440"]
["Notas","","","","","(1) - Refrigeración: aire 27°CBS, 19°CBH; agua de entrada 7℃; agua de salida 12℃","(1) - Refrigeración: aire 27°CBS, 19°CBH; agua de entrada 7℃; agua de salida 12℃","(1) - Refrigeración: aire 27°CBS, 19°CBH; agua de entrada 7℃; agua de salida 12℃","(1) - Refrigeración: aire 27°CBS, 19°CBH; agua de entrada 7℃; agua de salida 12℃"]
["","","","","","(2) - Calefacción: 2 tubos: aire 20°CBS, 15°CBH; agua de entrada 45°C; agua de salida 40°C;","(2) - Calefacción: 2 tubos: aire 20°CBS, 15°CBH; agua de entrada 45°C; agua de salida 40°C;","(2) - Calefacción: 2 tubos: aire 20°CBS, 15°CBH; agua de entrada 45°C; agua de salida 40°C;","(2) - Calefacción: 2 tubos: aire 20°CBS, 15°CBH; agua de entrada 45°C; agua de salida 40°C;"]
["","","","","","(3) - Calefacción: 4 tubos: aire 20°CBS, 15°CBH; agua de entrada 65°C; agua de salida 55°C;","(3) - Calefacción: 4 tubos: aire 20°CBS, 15°CBH; agua de entrada 65°C; agua de salida 55°C;","(3) - Calefacción: 4 tubos: aire 20°CBS, 15°CBH; agua de entrada 65°C; agua de salida 55°C;","(3) - Calefacción: 4 tubos: aire 20°CBS, 15°CBH; agua de entrada 65°C; agua de salida 55°C;"]
["","","","","","(4) - La altura incluye la caja de interruptores.","(4) - La altura incluye la caja de interruptores.","(4) - La altura incluye la caja de interruptores.","(4) - La altura incluye la caja de interruptores."]
["","","","","","(5) - No deje que entre agua con una temperatura inferior a 5°C o superior a 50°/70°C en la unidad, dado que podría dañarla.","(5) - No deje que entre agua con una temperatura inferior a 5°C o superior a 50°/70°C en la unidad, dado que podría dañarla.","(5) - No deje que entre agua con una temperatura inferior a 5°C o superior a 50°/70°C en la unidad, dado que podría dañarla.","(5) - No deje que entre agua con una temperatura inferior a 5°C o superior a 50°/70°C en la unidad, dado que podría dañarla."]