{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":47,"n_cols":11,"rows_kept":47,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FWG-AT"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FWG05AATNMV1","FWG05AT","FWG08AATNMV1","FWG08AT","FWG11AT","FWG11AATNMV1"]
["Nivel de presión sonora","Bajo","","","dBA","23 (5)","23 (5)","37 (6)","37 (6)","41 (6)","41 (6)"]
["","Alto","","","dBA","37 (5)","37 (5)","47 (6)","47 (6)","51 (6)","51 (6)"]
["Nivel total de potencia sonora","Bajo","","","dBA","34 (4)","34 (4)","49 (4)","49 (4)","49 (4)","49 (4)"]
["","Alto","","","dBA","46 (4)","46 (4)","57 (4)","57 (4)","59 (4)","59 (4)"]
["Flujo de agua","Refrigeración","","Bajo","l/h","1,030","1,030","1,530","1,530","2,040","2,040"]
["","","","Alto","l/h","1,030","1,030","1,530","1,530","2,040","2,040"]
["","Calefacción","","Alto","l/h","1,030","1,030","1,530","1,530","2,040","2,040"]
["","","","Bajo","l/h","1,030","1,030","1,530","1,530","2,040","2,040"]
["","Caída de presión del agua","Calefacción","Alto","kPa","21","21","20","20","35","35"]
["","","","Bajo","kPa","12","12","10","10","18","18"]
["","","Refrigeración","Alto","kPa","24","24","20","20","41","41"]
["","","","Bajo","kPa","10","10","9","9","22","22"]
["Conexiones de tubería","Drain","","OD","mm","19","19","19","19","19","19"]
["","Agua","","Entrada","","3/4\"","3/4\"","3/4\"","3/4\"","3/4\"","3/4\""]
["","","","Salida","","3/4\"","3/4\"","3/4\"","3/4\"","3/4\"","3/4\""]
["Consumo","Alto","","","kW","0.047","0.049","0.100","0.093","0.130","0.130"]
["","Bajo","","","kW","0.02","0.02","0.04","0.03","0.05","0.05"]
["Dimensiones","Unidad","","Anchura","mm","820","820","820","820","820","820"]
["","","","Profundidad","mm","820","820","820","820","820","820"]
["","","","Altura","mm","265","265","265","265","300","300"]
["Carcasa","Color","","","","Sin pintura al polvo","Sin pintura al polvo","Sin pintura al polvo","Sin pintura al polvo","Sin pintura al polvo","Sin pintura al polvo"]
["Peso","Unidad","","","kg","26.0","26.0","28.0","28.0","32.0","32.0"]
["Ventilador","Caudal de aire","","Bajo","m³/h","","595 (3)","","951 (3)","1,155 (3)"]
["","","","Alto","m³/h","","1,053 (3)","","1,512 (3)","1,801 (3)"]
["Panel decorativo","Dimensiones","Unidad","Profundidad","mm","990","990","990","990","990","990"]
["","","","Altura","mm","85","85","85","85","85","85"]
["","","","Anchura","mm","990","990","990","990","990","990"]
["Corriente de entrada","Alta","","","A","0.26","0.26","0.74","0.74","0.95","0.95"]
["","Baja","","","A","0.13","0.13","0.28","0.28","0.35","0.35"]
["Power supply","Tipo","","","","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50"]
["","Fase","","","","1N~","1N~","1N~","1N~","1N~","1N~"]
["","Frecuencia","","","Hz","50","50","50","50","50","50"]
["","Tensión","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Motor del ventilador","Consumo","","Bajo","kW","0.022","0.022","0.036","0.036","0.049","0.049"]
["","","","Alto","kW","0.047","0.047","0.100","0.100","0.130","0.130"]
["Notas","","","","","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. agua de entrada 7°C; aumento de la temperatura del agua de 5 K","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. agua de entrada 7°C; aumento de la temperatura del agua de 5 K","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. agua de entrada 7°C; aumento de la temperatura del agua de 5 K","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. agua de entrada 7°C; aumento de la temperatura del agua de 5 K","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. agua de entrada 7°C; aumento de la temperatura del agua de 5 K","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. agua de entrada 7°C; aumento de la temperatura del agua de 5 K"]
["","","","","","(2) - Modo de calefacción: 2 tubos: aire 20°CBS; agua de entrada 50°C","(2) - Modo de calefacción: 2 tubos: aire 20°CBS; agua de entrada 50°C","(2) - Modo de calefacción: 2 tubos: aire 20°CBS; agua de entrada 50°C","(2) - Modo de calefacción: 2 tubos: aire 20°CBS; agua de entrada 50°C","(2) - Modo de calefacción: 2 tubos: aire 20°CBS; agua de entrada 50°C","(2) - Modo de calefacción: 2 tubos: aire 20°CBS; agua de entrada 50°C"]
["","","","","","(3) - Caudal de aire con 0 Pa de presión estática externa","(3) - Caudal de aire con 0 Pa de presión estática externa","(3) - Caudal de aire con 0 Pa de presión estática externa","(3) - Caudal de aire con 0 Pa de presión estática externa","(3) - Caudal de aire con 0 Pa de presión estática externa","(3) - Caudal de aire con 0 Pa de presión estática externa"]
["","","","","","(4) - Nivel de potencia sonora según ISO3741","(4) - Nivel de potencia sonora según ISO3741","(4) - Nivel de potencia sonora según ISO3741","(4) - Nivel de potencia sonora según ISO3741","(4) - Nivel de potencia sonora según ISO3741","(4) - Nivel de potencia sonora según ISO3741"]
["","","","","","(5) - Potencia sonora medida a 1,4 m por debajo del cuadro de mandos (JIS C 9612).","(5) - Potencia sonora medida a 1,4 m por debajo del cuadro de mandos (JIS C 9612).","(5) - Potencia sonora medida a 1,4 m por debajo del cuadro de mandos (JIS C 9612).","(5) - Potencia sonora medida a 1,4 m por debajo del cuadro de mandos (JIS C 9612).","(5) - Potencia sonora medida a 1,4 m por debajo del cuadro de mandos (JIS C 9612).","(5) - Potencia sonora medida a 1,4 m por debajo del cuadro de mandos (JIS C 9612)."]
["","","","","","(6) - Potencia sonora medida a 1,5 m debajo del cuadro de mandos (JIS B 8615)","(6) - Potencia sonora medida a 1,5 m debajo del cuadro de mandos (JIS B 8615)","(6) - Potencia sonora medida a 1,5 m debajo del cuadro de mandos (JIS B 8615)","(6) - Potencia sonora medida a 1,5 m debajo del cuadro de mandos (JIS B 8615)","(6) - Potencia sonora medida a 1,5 m debajo del cuadro de mandos (JIS B 8615)","(6) - Potencia sonora medida a 1,5 m debajo del cuadro de mandos (JIS B 8615)"]