{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":27,"n_cols":11,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FWP-AT"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FWP02AATN6V3","FWP03AATN6V3","FWP04AATN6V3","FWP05AATN6V3","FWP06AATN6V3","FWP07AATN6V3"]
["Nivel de presión sonora","Velocidad del ventilador 7","","","dBA","53 (4)","53 (4)","53 (4)","55 (4)","55 (4)","55 (4)"]
["Nivel total de potencia sonora","Velocidad del ventilador 7","","","dBA","58 (3)","58 (3)","58 (3)","60 (3)","60 (3)","60 (3)"]
["Flujo de agua","Refrigeración","","Velocidad del ventilador 7","l/h","418 (1)","502 (1)","555 (1)","799 (1)","847 (1)","1,009 (1)"]
["","Calefacción","","Velocidad del ventilador 7","l/h","442 (2)","486 (2)","521 (2)","819 (2)","898 (2)","969 (2)"]
["","Caída de presión del agua","Calefacción","Velocidad del ventilador 7","kPa","6 (2)","9 (2)","7 (2)","11 (2)","6 (2)","9 (2)"]
["","","Refrigeración","Velocidad del ventilador 7","kPa","7 (1)","12 (1)","10 (1)","13 (1)","6 (1)","12 (1)"]
["Conexiones de tubería","Drain","","OD","mm","17","17","17","17","17","17"]
["Consumo","Velocidad del ventilador 7","","","kW","0.046","0.046","0.046","0.076","0.076","0.076"]
["Dimensiones","Unidad","","Anchura","mm","1,040","1,040","1,040","1,390","1,390","1,390"]
["","","","Profundidad","mm","239","239","239","239","239","239"]
["","","","Altura","mm","551","551","551","551","551","551"]
["Conexiones del agua","Batería primaria","","","pulgadas","3/4 \"","3/4 \"","3/4 \"","3/4 \"","3/4 \"","3/4 \""]
["Peso","Unidad","","","kg","26.0","27.0","29.0","35.0","37.0","39.0"]
["Ventilador","Presión estática disponible","","Velocidad del ventilador 7","Pa","78","70","70","79","79","79"]
["Power supply","Tipo","","","","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50","230 /  1 /  50"]
["","Fase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frecuencia","","","Hz","50","50","50","50","50","50"]
["Notas","","","","","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. agua de entrada 7°C; aumento de la temperatura del agua de 5 K","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. agua de entrada 7°C; aumento de la temperatura del agua de 5 K","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. agua de entrada 7°C; aumento de la temperatura del agua de 5 K","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. agua de entrada 7°C; aumento de la temperatura del agua de 5 K","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. agua de entrada 7°C; aumento de la temperatura del agua de 5 K","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. agua de entrada 7°C; aumento de la temperatura del agua de 5 K"]
["","","","","","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS, 15°CBH; temp. del agua de entrada 45 °C; caída de la temperatura del agua de 5 K.","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS, 15°CBH; temp. del agua de entrada 45 °C; caída de la temperatura del agua de 5 K.","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS, 15°CBH; temp. del agua de entrada 45 °C; caída de la temperatura del agua de 5 K.","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS, 15°CBH; temp. del agua de entrada 45 °C; caída de la temperatura del agua de 5 K.","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS, 15°CBH; temp. del agua de entrada 45 °C; caída de la temperatura del agua de 5 K.","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS, 15°CBH; temp. del agua de entrada 45 °C; caída de la temperatura del agua de 5 K."]
["","","","","","(3) - Nivel de potencia sonora según ISO3741","(3) - Nivel de potencia sonora según ISO3741","(3) - Nivel de potencia sonora según ISO3741","(3) - Nivel de potencia sonora según ISO3741","(3) - Nivel de potencia sonora según ISO3741","(3) - Nivel de potencia sonora según ISO3741"]
["","","","","","(4) - En nivel de presión sonora se calcula mediante un micrófono situado a una distancia de 1 m de la unidad.","(4) - En nivel de presión sonora se calcula mediante un micrófono situado a una distancia de 1 m de la unidad.","(4) - En nivel de presión sonora se calcula mediante un micrófono situado a una distancia de 1 m de la unidad.","(4) - En nivel de presión sonora se calcula mediante un micrófono situado a una distancia de 1 m de la unidad.","(4) - En nivel de presión sonora se calcula mediante un micrófono situado a una distancia de 1 m de la unidad.","(4) - En nivel de presión sonora se calcula mediante un micrófono situado a una distancia de 1 m de la unidad."]