{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":48,"n_cols":11,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXAA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FXAA15AUV1B","FXAA20AUV1B","FXAA25AUV1B","FXAA32AUV1B","FXAA40AUV1B","FXAA50AUV1B","FXAA63AUV1B"]
["Nivel de presión sonora","Calefacción","A velocidad alta del ventilador","dBA","33.0","34.0","36.0","38.5","38.0","42.0","47.0"]
["","","A velocidad baja del ventilador","dBA","28.5","28.5","28.5","28.5","33.5","35.5","38.5"]
["","","A velocidad media del ventilador","dBA","31.0","31.5","32.5","33.5","36.0","39.0","43.0"]
["","Refrigeración","A velocidad baja del ventilador","dBA","28.5","28.5","28.5","28.5","33.5","35.5","38.5"]
["","","A velocidad alta del ventilador","dBA","32.0","33.0","35.0","37.5","37.0","41.0","46.5"]
["","","A velocidad media del ventilador","dBA","30.5","31.0","32.0","33.0","35.5","38.5","42.5"]
["Accesorios estándar","Manual de instalación y de uso","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Placa de instalación","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Patrón de instalación","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Bolsa de tornillos","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Material de la abrazadera para cables","","","4","4","4","4","4","4","4"]
["","Cinta termoaislante","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Precauciones generales de seguridad","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["Refrigerante","GWP","","","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0"]
["","Tipo","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["Capacidad de refrigeración","Capacidad total","A velocidad alta del ventilador","kW","1.7","2.2","2.8","3.6","4.5","5.6","7.1"]
["Conexiones de tubería","Liquid","OD","mm","6","6","6","6","6","6","6"]
["","","Tipo","","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada"]
["","Gas","D.E.","mm","9.52","9.52","9.52","9.52","12.70","12.70","12.70"]
["","","Tipo","","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada"]
["","Drain","","","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)"]
["Nivel de potencia sonora","Refrigeración","A velocidad alta del ventilador","dBA","51.0","52.0","53.0","55.0","55.0","58.0","63.0"]
["Filtro de aire","Tipo","","","Extraíble / Lavable","Extraíble / Lavable","Extraíble / Lavable","Extraíble / Lavable","Extraíble / Lavable","Extraíble / Lavable","Extraíble / Lavable"]
["Dimensiones","Unidad","Anchura","mm","795","795","795","795","1,050","1,050","1,050"]
["","","Profundidad","mm","266","266","266","266","269","269","269"]
["","","Altura","mm","290","290","290","290","290","290","290"]
["Carcasa","Color","","","Blanco","Blanco","Blanco","Blanco","Blanco","Blanco","Blanco"]
["Peso","Unidad","","kg","12","12","12","12","15","15","15"]
["Capacidad de calefacción","Capacidad total","A velocidad alta del ventilador","kW","1.9","2.5","3.2","4.0","5.0","6.3","8.0"]
["Power supply","Fase","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frecuencia","","Hz","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Nombre","","","V1","V1","V1","V1","V1","V1","V1"]
["","Tensión","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Notas","","","","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS"]
["","","","","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH"]
["","","","","(3) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que indica la potencia que genera una fuente de sonido.","(3) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que indica la potencia que genera una fuente de sonido.","(3) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que indica la potencia que genera una fuente de sonido.","(3) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que indica la potencia que genera una fuente de sonido.","(3) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que indica la potencia que genera una fuente de sonido.","(3) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que indica la potencia que genera una fuente de sonido.","(3) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que indica la potencia que genera una fuente de sonido."]
["","","","","(4) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(4) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(4) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(4) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(4) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(4) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(4) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos."]
["","","","","(5) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(5) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(5) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(5) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(5) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(5) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(5) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%."]
["","","","","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA"]
["","","","","(7) - En lugar de un fusible, utilice un disyuntor.","(7) - En lugar de un fusible, utilice un disyuntor.","(7) - En lugar de un fusible, utilice un disyuntor.","(7) - En lugar de un fusible, utilice un disyuntor.","(7) - En lugar de un fusible, utilice un disyuntor.","(7) - En lugar de un fusible, utilice un disyuntor.","(7) - En lugar de un fusible, utilice un disyuntor."]
["","","","","(8) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor de MCA.","(8) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor de MCA.","(8) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor de MCA.","(8) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor de MCA.","(8) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor de MCA.","(8) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor de MCA.","(8) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor de MCA."]
["","","","","(9) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero","(9) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero","(9) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero","(9) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero","(9) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero","(9) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero","(9) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero"]