{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":56,"n_cols":11,"rows_kept":56,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXKQ-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXKQ20AMVEB","FXKQ25AMVEB","FXKQ32AMVEB","FXKQ40AMVEB","FXKQ50AMVEB","FXKQ63AMVEB"]
["Dimensiones","Unidad","","Altura","mm","200","200","200","200","200","200"]
["","","","Anchura","mm","840","840","840","1240","1240","1240"]
["","","","Profundidad","mm","470","470","470","470","470","470"]
["Carcasa","Material","","","","Acero galvanizado","Acero galvanizado","Acero galvanizado","Acero galvanizado","Acero galvanizado","Acero galvanizado"]
["Refrigerante","Tipo","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Conexiones de tubería","Líquido","","Tipo","","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada"]
["","","","D.E.","mm","6.4","6.4","6.4","6.4","6.4","9.5"]
["","Gas","","Tipo","","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada"]
["","Drenaje","","","","I.D. 20/O.D. 26","I.D. 20/O.D. 26","I.D. 20/O.D. 26","I.D. 20/O.D. 26","I.D. 20/O.D. 26","I.D. 20/O.D. 26"]
["Panel decorativo","Modelo","","","","BYK32GJW1","BYK32GJW1","BYK32GJW1","BYK63GJW1","BYK63GJW1","BYK63GJW1"]
["","Color","","","","Blanco fresco","Blanco fresco","Blanco fresco","Blanco fresco","Blanco fresco","Blanco fresco"]
["","Dimensiones","","Altura","mm","80","80","80","80","80","80"]
["","","","Anchura","mm","950","950","950","1350","1350","1350"]
["","","","Profundidad","mm","550","550","550","550","550","550"]
["","Peso","","","kg","8","8","8","10","10","10"]
["Filtro de aire","Tipo","","","","Extraíble / Lavable","Extraíble / Lavable","Extraíble / Lavable","Extraíble / Lavable","Extraíble / Lavable","Extraíble / Lavable"]
["Alimentación eléctrica","Nombre","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Fase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Alimentación eléctrica-=-Frecuencia","","Frecuencia","","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Alimentación eléctrica-=-Tensión","","Tensión","","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Capacidad de refrigeración","Capacidad total","","A velocidad alta del ventilador","kW","2.2","2.8","3.6","4.5","5.6","7.1"]
["Capacidad de calefacción","Capacidad total","","A velocidad alta del ventilador","kW","2.5","3.2","4","5","6.3","8"]
["Consumo - 50 Hz","Refrigeración","","A velocidad alta del ventilador","kW","0.026","0.026","0.039","0.047","0.073","0.118"]
["","Calefacción","","A velocidad alta del ventilador","kW","0.034","0.034","0.039","0.047","0.073","0.118"]
["Peso","Unidad","","","kg","18","18","19","24","24","24"]
["Carcasa","Color","","","","No pintada (galvanizada)","No pintada (galvanizada)","No pintada (galvanizada)","No pintada (galvanizada)","No pintada (galvanizada)","No pintada (galvanizada)"]
["Espacio necesario en el falso techo >-=-mm","mm","","","","260","260","260","260","260","260"]
["Ventilador","Caudal de aire - 50Hz","Refrigeración","A velocidad alta del ventilador","m³/min","7.5","7.5","9.4","14.4","17.6","21.5"]
["","","","A velocidad baja del ventilador","m³/min","5","5","7.6","11.1","12.6","14.4"]
["Refrigerante","GWP","","","","2087.5","2087.5","2087.5","2087.5","2087.5","2087.5"]
["Nivel de potencia sonora","Refrigeración","","A velocidad alta del ventilador","dBA","46","46","50.5","52.5","57","61.5"]
["Nivel de presión sonora","Refrigeración","","A velocidad alta del ventilador","dBA","32","32","37","38.5","42","48.5"]
["","","","A velocidad media del ventilador","dBA","27.5","27.5","34","34.5","38","43.5"]
["","","","A velocidad baja del ventilador","dBA","22.5","22.5","31.5","31.5","34.5","38.5"]
["","Calefacción","","A velocidad alta del ventilador","dBA","36","36","39","39.5","44","49"]
["","","","A velocidad media del ventilador","dBA","31","31","35.5","36","39.5","44"]
["","","","A velocidad baja del ventilador","dBA","25.5","25.5","32.5","32.5","36","39.5"]
["Conexiones de tubería","Gas","","D.E.","mm","12.7","12.7","12.7","12.7","12.7","15.9"]
["Accesorios estándar","General safety precautions","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Sealing material (drain hose)","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Clamp for drain hose","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Drain hose","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Installation and operation manual","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Paper pattern for installation","","","","1","1","1","1","1","1"]
["Corriente - 50Hz","Amperios máximos del fusible (MFA)","","","A","6","6","6","6","6","6"]
["Notas","","","","","(1) - Capacidades nom. de refrigeración basadas en: temperatura interior: 27°CBS / 19°CBH; temperatura exterior: 35°CBS; tubería de refrigerante equivalente: 5m; diferencia de nivel: 0m.","(1) - Capacidades nom. de refrigeración basadas en: temperatura interior: 27°CBS / 19°CBH; temperatura exterior: 35°CBS; tubería de refrigerante equivalente: 5m; diferencia de nivel: 0m.","(1) - Capacidades nom. de refrigeración basadas en: temperatura interior: 27°CBS / 19°CBH; temperatura exterior: 35°CBS; tubería de refrigerante equivalente: 5m; diferencia de nivel: 0m.","(1) - Capacidades nom. de refrigeración basadas en: temperatura interior: 27°CBS / 19°CBH; temperatura exterior: 35°CBS; tubería de refrigerante equivalente: 5m; diferencia de nivel: 0m.","(1) - Capacidades nom. de refrigeración basadas en: temperatura interior: 27°CBS / 19°CBH; temperatura exterior: 35°CBS; tubería de refrigerante equivalente: 5m; diferencia de nivel: 0m.","(1) - Capacidades nom. de refrigeración basadas en: temperatura interior: 27°CBS / 19°CBH; temperatura exterior: 35°CBS; tubería de refrigerante equivalente: 5m; diferencia de nivel: 0m."]
["","","","","","(2) - Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5 m; diferencia de nivel 0m.","(2) - Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5 m; diferencia de nivel 0m.","(2) - Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5 m; diferencia de nivel 0m.","(2) - Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5 m; diferencia de nivel 0m.","(2) - Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5 m; diferencia de nivel 0m.","(2) - Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5 m; diferencia de nivel 0m."]
["","","","","","(3) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que indica la potencia que genera una fuente de sonido.","(3) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que indica la potencia que genera una fuente de sonido.","(3) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que indica la potencia que genera una fuente de sonido.","(3) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que indica la potencia que genera una fuente de sonido.","(3) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que indica la potencia que genera una fuente de sonido.","(3) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que indica la potencia que genera una fuente de sonido."]
["","","","","","(4) - En lugar de un fusible, utilice un disyuntor.","(4) - En lugar de un fusible, utilice un disyuntor.","(4) - En lugar de un fusible, utilice un disyuntor.","(4) - En lugar de un fusible, utilice un disyuntor.","(4) - En lugar de un fusible, utilice un disyuntor.","(4) - En lugar de un fusible, utilice un disyuntor."]
["","","","","","(5) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor de MCA.","(5) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor de MCA.","(5) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor de MCA.","(5) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor de MCA.","(5) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor de MCA.","(5) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor de MCA."]