{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":56,"n_cols":19,"rows_kept":56,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXMQ-P7"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXMQ20P7VEB","FXMQ25P7VEB","FXMQ32P7VEB","FXMQ40P7VEB","FXMQ50P7VEB9","FXMQ50P7VEB","FXMQ63P7VEB9","FXMQ63P7VEB","FXMQ80P7VEB9","FXMQ80P7VEB","FXMQ100P7VEB9","FXMQ100P7VEB","FXMQ125P7VEB9","FXMQ125P7VEB"]
["Nivel de presión sonora","Calefacción","","A velocidad alta del ventilador","dBA","","","","","41.0","41","42.0","42","43.0","43","43.0","43","44.0","44"]
["","","","A velocidad baja del ventilador","dBA","","","","","37.0","37","38.0","38","39.0","39","39.0","39","40.0","40"]
["","","","A velocidad media del ventilador","dBA","","","","","39.0","39","40.0","40","41.0","41","41.0","41","42.0","42"]
["","Refrigeración","","A velocidad baja del ventilador","dBA","","","","","37.0","37","38.0","38","39.0","39","39.0","39","40.0","40"]
["","","","A velocidad alta del ventilador","dBA","","","","","41.0","41","42.0","42","43.0","43","43.0","43","44.0","44"]
["","","","A velocidad media del ventilador","dBA","","","","","39.0","39","40.0","40","41.0","41","41.0","41","42.0","42"]
["Refrigerante","Tipo","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Capacidad de refrigeración","Nom.","","","kW","2.2 (1)","2.8 (1)","3.6 (1)","4.5 (1)"]
["Conexiones de tubería","Liquid","","OD","mm","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","","","Tipo","","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada"]
["","Gas","","D.E.","mm","12.7","12.7","12.7","12.7","12.7","12.7","15.9","15.9","15.9","15.9","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","","","Tipo","","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada"]
["","Drain","","","","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)"]
["Espacio necesario en el falso techo >","mm","","","","350","350","350","350","350","350","350","350","350","350","350","350","350","350"]
["Nivel de potencia sonora","Refrigeración","","A velocidad alta del ventilador","dBA","","","","","61.0","61","64.0","64","67.0","67","65.0","65","70.0","70"]
["Dimensiones","Unidad","","Anchura","mm","550","550","550","700","1,000","1,000","1,000","1,000","1,000","1,000","1,400","1,400","1,400","1,400"]
["","","","Profundidad","mm","700","700","700","700","700","700","700","700","700","700","700","700","700","700"]
["","","","Altura","mm","300","300","300","300","300","300","300","300","300","300","300","300","300","300"]
["Carcasa","Material","","","","Placa de acero galvanizado","Placa de acero galvanizado","Placa de acero galvanizado","Placa de acero galvanizado","Placa de acero galvanizado","Placa de acero galvanizado","Placa de acero galvanizado","Placa de acero galvanizado","Placa de acero galvanizado","Placa de acero galvanizado","Placa de acero galvanizado","Placa de acero galvanizado","Placa de acero galvanizado","Placa de acero galvanizado"]
["","Color","","","","Sin pintar","Sin pintar","Sin pintar","Sin pintar","Sin pintar","Sin pintar","Sin pintar","Sin pintar","Sin pintar","Sin pintar","Sin pintar","Sin pintar","Sin pintar","Sin pintar"]
["Peso","Unidad","","","kg","23","23","23","26","35","35","35","35","35","35","46","46","46","46"]
["Ventilador","Presión estática externa: 60Hz","","Alto","Pa","100","100","100","160","200","200","200","200","200","200","200","200","200","200"]
["Altura de drenaje","mm","","","","625","625","625","625","625","625","625","625","625","625","625","625","625","625"]
["Panel decorativo","Peso","","","kg","3.0","3.0","3.0","3.5","4.5","4.5","4.5","4.5","4.5","4.5","6.5","6.5","6.5","6.5"]
["","Modelo","","","","BYBS32DJW1","BYBS32DJW1","BYBS32DJW1","BYBS45DJW1","BYBS71DJW1","BYBS71DJW1","BYBS71DJW1","BYBS71DJW1","BYBS71DJW1","BYBS71DJW1","BYBS125DJW1","BYBS125DJW1","BYBS125DJW1","BYBS125DJW1"]
["","Dimensiones","","Altura","mm","55","55","55","55","55","55","55","55","55","55","55","55","55","55"]
["","","","Profundidad","mm","500","500","500","500","500","500","500","500","500","500","500","500","500","500"]
["","","","Anchura","mm","650","650","650","800","1,100","1,100","1,100","1,100","1,100","1,100","1,500","1,500","1,500","1,500"]
["","Color","","","","Blanco (10Y9/0,5)","Blanco (10Y9/0,5)","Blanco (10Y9/0,5)","Blanco (10Y9/0,5)","Blanco (10Y9/0,5)","Blanco (10Y9/0,5)","Blanco (10Y9/0,5)","Blanco (10Y9/0,5)","Blanco (10Y9/0,5)","Blanco (10Y9/0,5)","Blanco (10Y9/0,5)","Blanco (10Y9/0,5)","Blanco (10Y9/0,5)","Blanco (10Y9/0,5)"]
["Capacidad de calefacción","Nom.","","","kW","2.5 (2)","3.2 (2)","4.0 (2)","5.0 (2)","6.3 (2)","6.3 (2)","8.0 (2)","8.0 (2)","10.0 (2)","10.0 (2)","12.5 (2)","12.5 (2)","16.0 (2)","16.0 (2)"]
["Power supply","Fase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frecuencia","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Nombre","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Tensión","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220 +/-10%","220-240/220","220-240/220 +/-10%","220-240/220","220-240/220 +/-10%","220-240/220","220-240/220 +/-10%","220-240/220","220-240/220 +/-10%","220-240/220"]
["Notas","","","","","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. exterior 35°CBS; longitud de tubería equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m"]
["","","","","","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(2) - Calefacción: temp. interior 20°CBS; temp. exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 7,5 m; diferencia de nivel 0m"]
["","","","","","(3) - Las capacidades son netas, incluida una deducción para la refrigeración (y una adición para la calefacción) debido al calor del motor del ventilador.","(3) - Las capacidades son netas, incluida una deducción para la refrigeración (y una adición para la calefacción) debido al calor del motor del ventilador.","(3) - Las capacidades son netas, incluida una deducción para la refrigeración (y una adición para la calefacción) debido al calor del motor del ventilador.","(3) - Las capacidades son netas, incluida una deducción para la refrigeración (y una adición para la calefacción) debido al calor del motor del ventilador.","","(3) - Las capacidades son netas, incluida una deducción para la refrigeración (y una adición para la calefacción) debido al calor del motor del ventilador.","","(3) - Las capacidades son netas, incluida una deducción para la refrigeración (y una adición para la calefacción) debido al calor del motor del ventilador.","","(3) - Las capacidades son netas, incluida una deducción para la refrigeración (y una adición para la calefacción) debido al calor del motor del ventilador.","","(3) - Las capacidades son netas, incluida una deducción para la refrigeración (y una adición para la calefacción) debido al calor del motor del ventilador.","","(3) - Las capacidades son netas, incluida una deducción para la refrigeración (y una adición para la calefacción) debido al calor del motor del ventilador."]
["","","","","","(4) - Los valores de presión sonora corresponden a una unidad instalada con aspiración posterior.","(4) - Los valores de presión sonora corresponden a una unidad instalada con aspiración posterior.","(4) - Los valores de presión sonora corresponden a una unidad instalada con aspiración posterior.","(4) - Los valores de presión sonora corresponden a una unidad instalada con aspiración posterior.","","(4) - Los valores de presión sonora corresponden a una unidad instalada con aspiración posterior.","","(4) - Los valores de presión sonora corresponden a una unidad instalada con aspiración posterior.","","(4) - Los valores de presión sonora corresponden a una unidad instalada con aspiración posterior.","","(4) - Los valores de presión sonora corresponden a una unidad instalada con aspiración posterior.","","(4) - Los valores de presión sonora corresponden a una unidad instalada con aspiración posterior."]
["","","","","","(5) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(5) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(5) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(5) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","","(5) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","","(5) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","","(5) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","","(5) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","","(5) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos."]
["","","","","","(6) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(6) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(6) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(6) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","","(6) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","","(6) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","","(6) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","","(6) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","","(6) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%."]
["","","","","","(7) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor de MCA.","(7) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor de MCA.","(7) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor de MCA.","(7) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor de MCA.","","(7) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor de MCA.","","(7) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor de MCA.","","(7) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor de MCA.","","(7) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor de MCA.","","(7) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor de MCA."]
["","","","","","(8) - Utilice un disyuntor en vez de un fusible.","(8) - Utilice un disyuntor en vez de un fusible.","(8) - Utilice un disyuntor en vez de un fusible.","(8) - Utilice un disyuntor en vez de un fusible.","","(8) - Utilice un disyuntor en vez de un fusible.","","(8) - Utilice un disyuntor en vez de un fusible.","","(8) - Utilice un disyuntor en vez de un fusible.","","(8) - Utilice un disyuntor en vez de un fusible.","","(8) - Utilice un disyuntor en vez de un fusible."]
["Consumo (50 Hz)","Refrigeración","","A velocidad alta del ventilador","kW","","","","","0.110 (1)","0.110 (1)","0.120 (1)","0.120 (1)","0.171 (1)","0.171 (1)","0.176 (1)","0.176 (1)","0.241 (1)","0.241 (1)"]
["","Calefacción","","A velocidad alta del ventilador","kW","","","","","0.098 (2)","0.098 (2)","0.108 (2)","0.108 (2)","0.159 (2)","0.159 (2)","0.164 (2)","0.164 (2)","0.229 (2)","0.229 (2)"]
["Capacidad de refrigeración","Nom.","","","kW","","","","","5.6 (1)","5.6 (1)","7.1 (1)","7.1 (1)","9.0 (1)","9.0 (1)","11.2 (1)","11.2 (1)","14.0 (1)","14.0 (1)"]
["Filtro de aire","Tipo","","","","","","","","Red de resina","Red de resina","Red de resina","Red de resina","Red de resina","Red de resina","Red de resina","Red de resina","Red de resina","Red de resina"]
["Ventilador","Presión estática externa: 50Hz","","Alto","Pa","","","","","200","200","200","200","200","200","200","200","200","200"]
["","Caudal de aire (50 Hz)","Refrigeración","A velocidad alta del ventilador","m³/min","","","","","18.0","18.0","19.5","19.5","25.0","25.0","32.0","32.0","39.0","39.0"]
["","","","A velocidad baja del ventilador","m³/min","","","","","15.0","15.0","16.0","16.0","20.0","20.0","23.0","23.0","28.0","28.0"]
["Corriente (50 Hz)","Amperios máximos del fusible (MFA)","","","A","","","","","16","16","16","16","16","16","16","16","16","16"]