{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":56,"n_cols":16,"rows_kept":56,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXSQ-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXSQ15A2VEB","FXSQ20A2VEB","FXSQ25A2VEB","FXSQ32A2VEB","FXSQ40A2VEB","FXSQ50A2VEB","FXSQ63A2VEB","FXSQ80A2VEB","FXSQ100A2VEB","FXSQ125A2VEB","FXSQ140A2VEB"]
["Nivel de presión sonora","Calefacción","","A velocidad alta del ventilador","dBA","31.5","32.0","32.0","33.0","37.0","37.0","35.0","37.0","37.0","40.0","42.0"]
["","","","A velocidad baja del ventilador","dBA","26.0","26.0","26.0","27.0","29.0","29.0","28.0","30.0","31.0","33.0","34.0"]
["","","","A velocidad media del ventilador","dBA","29.0","29.0","29.0","30.0","34.0","34.0","32.0","34.0","34.0","37.0","38.5"]
["","Refrigeración","","A velocidad baja del ventilador","dBA","25.0","25.0","25.0","26.0","29.0","29.0","27.0","29.0","31.0","33.0","34.0"]
["","","","A velocidad alta del ventilador","dBA","29.5","30.0","30.0","26.0","35.0","35.0","33.0","35.0","36.0","39.0","41.5"]
["","","","A velocidad media del ventilador","dBA","28.0","28.0","28.0","29.0","32.0","32.0","30.0","32.0","34.0","36.0","38.0"]
["Accesorios estándar","Manual de instalación y de uso","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Tubo flexible de drenaje","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Abrazadera metálica para el tubo de drenaje","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Arandela para ménsula de suspensión","","","","8","8","8","8","8","8","8","8","8","8","8"]
["","Tornillos","","","","40","40","40","40","40","40","40","40","40","40","40"]
["","Aislamiento para adaptador","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Almohadilla de sellado","","","","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5"]
["","Abrazaderas","","","","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4"]
["Refrigerante","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Tipo","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Consumo (50 Hz)","Refrigeración","","A velocidad alta del ventilador","kW","0.041 (1)","0.041 (1)","0.041 (1)","0.045 (1)","0.087 (1)","0.089 (1)","0.101 (1)","0.135 (1)","0.173 (1)","0.237 (1)","0.247 (1)"]
["","Calefacción","","A velocidad alta del ventilador","kW","0.041 (1)","0.041 (1)","0.041 (1)","0.045 (1)","0.087 (1)","0.089 (1)","0.101 (1)","0.135 (1)","0.173 (1)","0.237 (1)","0.247 (1)"]
["Capacidad de refrigeración","Capacidad total","","A velocidad alta del ventilador","kW","1.70","2.20","2.80","3.60","4.50","5.60","7.10","9.00","11.20","14.00","16.00"]
["Conexiones de tubería","Líquido","","D.E.","mm","6","6","6","6","6","6","10","10","10","10","10"]
["","","","Tipo","","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada"]
["","Gas","","D.E.","mm","12.7","12.7","12.7","12.7","12.7","12.7","15.9","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","","","Tipo","","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada"]
["","Drenaje","","","","VP20 (D.I. 20/D.E. 26), altura de drenaje 625 mm","VP20 (D.I. 20/D.E. 26), altura de drenaje 625 mm","VP20 (D.I. 20/D.E. 26), altura de drenaje 625 mm","VP20 (D.I. 20/D.E. 26), altura de drenaje 625 mm","VP20 (D.I. 20/D.E. 26), altura de drenaje 625 mm","VP20 (D.I. 20/D.E. 26), altura de drenaje 625 mm","VP20 (D.I. 20/D.E. 26), altura de drenaje 625 mm","VP20 (D.I. 20/D.E. 26), altura de drenaje 625 mm","VP20 (D.I. 20/D.E. 26), altura de drenaje 625 mm","VP20 (D.I. 20/D.E. 26), altura de drenaje 625 mm","VP20 (D.I. 20/D.E. 26), altura de drenaje 625 mm"]
["Sound power level","Refrigeración","","A velocidad alta del ventilador","dBA","54","54","54","55","60","60","59","61","61","64","64"]
["Filtro de aire","Tipo","","","","Red de resina","Red de resina","Red de resina","Red de resina","Red de resina","Red de resina","Red de resina","Red de resina","Red de resina","Red de resina","Red de resina"]
["Dimensiones","Unidad","","Anchura","mm","550","550","550","550","700","700","1,000","1,000","1,400","1,400","1,550"]
["","","","Profundidad","mm","800","800","800","800","800","800","800","800","800","800","800"]
["","","","Altura","mm","245","245","245","245","245","245","245","245","245","245","245"]
["Carcasa","Material","","","","Placa de acero galvanizado","Placa de acero galvanizado","Placa de acero galvanizado","Placa de acero galvanizado","Placa de acero galvanizado","Placa de acero galvanizado","Placa de acero galvanizado","Placa de acero galvanizado","Placa de acero galvanizado","Placa de acero galvanizado","Placa de acero galvanizado"]
["","Color","","","","No pintada (galvanizada)","No pintada (galvanizada)","No pintada (galvanizada)","No pintada (galvanizada)","No pintada (galvanizada)","No pintada (galvanizada)","No pintada (galvanizada)","No pintada (galvanizada)","No pintada (galvanizada)","No pintada (galvanizada)","No pintada (galvanizada)"]
["Peso","Unidad","","","kg","23.5","23.5","23.5","24.0","28.5","29.0","35.5","36.5","46.0","47.0","51.0"]
["Ventilador","Presión estática externa: 50Hz","","Alto","Pa","150","150","150","150","150","150","150","150","150","150","150"]
["","Caudal de aire (50 Hz)","Refrigeración","A velocidad alta del ventilador","m³/min","8.7","9.0","9.0","9.5","15.0","15.2","21.0","23.0","32.0","36.0","39.0"]
["","","","A velocidad baja del ventilador","m³/min","6.5","6.5","6.5","7.0","11.0","11.0","15.0","16.0","23.0","26.0","28.0"]
["Altura de drenaje","mm","","","","625","625","625","625","625","625","625","625","625","625","625"]
["Capacidad de calefacción","Capacidad total","","A velocidad alta del ventilador","kW","1.90","2.50","3.20","4.00","5.00","6.30","8.00","10.0","12.5","16.0","18.0"]
["Corriente - 50Hz","Amperios máximos del fusible (MFA)","","","A","16","16","16","16","16","16","16","16","16","16","16"]
["Power supply","Fase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Nombre","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Frecuencia","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Tensión","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Notas","","","","","(1) - Los valores son válidos patraLos valores son válidos para el ajuste de fábrica.","(1) - Los valores son válidos patraLos valores son válidos para el ajuste de fábrica.","(1) - Los valores son válidos patraLos valores son válidos para el ajuste de fábrica.","(1) - Los valores son válidos patraLos valores son válidos para el ajuste de fábrica.","(1) - Los valores son válidos patraLos valores son válidos para el ajuste de fábrica.","(1) - Los valores son válidos patraLos valores son válidos para el ajuste de fábrica.","(1) - Los valores son válidos patraLos valores son válidos para el ajuste de fábrica.","(1) - Los valores son válidos patraLos valores son válidos para el ajuste de fábrica.","(1) - Los valores son válidos patraLos valores son válidos para el ajuste de fábrica.","(1) - Los valores son válidos patraLos valores son válidos para el ajuste de fábrica.","(1) - Los valores son válidos patraLos valores son válidos para el ajuste de fábrica."]
["","","","","","(2) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que indica la potencia que genera una fuente de sonido.","(2) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que indica la potencia que genera una fuente de sonido.","(2) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que indica la potencia que genera una fuente de sonido.","(2) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que indica la potencia que genera una fuente de sonido.","(2) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que indica la potencia que genera una fuente de sonido.","(2) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que indica la potencia que genera una fuente de sonido.","(2) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que indica la potencia que genera una fuente de sonido.","(2) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que indica la potencia que genera una fuente de sonido.","(2) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que indica la potencia que genera una fuente de sonido.","(2) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que indica la potencia que genera una fuente de sonido.","(2) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que indica la potencia que genera una fuente de sonido."]
["","","","","","(3) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(3) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(3) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(3) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(3) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(3) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(3) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(3) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(3) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(3) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(3) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos."]
["","","","","","(4) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor de MCA.","(4) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor de MCA.","(4) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor de MCA.","(4) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor de MCA.","(4) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor de MCA.","(4) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor de MCA.","(4) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor de MCA.","(4) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor de MCA.","(4) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor de MCA.","(4) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor de MCA.","(4) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor de MCA."]
["","","","","","(5) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(5) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(5) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(5) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(5) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(5) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(5) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(5) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(5) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(5) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(5) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%."]
["","","","","","(6) - Utilice un disyuntor en vez de un fusible.","(6) - Utilice un disyuntor en vez de un fusible.","(6) - Utilice un disyuntor en vez de un fusible.","(6) - Utilice un disyuntor en vez de un fusible.","(6) - Utilice un disyuntor en vez de un fusible.","(6) - Utilice un disyuntor en vez de un fusible.","(6) - Utilice un disyuntor en vez de un fusible.","(6) - Utilice un disyuntor en vez de un fusible.","(6) - Utilice un disyuntor en vez de un fusible.","(6) - Utilice un disyuntor en vez de un fusible.","(6) - Utilice un disyuntor en vez de un fusible."]
["","","","","","(7) - MCA/MFA; MCA = 1,25 x FLA; MFA=< 4 x FLA; El siguiente valor nominal inferior de fusible estándar mín. es 16 A.","(7) - MCA/MFA; MCA = 1,25 x FLA; MFA=< 4 x FLA; El siguiente valor nominal inferior de fusible estándar mín. es 16 A.","(7) - MCA/MFA; MCA = 1,25 x FLA; MFA=< 4 x FLA; El siguiente valor nominal inferior de fusible estándar mín. es 16 A.","(7) - MCA/MFA; MCA = 1,25 x FLA; MFA=< 4 x FLA; El siguiente valor nominal inferior de fusible estándar mín. es 16 A.","(7) - MCA/MFA; MCA = 1,25 x FLA; MFA=< 4 x FLA; El siguiente valor nominal inferior de fusible estándar mín. es 16 A.","(7) - MCA/MFA; MCA = 1,25 x FLA; MFA=< 4 x FLA; El siguiente valor nominal inferior de fusible estándar mín. es 16 A.","(7) - MCA/MFA; MCA = 1,25 x FLA; MFA=< 4 x FLA; El siguiente valor nominal inferior de fusible estándar mín. es 16 A.","(7) - MCA/MFA; MCA = 1,25 x FLA; MFA=< 4 x FLA; El siguiente valor nominal inferior de fusible estándar mín. es 16 A.","(7) - MCA/MFA; MCA = 1,25 x FLA; MFA=< 4 x FLA; El siguiente valor nominal inferior de fusible estándar mín. es 16 A.","(7) - MCA/MFA; MCA = 1,25 x FLA; MFA=< 4 x FLA; El siguiente valor nominal inferior de fusible estándar mín. es 16 A.","(7) - MCA/MFA; MCA = 1,25 x FLA; MFA=< 4 x FLA; El siguiente valor nominal inferior de fusible estándar mín. es 16 A."]
["","","","","","(8) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero","(8) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero","(8) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero","(8) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero","(8) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero","(8) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero","(8) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero","(8) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero","(8) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero","(8) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero","(8) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero"]