{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":82,"n_cols":9,"rows_kept":82,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXUA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXUA50AVEB","FXUA71AVEB","FXUA100AVEB","FXUA100AVMB (Archived) (Preliminary)"]
["Capacidad de refrigeración","Capacidad total","","A velocidad alta del ventilador","kW","","","","11.2"]
["Capacidad de calefacción","Capacidad total","","A velocidad alta del ventilador","kW","","","","12.5"]
["Consumo (50 Hz)","Refrigeración","","A velocidad alta del ventilador","kW","","","","0.200"]
["Dimensiones","Unidad","","Altura","mm","","","","198"]
["","","","Anchura","mm","","","","950"]
["","","","Profundidad","mm","","","","950"]
["Peso","Unidad","","","kg","","","","27"]
["Carcasa","Material","","","","","","","Resina"]
["Ventilador","Caudal de aire (50 Hz)","Refrigeración","A velocidad alta del ventilador","m³/min","","","","31.0"]
["","","","A velocidad baja del ventilador","m³/min","","","","21.0"]
["Refrigerante","Tipo","","","","","","","R-32"]
["","GWP","","","","","","","675"]
["Nivel de potencia sonora","Refrigeración","","A velocidad alta del ventilador","dBA","","","","65"]
["Nivel de presión sonora","Refrigeración","","A velocidad alta del ventilador","dBA","","","","47.0"]
["","","","A velocidad media del ventilador","dBA","","","","44.0"]
["","","","A velocidad baja del ventilador","dBA","","","","40.0"]
["","Calefacción","","A velocidad alta del ventilador","dBA","","","","47.0"]
["","","","A velocidad media del ventilador","dBA","","","","44.0"]
["","","","A velocidad baja del ventilador","dBA","","","","40.0"]
["Conexiones de tubería","Liquid","","OD","mm","","","","9.52"]
["","Gas","","D.E.","mm","","","","12.9"]
["","Drain","","","","","","","I.D. 20/O.D. 26"]
["Filtro de aire","Tipo","","","","","","","Red de resina con tratamiento antimoho"]
["Power supply","Fase","","","","","","","1~"]
["","Frecuencia","","","Hz","","","","50/60"]
["","Tensión","","","V","","","","220-240/220-230"]
["Corriente (50 Hz)","Amperios máximos del fusible (MFA)","","","A","","","","16"]
["Notas","","","","","","","","(1) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero"]
["Capacidad de refrigeración","Capacidad total","","A velocidad alta del ventilador","kW","5.6","8.0","11.2"]
["Capacidad de calefacción","Capacidad total","","A velocidad alta del ventilador","kW","6.3","9.0","12.5"]
["Consumo - 50 Hz","Refrigeración","","A velocidad alta del ventilador","kW","0.029","0.055","0.117"]
["","Calefacción","","A velocidad alta del ventilador","kW","0.029","0.055","0.117"]
["Dimensiones","Unidad","","Altura","mm","198","198","198"]
["","","","Anchura","mm","950","950","950"]
["","","","Profundidad","mm","950","950","950"]
["Peso","Unidad","","","kg","27","27","28"]
["Carcasa","Color","","","","Blanco fresco","Blanco fresco","Blanco fresco"]
["","Material","","","","Resina","Resina","Resina"]
["Ventilador","Caudal de aire - 50Hz","Refrigeración","A velocidad alta del ventilador","m³/min","17.0","22.5","31.0"]
["","","","A velocidad baja del ventilador","m³/min","13.0","16.0","21.0"]
["Refrigerante","Tipo","","","","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675","675","675"]
["Nivel de potencia sonora","Refrigeración","","A velocidad alta del ventilador","dBA","55.0","58.0","65.0"]
["Nivel de presión sonora","Refrigeración","","A velocidad alta del ventilador","dBA","37.0","40.0","47.0"]
["","","","A velocidad media del ventilador","dBA","35.0","38.0","44.0"]
["","","","A velocidad baja del ventilador","dBA","33.0","36.0","40.0"]
["","Calefacción","","A velocidad alta del ventilador","dBA","37.0","40.0","47.0"]
["","","","A velocidad media del ventilador","dBA","35.0","38.0","44.0"]
["","","","A velocidad baja del ventilador","dBA","33.0","36.0","40.0"]
["Conexiones de tubería","Líquido","","Tipo","","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada"]
["","","","D.E.","mm","6.4","6.4","9.5"]
["","Gas","","Tipo","","Conexión abocardada","Conexión abocardada","Conexión abocardada"]
["","","","D.E.","mm","12.7","12.7","15.9"]
["","Drenaje","","","","VP20","VP20","VP20"]
["Filtro de aire","Tipo","","","","Red de resina","Red de resina","Red de resina"]
["Accesorios estándar","Tubo de aislamiento térmico","","","","3","3","3"]
["","Tela no tejida","","","","1","1","1"]
["","Junta de drenaje","","","","1","1","1"]
["","Abrazadera de tubo flexible","","","","1","1","1"]
["","Material de la abrazadera para cables","","","","10","10","10"]
["","Tubo flexible de drenaje","","","","1","1","1"]
["","Tubo auxiliar de extensión","","","","1","1","1"]
["","Tornillos","","","","5","5","5"]
["","Material de sellado","","","","4","4","4"]
["","Arandela","","","","8","8","8"]
["","Arandela para placa de fijación","","","","1","1","1"]
["Alimentación eléctrica","Fase","","","","1~","1~","1~"]
["","Frecuencia","","","Hz","50/60","50/60","50/60"]
["","Tensión","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Corriente - 50Hz","Amperios máximos del fusible (MFA)","","","A","6","6","6"]
["Notas","","","","","(1) - Capacidades nom. de refrigeración basadas en: temperatura interior: 27°CBS / 19°CBH; temperatura exterior: 35°CBS; tubería de refrigerante equivalente: 5m; diferencia de nivel: 0m.","(1) - Capacidades nom. de refrigeración basadas en: temperatura interior: 27°CBS / 19°CBH; temperatura exterior: 35°CBS; tubería de refrigerante equivalente: 5m; diferencia de nivel: 0m.","(1) - Capacidades nom. de refrigeración basadas en: temperatura interior: 27°CBS / 19°CBH; temperatura exterior: 35°CBS; tubería de refrigerante equivalente: 5m; diferencia de nivel: 0m."]
["","","","","","(2) - Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5 m; diferencia de nivel 0m.","(2) - Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5 m; diferencia de nivel 0m.","(2) - Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior 20°CBS; temperatura exterior 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente 5 m; diferencia de nivel 0m."]
["","","","","","(3) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que indica la potencia que genera una fuente de sonido.","(3) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que indica la potencia que genera una fuente de sonido.","(3) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que indica la potencia que genera una fuente de sonido."]
["","","","","","(4) - En lugar de un fusible, utilice un disyuntor.","(4) - En lugar de un fusible, utilice un disyuntor.","(4) - En lugar de un fusible, utilice un disyuntor."]
["","","","","","(5) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor de MCA.","(5) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor de MCA.","(5) - Seleccione el tamaño del cable en función del valor de MCA."]
["","","","","","(6) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero","(6) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero","(6) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero"]