{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":31,"n_cols":7,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","HXHD-A8"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","HXHD125A8V1B","HXHD200A8Y1B"]
["Carcasa","Color","","","","Gris metalizado","Gris metalizado"]
["","Material","","","","Planchas metálicas revestidas","Planchas metálicas revestidas"]
["Dimensiones","Unidad","","Altura","mm","705","705"]
["","","","Anchura","mm","600","600"]
["","","","Profundidad","mm","695","695"]
["Peso","Unidad","","","kg","92","147"]
["Refrigerante","Tipo","","","","R-134a","R-134a"]
["","Carga","","","kg","2","2.6"]
["Nivel de potencia sonora","Nom.","","","dBA","55","60"]
["Nivel de presión sonora","Nom.","","","dBA","42, 43","46, 46"]
["Límites de funcionamiento","Calefacción","Lado del agua","Mín.","°C","25","25"]
["","","","Máx.","°C","80.0","80.0"]
["Alimentación eléctrica","Fase","","","","1~","3~"]
["","Frecuencia","","","Hz","50","50"]
["","Tensión","","","V","220-240","380-415"]
["Corriente","Fusibles recomendados","","","A","20","16"]
["Notas","","","","","(1) - EW 40℃; LW 45°C; Dt 5°C; condiciones ambientales: 7°CBS/6°CBH","(1) - EW 40℃; LW 45°C; Dt 5°C; condiciones ambientales: 7°CBS/6°CBH"]
["","","","","","(2) - Para el agua Dt 5°C","(2) - Para el agua Dt 10°C"]
["","","","","","(3) - Los niveles sonoros se miden en: EW 55°C; LW 65°C","(3) - Los niveles sonoros se miden en: EW 55°C; LW 65°C"]
["","","","","","(4) - Los niveles sonoros se miden en: EW 70℃; LW 80℃","(4) - Los niveles sonoros se miden en: EW 70℃; LW 80℃"]
["","","","","","(5) - Ajustes en la obra","(5) - Ajustes en la obra"]
["","","","","","(6) - De acuerdo con la norma IEC 61000-3-11, puede ser necesario consultar al operador de la red de distribución para asegurarse de que el equipo esté conectado a un circuito de alimentación eléctrica con un valor de Zsys (impedancia de sistema) inferior o igual a Zmax.","(6) - De acuerdo con la norma IEC 61000-3-11, puede ser necesario consultar al operador de la red de distribución para asegurarse de que el equipo esté conectado a un circuito de alimentación eléctrica con un valor de Zsys (impedancia de sistema) inferior o igual a Zmax."]
["","","","","","(7) - Norma técnica internacional y europea que limita los cambios y las fluctuaciones de tensión en sistemas públicos de suministro de baja tensión para equipos con un amperaje nominal igual o inferior a 75 A.","(7) - Norma técnica internacional y europea que limita los cambios y las fluctuaciones de tensión en sistemas públicos de suministro de baja tensión para equipos con un amperaje nominal igual o inferior a 75 A."]
["","","","","","(8) - Zsys: Impedancia del sistema","(8) - Zsys: Impedancia del sistema"]
["","","","","","(9) - Energía de cortocircuito","(9) - Energía de cortocircuito"]