{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":33,"n_cols":6,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","LCBKQ-AV1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","LCBKQ3AV1"]
["Accesorios estándar","Manual de instalación","","","","Manual de instalación"]
["","Materiales de fijación","","","","Materiales de fijación"]
["","Tapa de orificio","","","","Tapa de orificio"]
["","Adaptador de drenaje","","","","Adaptador de drenaje"]
["","Receptor de drenaje","","","","Receptor de drenaje"]
["Capacidad de refrigeración","Temperatura baja","","kW","kW","3.35 (1)"]
["Rango de funcionamiento","Evaporador","Refrigeración","Mín.","°CBS","-45"]
["","","","Máx.","°CBS","-20"]
["","Ambient temperature","","Max.","°C","43"]
["","","","Mín.","°C","-15"]
["Compresor","Número de revoluciones","","","rpm","6,540"]
["Peso","Unidad","","","kg","47"]
["Refrigerante","GWP","","","","2,087.5"]
["","Tipo","","","","R-410A"]
["Dimensiones","Unidad","","Anchura","mm","680"]
["","","","Profundidad","mm","310"]
["","","","Altura","mm","480"]
["Carcasa","Color","","","","Blanco marfil (código Munsell: 5Y7.5/1)"]
["Ventilador","Tipo","","","","Ventilador helicoidal"]
["","Caudal de aire","Refrigeración","Nom.","m³/min","1.6"]
["Power supply","Fase","","","","1~"]
["","Frecuencia","","","Hz","50"]
["","Tensión","","","V","220-240"]
["Notas","","","","","(1) - Temp. de evaporación -35℃; temp. exterior 32℃; aspiración SH 10K; temp. saturada para presión de descarga de la unidad auxiliar -10°C"]
["","","","","","(2) - Consulte la ilustración por separado para el rango de funcionamiento y las tablas de capacidad"]
["","","","","","(3) - Coloque la trampa de aceite a 5 m de la unidad exterior"]
["","","","","","(4) - Su funcionamiento se basa en gases fluorados de efecto invernadero"]