{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":27,"n_cols":8,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","LMSEY"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","LMSEY2A19AYE01","LMSEY2A25AYE01","LMSEY1A09AVM01","LMSEY1A13AVM01"]
["Dimensiones","Unidad","Altura","mm","780","780","780","780"]
["","","Anchura","mm","620","620","400","400"]
["","","Profundidad","mm","1040","1040","970","970"]
["Peso","Unidad","","kg","83.5","83.5","52","52"]
["Compresor","Tipo","","","Hermético alternativo con control inverter","Hermético alternativo con control inverter","Hermético alternativo con control inverter","Hermético alternativo con control inverter"]
["Características del orificio donde encajar las unidades (instalación en puente)","Altura","","mm","177","177","83","83"]
["Condensador","Caudal de aire","","m³/h","939","939","555","555"]
["Desescarche","","","","Gas caliente","Gas caliente","Gas caliente","Gas caliente"]
["Evaporador","Expulsión de aire","","m","9.6 (4)","9.6 (4)","9.6 (4)","9.6 (4)"]
["Límites de funcionamiento","Temperatura de la cámara frigorífica","Mín.","°C","-25","-25","-25","-25"]
["","","Máx.","°C","10","10","10","10"]
["","Temperatura ambiente","Mín.","°C","5","5","5","5"]
["","","Máx.","°C","45","45","45","45"]
["Refrigerante","Tipo","","","R-290","R-290","R-290","R-290"]
["","GWP","","","3","3","3","3"]
["Nivel de presión sonora","Nom.","","dBA","43.9","43.9","39.4","39.4"]
["Alimentación eléctrica","Tensión","","V","400","400","230","230"]
["","Fase","","","3~","3~","1~","1~"]
["","Frecuencia","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["Notas","","","","(1) - Para funcionamiento MT (temperatura media)","(1) - Para funcionamiento MT (temperatura media)","(1) - Para funcionamiento MT (temperatura media)","(1) - Para funcionamiento MT (temperatura media)"]
["","","","","(2) - Para funcionamiento LT (temperatura baja)","(2) - Para funcionamiento LT (temperatura baja)","(2) - Para funcionamiento LT (temperatura baja)","(2) - Para funcionamiento LT (temperatura baja)"]