{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":42,"n_cols":6,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","MC30YV"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","MC30YVM"]
["Tipo","","","","","Purificador de aire"]
["Aplicación","","","","","Unidad de suelo"]
["Carcasa","Colour","","","","Blanco"]
["Dimensiones","Unidad","","Altura","mm","450"]
["","","","Anchura","mm","270"]
["","","","Profundidad","mm","270"]
["Peso","Unidad","","","kg","5.8"]
["Superficie máxima de la estancia","m²","","","","23 (1), 46 (2)"]
["CADR","m³/h","","","","180"]
["Operación de purificación de aire","Consumo","","Turbo","kW","0.025"]
["","","","M","kW","0.015"]
["","","","Funcionamiento silencioso","kW","0.008"]
["Nivel de presión sonora","Operación de purificación de aire","","Turbo","dBA","37"]
["","","","Media","dBA","27"]
["","","","Funcionamiento silencioso","dBA","19"]
["Ventilador","Caudal de aire","Operación de purificación de aire","Turbo","m³/h","180"]
["","","","Medio","m³/h","120"]
["","","","Funcionamiento silencioso","m³/h","60"]
["Método de captación de polvo","","","","","Filtro HEPA electrostático"]
["Método desodorizante","","","","","Flash Streamer + Catalizador desodorizante"]
["Accesorios estándar","Filtro HEPA electrostático","","","","1"]
["","Filtro desodorizante","","","","1"]
["","Manual de uso","","","","1"]
["Cable de alimentación eléctrica","m","","","","1.8"]
["Power supply","Phase","","","","1~"]
["","Frecuencia","","","Hz","50/60"]
["","Tensión","","","V","220-240/220-230"]
["Corriente de funcionamiento","Operación de purificación de aire","","Turbo","A","0.13"]
["","","","Media","A","0.09"]
["","","","Funcionamiento silencioso","A","0.08"]
["Notas","","","","","(1) - El área aplicable es adecuada para operar la unidad a la máxima velocidad del ventilador (HH). El área aplicable indica el espacio donde una cierta cantidad de partículas de polvo puede eliminarse en 30 minutos. (JEM 1467)"]
["","","","","","(2) - El área aplicable es adecuada para operar la unidad a la máxima velocidad del ventilador (HH). Se calculó conforme a NRCC-54013 con humo de cigarrillo CADR probado conforme a JEM1467."]
["","","","","","(3) - Conversión a estándares CADR a partir de valores de prueba conforme a JEM1467."]
["","","","","","(4) - Los niveles de sonido de funcionamiento son el promedio de los valores medidos a 1 m de distancia de la parte delantera, izquierda, derecha y superior de la unidad. (Estos son equivalentes a los valores en una cámara anecoica)"]
["","","","","","(5) - El filtro HEPA electrostático está instalado en la unidad."]
["","","","","","(6) - Otras funciones: Función de reinicio automático."]