{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":63,"n_cols":6,"rows_kept":63,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","MCK55W"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","MCK55WVM"]
["Tipo","","","","","Purificador de aire humidificador"]
["Aplicación","","","","","Unidad de suelo"]
["Carcasa","Color","","","","Blanco"]
["Dimensiones","Unidad","","Altura","mm","700"]
["","","","Anchura","mm","270"]
["","","","Profundidad","mm","270"]
["Peso","Unidad","","","kg","9.5"]
["Superficie máxima de la estancia","m²","","","","41 (1), 82 (2)"]
["CADR","m³/h","","","","320"]
["Operación de purificación de aire","Consumo","","Turbo","kW","0.056"]
["","","","M","kW","0.017"]
["","","","B","kW","0.010"]
["","","","Funcionamiento silencioso","kW","0.007"]
["Función de humidificación","Consumo","","Turbo","kW","0.058"]
["","","","M","kW","0.019"]
["","","","B","kW","0.014"]
["","","","Funcionamiento silencioso","kW","0.011"]
["","Capacidad del depósito de agua","","","l","2.7"]
["Nivel de presión sonora","Operación de purificación de aire","","Turbo","dBA","53.0"]
["","","","Media","dBA","39.0"]
["","","","Bajo","dBA","29.0"]
["","","","Funcionamiento silencioso","dBA","19.0"]
["","Función de humidificación","","Turbo","dBA","53.0"]
["","","","Medio","dBA","39.0"]
["","","","Bajo","dBA","33.0"]
["","","","Funcionamiento silencioso","dBA","25.0"]
["Ventilador","Caudal de aire","Operación de purificación de aire","Turbo","m³/h","330"]
["","","","Medio","m³/h","192"]
["","","","Bajo","m³/h","120"]
["","","","Funcionamiento silencioso","m³/h","54"]
["","","Función de humidificación","Turbo","m³/h","330"]
["","","","Medio","m³/h","192"]
["","","","Bajo","m³/h","144"]
["","","","Funcionamiento silencioso","m³/h","102"]
["Método de captación de polvo","","","","","Filtro HEPA electrostático"]
["Método desodorizante","","","","","Flash Streamer + Catalizador desodorizante"]
["Accesorios estándar","Operation manual","","","","1"]
["","Electrostatic HEPA filter","","","","1"]
["","Deodorising filter","","","","1"]
["","Caster","","","","4"]
["","Humidifying filter","","","","2"]
["","Remote control holder","","","","1"]
["","Remote control lid","","","","1"]
["Cable de alimentación eléctrica","Cable de alimentación eléctrica","","","","1.8"]
["Alimentación eléctrica","Fase","","","","1~"]
["","Alimentación eléctrica-=-Frecuencia","","Frecuencia","","50/60"]
["","Alimentación eléctrica-=-Tensión","","Tensión","","220-240/220-230"]
["Corriente de funcionamiento","Operación de purificación de aire","Corriente de funcionamiento-=-Operación de purificación de aire-=-Turbo","Turbo","","0.50"]
["","","Corriente de funcionamiento-=-Operación de purificación de aire-=-Media","Media","","0.19"]
["","","Corriente de funcionamiento-=-Operación de purificación de aire-=-Baja","Baja","","0.12"]
["","","Corriente de funcionamiento-=-Operación de purificación de aire-=-Funcionamiento silencioso","Funcionamiento silencioso","","0.09"]
["","Función de humidificación","Corriente de funcionamiento-=-Función de humidificación-=-Turbo","Turbo","","0.50"]
["","","Corriente de funcionamiento-=-Función de humidificación-=-Media","Media","","0.20"]
["","","Corriente de funcionamiento-=-Función de humidificación-=-Baja","Baja","","0.15"]
["","","Corriente de funcionamiento-=-Función de humidificación-=-Funcionamiento silencioso","Funcionamiento silencioso","","0.13"]
["Notas","","","","","(1) - El área aplicable es adecuada para operar la unidad a la máxima velocidad del ventilador (HH). El área aplicable indica el espacio donde una cierta cantidad de partículas de polvo puede eliminarse en 30 minutos. (JEM 1467)"]
["","","","","","(2) - Conversión a estándares NRCC a partir de valores de prueba conforme a JEM1467."]