{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":59,"n_cols":6,"rows_kept":59,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","MCK70ZW"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","MCK70ZVM-W"]
["Tipo","","","","","Purificador de aire humidificador"]
["Aplicación","","","","","Unidad de suelo"]
["Carcasa","Color","","","","White (9.9YR/9.4/0.2)"]
["Dimensiones","Unidad","","Altura","mm","760"]
["","","","Anchura","mm","315"]
["","","","Profundidad","mm","315"]
["Peso","Unidad","","","kg","12.5"]
["Superficie máxima de la estancia","m²","","","","48 (1), 96 (2)"]
["CADR","m³/h","","","","375"]
["Operación de purificación de aire","Consumo","","Turbo","kW","0.082"]
["","","","M","kW","0.020"]
["","","","B","kW","0.011"]
["","","","Funcionamiento silencioso","kW","0.010"]
["Función de humidificación","Consumo","","Turbo","kW","0.084"]
["","","","M","kW","0.023"]
["","","","B","kW","0.012"]
["","","","Funcionamiento silencioso","kW","0.010"]
["","Capacidad del depósito de agua","","","l","3.4"]
["Nivel de presión sonora","Operación de purificación de aire","","Turbo","dBA","54"]
["","","","Media","dBA","37"]
["","","","Bajo","dBA","27"]
["","","","Funcionamiento silencioso","dBA","18"]
["","Función de humidificación","","Turbo","dBA","54"]
["","","","Medio","dBA","37"]
["","","","Bajo","dBA","27"]
["","","","Funcionamiento silencioso","dBA","18"]
["Ventilador","Caudal de aire","Operación de purificación de aire","Turbo","m³/h","420"]
["","","","Medio","m³/h","210"]
["","","","Bajo","m³/h","132"]
["","","","Funcionamiento silencioso","m³/h","84"]
["","","Función de humidificación","Turbo","m³/h","420"]
["","","","Medio","m³/h","210"]
["","","","Bajo","m³/h","132"]
["","","","Funcionamiento silencioso","m³/h","84"]
["Dust collecting method","","","","","Filtro HEPA electrostático"]
["Deodorizing method","","","","","Flash Streamer + Catalizador desodorizante"]
["Accesorios estándar","Filtro HEPA electrostático","","","","1"]
["","Filtro humidificador","","","","2"]
["","Filtro desodorizante","","","","1"]
["","Manual de instalación y de uso","","","","1"]
["","Ruedecilla","","","","4"]
["Cable de alimentación eléctrica","m","","","","2"]
["Power supply","Fase","","","","1~"]
["","Frecuencia","","","Hz","50/60"]
["","Tensión","","","V","220-240/220-230"]
["Notas","","","","","(1) - El área de cobertura es adecuada para operar la unidad a la máxima velocidad del ventilador (HH). El área de cobertura indica el espacio donde una cierta cantidad de partículas de polvo puede eliminarse en 30 minutos"]
["","","","","","(2) - Conversión a estándares NRCC a partir de valores de prueba conforme a JEM1467."]
["","","","","","(3) - Conversión a estándares CADR a partir de valores de prueba conforme a JEM1467."]
["","","","","","(4) - El volumen de humidificación varía de acuerdo con la temperatura y humedad exterior e interior. Condiciones de medición: 20°C de temperatura y 30% de humedad."]
["","","","","","(5) - Los niveles de sonido de funcionamiento son el promedio de los valores medidos a 1 m de distancia de la parte delantera, izquierda, derecha y superior de la unidad. (Estos son equivalentes a los valores en una cámara anecoica)"]
["","","","","","(6) - El filtro HEPA electrostático y los filtros humidificadores están instalados en la unidad."]
["","","","","","(7) - Requisitos conforme a JEM1467."]
["","","","","","(8) - \"HI\" se muestra cuando la concentración PM2.5 sobrepasa 99µg/m3."]