{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":36,"n_cols":5,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RKXYQ-TA"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","RKXYQ5TAY1B"]
["Nivel de presión sonora","Refrigeración","Nom.","dBA","48 (5)"]
["Accesorios estándar","Manual de instalación y de uso","","","1"]
["","Tubos de conexión","","","5"]
["","Declaración de conformidad","","","1"]
["","Etiqueta de refrigerante para regulación de gas F","","","1"]
["","Arrollamientos de unión","","","3"]
["","Tornillos","","","1"]
["Compresor","Tipo","","","Compresor scroll tipo G"]
["Peso","Unidad","","kg","105"]
["Refrigerante","Charge","","TCO2Eq","8.35"]
["","GWP","","","2,087.5"]
["","Carga","","kg","4.00"]
["","Tipo","","","R-410A"]
["Nivel de potencia sonora","Refrigeración","Nom.","dBA","64 (4)"]
["Dimensiones","Unidad","Anchura","mm","760"]
["","","Profundidad","mm","554"]
["","","Altura","mm","701"]
["Power supply","Fase","","","3N~"]
["","Frecuencia","","Hz","50"]
["","Nombre","","","Y1"]
["","Tensión","","V","380-415"]
["Notas","","","","(1) - Las capacidades nominales de refrigeración se basan en: temperatura interior: 27°CBS, 19°CBH; temperatura exterior: 35°CBS; tubería de refrigerante equivalente: 5 m; diferencia de nivel: 0m. Datos de la serie de eficiencia estándar"]
["","","","","(2) - Capacidades nominales de calefacción basadas en: temperatura interior: 20°CBS; temperatura exterior: 7°CBS, 6°CBH; tubería de refrigerante equivalente: 5 m; diferencia de nivel: 0 m. Datos de la serie de eficiencia estándar"]
["","","","","(3) - El número real de ud. int. conectables depende del tipo de ud. int. (ud. int. VRV, caja hidr., ud. int. RA, etc.) y de la restricción de relación CR del sist. (50% < 50% ≤ CR ≤ 130%)."]
["","","","","(4) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que indica la potencia que genera una fuente de sonido."]
["","","","","(5) - El nivel de presión sonora es un valor relativo que depende de la distancia y del entorno acústico. Para conocer más detalles, consulte los esquemas de nivel sonoro. Caudal de aire nominal, ESP 60 Pa."]
["","","","","(6) - Consulte la selección de tubería de refrigerante o el manual de instalación"]
["","","","","(7) - De acuerdo con la norma IEC 61000-3-12, puede ser necesario consultar al operador de la red de distribución para asegurarse de que el equipo esté conectado a un circuito de alimentación eléctrica con un valor de Ssc ≥ Ssc mínimo."]
["","","","","(8) - Los valores de sonido se calculan en una cámara semianecoica."]
["","","","","(9) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero"]