{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":146,"n_cols":23,"rows_kept":146,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RWEYQ-T9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RWEYQ8T9Y1B","RWEYQ10T9Y1B","RWEYQ12T9Y1B","RWEYQ14T9Y1B","RWEYQ16T9Y1B","RWEYQ18T9Y1B","RWEYQ20T9Y1B","RWEYQ24T9Y1B","RWEYQ26T9Y1B","RWEYQ28T9Y1B","RWEYQ22T9Y1B","RWEYQ30T9Y1B","RWEYQ32T9Y1B","RWEYQ34T9Y1B","RWEYQ36T9Y1B","RWEYQ38T9Y1B","RWEYQ40T9Y1B","RWEYQ42T9Y1B"]
["Nivel de presión sonora","Refrigeración","","Nom.","dBA","48.0 (10)","50.0 (10)","56.0 (10)","58.0 (10)","51.0 (10)","52.0 (10)","53.0 (10)","59.0 (10)","60.0 (10)","61.0 (10)","57.0 (10)","55.0 (10)","58.0 (10)","60.0 (10)","61.0 (10)","62.0 (10)","62.0 (10)"]
["Accesorios estándar","Manual de instalación","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Manual de uso","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Tubos de conexión","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Tubería de suministro de agua con filtro","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["Capacidades","CV","","","","8","10","12","14","16","18","20","24","26","28","22","30","32","34","36","38","40"]
["ηs,c","%","","","","326.8","307.8","359.0","330.7","307.6","308.7","298.1","342.6","322.5","306.1","311.3","308.3","318.2","342.5","352.3","338.8","341.4"]
["Número máximo de unidades interiores conectables","","","","","64 (7)","64 (7)","64 (7)","64 (7)","64 (7)","64 (7)","64 (7)","64 (7)","64 (7)","64 (7)","64 (7)","64 (7)","64 (7)","64 (7)","64 (7)","64 (7)","64 (7)"]
["Refrigeración de habitaciones","Condición B (30°C - 27/19), torre de refrigeración (entrada/salida) 26/*","","EERd","%","6.9","6.3","7.0","6.3","6.5","6.5","6.3","7.0","6.6","6.3","6.6","6.3","6.5","6.7","7.0","6.7","6.5"]
["","","","Pdc","kW","16.5","20.6","24.7","29.5","33.0","37.1","41.3","49.4","54.2","58.9","45.3","61.9","66.0","70.0","74.1","78.8","83.6"]
["","Condición A (35°C - 27/19), torre de refrigeración (entrada/salida) 30/35","","Pdc","kW","22.4","28.0","33.5","40.0","44.8","50.4","56.0","67.0","73.5","80.0","61.5","84.0","89.5","95.0","100.5","107.0","113.5"]
["","","","EERd","%","5.6","4.6","5.4","4.2","5.1","5.0","4.6","5.4","4.9","4.5","5.0","4.6","4.9","5.1","5.4","5.0","4.7"]
["","Condición D (20°C - 27/19), torre de refrigeración (entrada/salida) 18/*","","Pdc","kW","7.9","7.9","8.2","8.4","9.4","10.6","11.8","14.1","15.5","16.8","13.0","17.7","18.8","20.0","21.2","22.5","24.5"]
["","","","EERd","%","11.9","12.3","14.9","15.6","11.0","10.1","9.9","11.5","10.8","10.2","9.4","11.6","11.2","13.5","13.1","12.8","15.4"]
["","Condición C (25°C - 27/19), torre de refrigeración (entrada/salida) 22/*","","EERd","%","10.1","9.1","10.5","9.4","9.0","9.5","9.1","10.5","9.9","9.4","9.8","9.1","9.6","10.1","10.5","10.1","9.7"]
["","","","Pdc","kW","10.6","13.3","15.9","18.9","21.2","23.9","26.5","31.7","34.8","37.9","29.1","39.8","42.4","45.0","47.6","50.7","53.8"]
["SCOP","","","","","13.3","11.8","11.1","10.1","11.7","12.5","11.9","11.1","10.4","9.9","11.4","11.9","11.6","11.4","11.2","10.7","10.3","10.0"]
["Compresor","Tipo","","","","Compresor scroll con control inverter herméticamente sellado","Compresor scroll con control inverter herméticamente sellado","Compresor scroll con control inverter herméticamente sellado","Compresor scroll con control inverter herméticamente sellado"]
["Peso","Unidad","","","kg","195","195","197","197"]
["Refrigerante","Charge","","","TCO2Eq","16.5","16.5","20.0","20.0"]
["","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Carga","","","kg","7.9","7.9","9.6","9.6"]
["","Tipo","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Sistema","Outdoor unit module 2","","","","","","","","RWEYQ8T","RWEYQ10T","RWEYQ10T","RWEYQ12T","RWEYQ14T","RWEYQ14T","RWEYQ12T","RWEYQ10T","RWEYQ10T","RWEYQ12T","RWEYQ12T","RWEYQ12T","RWEYQ14T"]
["","Outdoor unit module 3","","","","","","","","","","","","","","","RWEYQ10T","RWEYQ12T","RWEYQ12T","RWEYQ12T","RWEYQ14T","RWEYQ14T"]
["","Módulo de unidad exterior 1","","","","","","","","RWEYQ8T","RWEYQ8T","RWEYQ10T","RWEYQ12T","RWEYQ12T","RWEYQ14T","RWEYQ10T","RWEYQ10T","RWEYQ10T","RWEYQ10T","RWEYQ12T","RWEYQ12T","RWEYQ12T"]
["Índice de conexión interior","Mín.","","","","100.0","125.0","150.0","175.0","200.0","225.0","250.0","300.0","325.0","350.0","275.0","375.0","400.0","425.0","450.0","475.0","500.0"]
["","Máx.","","","","300.0","375.0","450.0","525.0","600.0","675.0","750.0","900.0","975.0","1,050.0","825.0","1,125.0","1,200.0","1,275.0","1,350.0","1,425.0","1,500.0"]
["Capacidad de refrigeración","Prated,c","","","kW","22.4 (1)","28.0 (1)","33.5 (1)","40.0 (1)","44.8 (1)","50.4 (1)","56.0 (1)","67.0 (1)","73.5 (1)","80.0 (1)","61.5 (1)","84.0 (1)","89.5 (1)","95.0 (1)","100.5 (1)","107.0 (1)","113.5 (1)"]
["Comb. recomendada","","","","","4 x FXMQ50P7VEB","4 x FXMQ63P7VEB","6 x FXMQ50P7VEB","1 x FXMQ50P7VEB + 5 x FXMQ63P7VEB","4 x FXMQ63P7VEB + 2 x FXMQ80P7VEB","4 x FXMQ50P7VEB + 4 x FXMQ63P7VEB","8 x FXMQ63P7VEB","12 x FXMQ50P7VEB","7 x FXMQ50P7VEB + 5 x FXMQ63P7VEB","2 x FXMQ50P7VEB + 10 x FXMQ63P7VEB","6 x FXMQ50P7VEB + 4 x FXMQ63P7VEB","12 x FXMQ63P7VEB","6 x FXMQ50P7VEB + 8 x FXMQ63P7VEB","12 x FXMQ50P7VEB + 4 x FXMQ63P7VEB","18 x FXMQ50P7VEB","13 x FXMQ50P7VEB + 5 x FXMQ63P7VEB","8 x FXMQ50P7VEB + 10 x FXMQ63P7VEB"]
["Calefacción de habitaciones (clima medio)","TOL","","COPd (COP declarado)","","7.2","6.1","5.8","5.8","6.1","6.6","6.2","5.8","5.3","4.9","6.0","6.2","6.1","5.9","5.8","5.4","5.1"]
["","","","Pdh (capacidad de calefacción declarada)","kW","25.0","31.5","37.5","45.0","50.0","56.5","63.0","75.0","82.5","90.0","69.0","94.5","100.5","106.5","112.5","120.0","127.5"]
["","","","Tol (límite de funcionamiento de temperatura)","°C","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","Condición D (12°C)","","Pdh (capacidad de calefacción declarada)","kW","8.9","8.8","8.8","9.2","8.6","8.7","9.6","11.5","12.7","13.9","10.6","17.7","17.7","17.6","17.6","18.5","19.6"]
["","","","COPd (COP declarado)","","19.1","20.1","19.3","23.8","17.8","17.7","18.3","16.7","15.8","16.0","17.0","19.4","19.4","19.3","19.3","18.8","18.9"]
["","Condición B (2°C)","","COPd (COP declarado)","","13.0","11.4","10.7","9.5","11.4","12.1","11.4","10.7","10.0","9.5","11.0","11.4","11.1","10.9","10.7","10.2","9.8"]
["","","","Pdh (capacidad de calefacción declarada)","kW","13.5","17.0","20.2","24.3","26.9","30.4","33.9","40.4","44.4","48.5","37.2","50.9","54.1","57.3","60.6","64.6","68.6"]
["","Condición C (7°C)","","COPd (COP declarado)","","19.1","16.8","15.5","14.3","16.3","17.8","16.8","15.5","14.8","14.3","16.1","16.8","16.3","15.9","15.5","15.0","14.6"]
["","","","Pdh (capacidad de calefacción declarada)","kW","8.9","10.9","13.0","15.8","17.5","19.8","21.8","26.0","28.6","31.2","23.9","32.7","34.8","36.9","38.9","41.5","44.1"]
["","Condición A (-7°C)","","COPd (COP declarado)","","8.1","7.1","6.6","5.8","6.9","7.5","7.1","6.6","6.1","5.7","6.8","7.1","6.9","6.7","6.6","6.3","6.0"]
["","","","Pdh (capacidad de calefacción declarada)","kW","22.1","27.9","33.2","39.6","44.2","50.0","55.7","66.3","73.0","79.6","61.0","83.6","88.9","94.2","99.5","106.2","112.8"]
["","TBivalent","","Pdh (capacidad de calefacción declarada)","kW","25.0","31.5","37.5","45.0","50.0","56.5","63.0","75.0","82.5","90.0","69.0","94.5","100.5","106.5","112.5","120.0","127.5"]
["","","","Tbiv (temperatura bivalente)","°C","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","COPd (COP declarado)","","7.2","6.1","5.8","5.8","6.1","6.6","6.2","5.8","5.3","4.9","6.0","6.2","6.1","5.9","5.8","5.4","5.1"]
["Conexiones de tubería","Gas AP/BP","","D.E.","mm","15.9 (12), 19.1 (13)","19.1 (12), 22.2 (13)","19.1 (12), 28.6 (13)","22.2 (12), 28.6 (13)","22.2 (12), 28.6 (13)","22.2 (12), 28.6 (13)","28.6 (12), 28.6 (13)","28.6 (12), 34.9 (13)","28.6 (12), 34.9 (13)","28.6 (12), 34.9 (13)","28.6 (12), 28.6 (13)","28.6 (12), 34.9 (13)","28.6 (12), 34.9 (13)","28.6 (12), 34.9 (13)","28.6 (12), 41.3 (13)","41.3 (13), 34.9 (12)","41.3 (13), 34.9 (12)"]
["","Liquid","","OD","mm","9.52","9.52","12.70","12.70","12.70","15.90","15.90","15.90","19.10","19.10","15.90","19.10","19.10","19.10","19.10","19.10","19.10"]
["","","","Tipo","","Conexión cobresoldada","Conexión cobresoldada","Conexión cobresoldada","Conexión cobresoldada","Conexión cobresoldada","Conexión cobresoldada","Conexión cobresoldada","Conexión cobresoldada","Conexión cobresoldada","Conexión cobresoldada","Conexión cobresoldada","Conexión cobresoldada","Conexión cobresoldada","Conexión cobresoldada","Conexión cobresoldada","Conexión cobresoldada","Conexión cobresoldada"]
["","Longitud de tubería total","Sistema","Real","m","500 (14)","500 (14)","500 (14)","500 (14)","500 (14)","500 (14)","500 (14)","500 (14)","500 (14)","500 (14)","500 (14)","500 (14)","500 (14)","500 (14)","500 (14)","500 (14)","500 (14)"]
["","Gas","","D.E.","mm","19.1 (11)","22.2 (11)","28.6 (11)","28.6 (11)","28.6 (11)","28.6 (11)","28.6 (11)","34.9 (11)","34.9 (11)","34.9 (11)","28.6 (11)","34.9 (11)","34.9 (11)","34.9 (11)","41.3 (11)","41.3 (11)","41.3 (11)"]
["","","","Tipo","","Conexión cobresoldada","Conexión cobresoldada","Conexión cobresoldada","Conexión cobresoldada","Conexión cobresoldada","Conexión cobresoldada","Conexión cobresoldada","Conexión cobresoldada","Conexión cobresoldada","Conexión cobresoldada","Conexión cobresoldada","Conexión cobresoldada","Conexión cobresoldada","Conexión cobresoldada","Conexión cobresoldada","Conexión cobresoldada","Conexión cobresoldada"]
["SEER","","","","","8.4","7.9","9.2","8.5","7.9","7.9","7.7","8.8","8.3","7.9","8.0","7.9","8.2","8.8","9.0","8.7","8.7","8.5"]
["Nivel de potencia sonora","Refrigeración","","Nom.","dBA","65.0 (9)","71.0 (9)","72.0 (9)","74.0 (9)","68.0 (9)","72.0 (9)","74.0 (9)","75.0 (9)","76.0 (9)","77.0 (9)","75.0 (9)","76.0 (9)","76.0 (9)","76.0 (9)","77.0 (9)","78.0 (9)","78.0 (9)"]
["Dimensiones","Unidad","","Anchura","mm","767","767","767","767"]
["","","","Profundidad","mm","560","560","560","560"]
["","","","Altura","mm","980","980","980","980"]
["ηs,h","%","","","","524.3","465.9","436.0","397.1","459.2","491.1","466.8","434.5","406.9","387.9","447.9","467.2","456.1","447.0","438.5","419.4","404.4"]
["Capacidad de calefacción","Prated,h","","","kW","25.0","31.5","37.5","45.0","50.0","56.5","62.5","75.0","82.5","90.0","69.0","94.5","100.5","106.5","112.5","120.0","127.5"]
["Power supply","Fase","","","","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~"]
["","Nombre","","","","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1"]
["","Frecuencia","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Tensión","","","V","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415"]
["Notas","","","","","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. del agua de entrada 30℃; tubería de refrigerante equivalente: 7,5 m; diferencia de nivel 0m.","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. del agua de entrada 30℃; tubería de refrigerante equivalente: 7,5 m; diferencia de nivel 0m.","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. del agua de entrada 30℃; tubería de refrigerante equivalente: 7,5 m; diferencia de nivel 0m.","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. del agua de entrada 30℃; tubería de refrigerante equivalente: 7,5 m; diferencia de nivel 0m.","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. del agua de entrada 30℃; tubería de refrigerante equivalente: 7,5 m; diferencia de nivel 0m.","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. del agua de entrada 30℃; tubería de refrigerante equivalente: 7,5 m; diferencia de nivel 0m.","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. del agua de entrada 30℃; tubería de refrigerante equivalente: 7,5 m; diferencia de nivel 0m.","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. del agua de entrada 30℃; tubería de refrigerante equivalente: 7,5 m; diferencia de nivel 0m.","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. del agua de entrada 30℃; tubería de refrigerante equivalente: 7,5 m; diferencia de nivel 0m.","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. del agua de entrada 30℃; tubería de refrigerante equivalente: 7,5 m; diferencia de nivel 0m.","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. del agua de entrada 30℃; tubería de refrigerante equivalente: 7,5 m; diferencia de nivel 0m.","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. del agua de entrada 30℃; tubería de refrigerante equivalente: 7,5 m; diferencia de nivel 0m.","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. del agua de entrada 30℃; tubería de refrigerante equivalente: 7,5 m; diferencia de nivel 0m.","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. del agua de entrada 30℃; tubería de refrigerante equivalente: 7,5 m; diferencia de nivel 0m.","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. del agua de entrada 30℃; tubería de refrigerante equivalente: 7,5 m; diferencia de nivel 0m.","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. del agua de entrada 30℃; tubería de refrigerante equivalente: 7,5 m; diferencia de nivel 0m.","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. del agua de entrada 30℃; tubería de refrigerante equivalente: 7,5 m; diferencia de nivel 0m.","(1) - Refrigeración: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. del agua de entrada 30℃; tubería de refrigerante equivalente: 7,5 m; diferencia de nivel 0m."]
["","","","","","(2) - Refrigeración T3: Temp. interior 29 °CBS/19 °CBH Temp. agua de entrada 30 °C Flujo de agua nom. Longitud de tubería equivalente 7,6 m Diferencia de nivel 0 m Consumo de las unidades interiores incluido Según la norma ISO 13256: 1998","(2) - Refrigeración T3: Temp. interior 29 °CBS/19 °CBH Temp. agua de entrada 30 °C Flujo de agua nom. Longitud de tubería equivalente 7,6 m Diferencia de nivel 0 m Consumo de las unidades interiores incluido Según la norma ISO 13256: 1998","(2) - Refrigeración T3: Temp. interior 29 °CBS/19 °CBH Temp. agua de entrada 30 °C Flujo de agua nom. Longitud de tubería equivalente 7,6 m Diferencia de nivel 0 m Consumo de las unidades interiores incluido Según la norma ISO 13256: 1998","(2) - Refrigeración T3: Temp. interior 29 °CBS/19 °CBH Temp. agua de entrada 30 °C Flujo de agua nom. Longitud de tubería equivalente 7,6 m Diferencia de nivel 0 m Consumo de las unidades interiores incluido Según la norma ISO 13256: 1998","(2) - Refrigeración T3: Temp. interior 29 °CBS/19 °CBH Temp. agua de entrada 30 °C Flujo de agua nom. Longitud de tubería equivalente 7,6 m Diferencia de nivel 0 m Consumo de las unidades interiores incluido Según la norma ISO 13256: 1998","(2) - Refrigeración T3: Temp. interior 29 °CBS/19 °CBH Temp. agua de entrada 30 °C Flujo de agua nom. Longitud de tubería equivalente 7,6 m Diferencia de nivel 0 m Consumo de las unidades interiores incluido Según la norma ISO 13256: 1998","(2) - Refrigeración T3: Temp. interior 29 °CBS/19 °CBH Temp. agua de entrada 30 °C Flujo de agua nom. Longitud de tubería equivalente 7,6 m Diferencia de nivel 0 m Consumo de las unidades interiores incluido Según la norma ISO 13256: 1998","(2) - Refrigeración T3: Temp. interior 29 °CBS/19 °CBH Temp. agua de entrada 30 °C Flujo de agua nom. Longitud de tubería equivalente 7,6 m Diferencia de nivel 0 m Consumo de las unidades interiores incluido Según la norma ISO 13256: 1998","(2) - Refrigeración T3: Temp. interior 29 °CBS/19 °CBH Temp. agua de entrada 30 °C Flujo de agua nom. Longitud de tubería equivalente 7,6 m Diferencia de nivel 0 m Consumo de las unidades interiores incluido Según la norma ISO 13256: 1998","(2) - Refrigeración T3: Temp. interior 29 °CBS/19 °CBH Temp. agua de entrada 30 °C Flujo de agua nom. Longitud de tubería equivalente 7,6 m Diferencia de nivel 0 m Consumo de las unidades interiores incluido Según la norma ISO 13256: 1998","(2) - Refrigeración T3: Temp. interior 29 °CBS/19 °CBH Temp. agua de entrada 30 °C Flujo de agua nom. Longitud de tubería equivalente 7,6 m Diferencia de nivel 0 m Consumo de las unidades interiores incluido Según la norma ISO 13256: 1998","(2) - Refrigeración T3: Temp. interior 29 °CBS/19 °CBH Temp. agua de entrada 30 °C Flujo de agua nom. Longitud de tubería equivalente 7,6 m Diferencia de nivel 0 m Consumo de las unidades interiores incluido Según la norma ISO 13256: 1998","(2) - Refrigeración T3: Temp. interior 29 °CBS/19 °CBH Temp. agua de entrada 30 °C Flujo de agua nom. Longitud de tubería equivalente 7,6 m Diferencia de nivel 0 m Consumo de las unidades interiores incluido Según la norma ISO 13256: 1998","(2) - Refrigeración T3: Temp. interior 29 °CBS/19 °CBH Temp. agua de entrada 30 °C Flujo de agua nom. Longitud de tubería equivalente 7,6 m Diferencia de nivel 0 m Consumo de las unidades interiores incluido Según la norma ISO 13256: 1998","(2) - Refrigeración T3: Temp. interior 29 °CBS/19 °CBH Temp. agua de entrada 30 °C Flujo de agua nom. Longitud de tubería equivalente 7,6 m Diferencia de nivel 0 m Consumo de las unidades interiores incluido Según la norma ISO 13256: 1998","(2) - Refrigeración T3: Temp. interior 29 °CBS/19 °CBH Temp. agua de entrada 30 °C Flujo de agua nom. Longitud de tubería equivalente 7,6 m Diferencia de nivel 0 m Consumo de las unidades interiores incluido Según la norma ISO 13256: 1998","(2) - Refrigeración T3: Temp. interior 29 °CBS/19 °CBH Temp. agua de entrada 30 °C Flujo de agua nom. Longitud de tubería equivalente 7,6 m Diferencia de nivel 0 m Consumo de las unidades interiores incluido Según la norma ISO 13256: 1998","(2) - Refrigeración T3: Temp. interior 29 °CBS/19 °CBH Temp. agua de entrada 30 °C Flujo de agua nom. Longitud de tubería equivalente 7,6 m Diferencia de nivel 0 m Consumo de las unidades interiores incluido Según la norma ISO 13256: 1998"]
["","","","","","(3) - Refrigeración T3: Temp. interior 29 °CBS/19 °CBH Temp. agua de entrada 30 °C Flujo de agua nom. Longitud de tubería equivalente 7,5m Diferencia de nivel 0 m Consumo de las unidades interiores incluido Según la norma ISO 13256: 1998","(3) - Refrigeración T3: Temp. interior 29 °CBS/19 °CBH Temp. agua de entrada 30 °C Flujo de agua nom. Longitud de tubería equivalente 7,5m Diferencia de nivel 0 m Consumo de las unidades interiores incluido Según la norma ISO 13256: 1998","(3) - Refrigeración T3: Temp. interior 29 °CBS/19 °CBH Temp. agua de entrada 30 °C Flujo de agua nom. Longitud de tubería equivalente 7,5m Diferencia de nivel 0 m Consumo de las unidades interiores incluido Según la norma ISO 13256: 1998","(3) - Refrigeración T3: Temp. interior 29 °CBS/19 °CBH Temp. agua de entrada 30 °C Flujo de agua nom. Longitud de tubería equivalente 7,5m Diferencia de nivel 0 m Consumo de las unidades interiores incluido Según la norma ISO 13256: 1998","(3) - Refrigeración T3: Temp. interior 29 °CBS/19 °CBH Temp. agua de entrada 30 °C Flujo de agua nom. Longitud de tubería equivalente 7,5m Diferencia de nivel 0 m Consumo de las unidades interiores incluido Según la norma ISO 13256: 1998","(3) - Refrigeración T3: Temp. interior 29 °CBS/19 °CBH Temp. agua de entrada 30 °C Flujo de agua nom. Longitud de tubería equivalente 7,5m Diferencia de nivel 0 m Consumo de las unidades interiores incluido Según la norma ISO 13256: 1998","(3) - Refrigeración T3: Temp. interior 29 °CBS/19 °CBH Temp. agua de entrada 30 °C Flujo de agua nom. Longitud de tubería equivalente 7,5m Diferencia de nivel 0 m Consumo de las unidades interiores incluido Según la norma ISO 13256: 1998","(3) - Refrigeración T3: Temp. interior 29 °CBS/19 °CBH Temp. agua de entrada 30 °C Flujo de agua nom. Longitud de tubería equivalente 7,5m Diferencia de nivel 0 m Consumo de las unidades interiores incluido Según la norma ISO 13256: 1998","(3) - Refrigeración T3: Temp. interior 29 °CBS/19 °CBH Temp. agua de entrada 30 °C Flujo de agua nom. Longitud de tubería equivalente 7,5m Diferencia de nivel 0 m Consumo de las unidades interiores incluido Según la norma ISO 13256: 1998","(3) - Refrigeración T3: Temp. interior 29 °CBS/19 °CBH Temp. agua de entrada 30 °C Flujo de agua nom. Longitud de tubería equivalente 7,5m Diferencia de nivel 0 m Consumo de las unidades interiores incluido Según la norma ISO 13256: 1998","(3) - Refrigeración T3: Temp. interior 29 °CBS/19 °CBH Temp. agua de entrada 30 °C Flujo de agua nom. Longitud de tubería equivalente 7,5m Diferencia de nivel 0 m Consumo de las unidades interiores incluido Según la norma ISO 13256: 1998","(3) - Refrigeración T3: Temp. interior 29 °CBS/19 °CBH Temp. agua de entrada 30 °C Flujo de agua nom. Longitud de tubería equivalente 7,5m Diferencia de nivel 0 m Consumo de las unidades interiores incluido Según la norma ISO 13256: 1998","(3) - Refrigeración T3: Temp. interior 29 °CBS/19 °CBH Temp. agua de entrada 30 °C Flujo de agua nom. Longitud de tubería equivalente 7,5m Diferencia de nivel 0 m Consumo de las unidades interiores incluido Según la norma ISO 13256: 1998","(3) - Refrigeración T3: Temp. interior 29 °CBS/19 °CBH Temp. agua de entrada 30 °C Flujo de agua nom. Longitud de tubería equivalente 7,5m Diferencia de nivel 0 m Consumo de las unidades interiores incluido Según la norma ISO 13256: 1998","(3) - Refrigeración T3: Temp. interior 29 °CBS/19 °CBH Temp. agua de entrada 30 °C Flujo de agua nom. Longitud de tubería equivalente 7,5m Diferencia de nivel 0 m Consumo de las unidades interiores incluido Según la norma ISO 13256: 1998","(3) - Refrigeración T3: Temp. interior 29 °CBS/19 °CBH Temp. agua de entrada 30 °C Flujo de agua nom. Longitud de tubería equivalente 7,5m Diferencia de nivel 0 m Consumo de las unidades interiores incluido Según la norma ISO 13256: 1998","(3) - Refrigeración T3: Temp. interior 29 °CBS/19 °CBH Temp. agua de entrada 30 °C Flujo de agua nom. Longitud de tubería equivalente 7,5m Diferencia de nivel 0 m Consumo de las unidades interiores incluido Según la norma ISO 13256: 1998","(3) - Refrigeración T3: Temp. interior 29 °CBS/19 °CBH Temp. agua de entrada 30 °C Flujo de agua nom. Longitud de tubería equivalente 7,5m Diferencia de nivel 0 m Consumo de las unidades interiores incluido Según la norma ISO 13256: 1998"]
["","","","","","(4) - Refrigeración T1: Temp. interior 27 °CBS/19 °CBH Temp. agua de entrada 30 °C Flujo de agua nom. Longitud de tubería equivalente 7,6 m Diferencia de nivel 0 m Consumo de las unidades interiores incluido Según la norma AHRI 1230: 2010","(4) - Refrigeración T1: Temp. interior 27 °CBS/19 °CBH Temp. agua de entrada 30 °C Flujo de agua nom. Longitud de tubería equivalente 7,6 m Diferencia de nivel 0 m Consumo de las unidades interiores incluido Según la norma AHRI 1230: 2010","(4) - Refrigeración T1: Temp. interior 27 °CBS/19 °CBH Temp. agua de entrada 30 °C Flujo de agua nom. Longitud de tubería equivalente 7,6 m Diferencia de nivel 0 m Consumo de las unidades interiores incluido Según la norma AHRI 1230: 2010","(4) - Refrigeración T1: Temp. interior 27 °CBS/19 °CBH Temp. agua de entrada 30 °C Flujo de agua nom. Longitud de tubería equivalente 7,6 m Diferencia de nivel 0 m Consumo de las unidades interiores incluido Según la norma AHRI 1230: 2010","(4) - Refrigeración T1: Temp. interior 27 °CBS/19 °CBH Temp. agua de entrada 30 °C Flujo de agua nom. Longitud de tubería equivalente 7,6 m Diferencia de nivel 0 m Consumo de las unidades interiores incluido Según la norma AHRI 1230: 2010","(4) - Refrigeración T1: Temp. interior 27 °CBS/19 °CBH Temp. agua de entrada 30 °C Flujo de agua nom. Longitud de tubería equivalente 7,6 m Diferencia de nivel 0 m Consumo de las unidades interiores incluido Según la norma AHRI 1230: 2010","(4) - Refrigeración T1: Temp. interior 27 °CBS/19 °CBH Temp. agua de entrada 30 °C Flujo de agua nom. Longitud de tubería equivalente 7,6 m Diferencia de nivel 0 m Consumo de las unidades interiores incluido Según la norma AHRI 1230: 2010","(4) - Refrigeración T1: Temp. interior 27 °CBS/19 °CBH Temp. agua de entrada 30 °C Flujo de agua nom. Longitud de tubería equivalente 7,6 m Diferencia de nivel 0 m Consumo de las unidades interiores incluido Según la norma AHRI 1230: 2010","(4) - Refrigeración T1: Temp. interior 27 °CBS/19 °CBH Temp. agua de entrada 30 °C Flujo de agua nom. Longitud de tubería equivalente 7,6 m Diferencia de nivel 0 m Consumo de las unidades interiores incluido Según la norma AHRI 1230: 2010","(4) - Refrigeración T1: Temp. interior 27 °CBS/19 °CBH Temp. agua de entrada 30 °C Flujo de agua nom. Longitud de tubería equivalente 7,6 m Diferencia de nivel 0 m Consumo de las unidades interiores incluido Según la norma AHRI 1230: 2010","(4) - Refrigeración T1: Temp. interior 27 °CBS/19 °CBH Temp. agua de entrada 30 °C Flujo de agua nom. Longitud de tubería equivalente 7,6 m Diferencia de nivel 0 m Consumo de las unidades interiores incluido Según la norma AHRI 1230: 2010","(4) - Refrigeración T1: Temp. interior 27 °CBS/19 °CBH Temp. agua de entrada 30 °C Flujo de agua nom. Longitud de tubería equivalente 7,6 m Diferencia de nivel 0 m Consumo de las unidades interiores incluido Según la norma AHRI 1230: 2010","(4) - Refrigeración T1: Temp. interior 27 °CBS/19 °CBH Temp. agua de entrada 30 °C Flujo de agua nom. Longitud de tubería equivalente 7,6 m Diferencia de nivel 0 m Consumo de las unidades interiores incluido Según la norma AHRI 1230: 2010","(4) - Refrigeración T1: Temp. interior 27 °CBS/19 °CBH Temp. agua de entrada 30 °C Flujo de agua nom. Longitud de tubería equivalente 7,6 m Diferencia de nivel 0 m Consumo de las unidades interiores incluido Según la norma AHRI 1230: 2010","(4) - Refrigeración T1: Temp. interior 27 °CBS/19 °CBH Temp. agua de entrada 30 °C Flujo de agua nom. Longitud de tubería equivalente 7,6 m Diferencia de nivel 0 m Consumo de las unidades interiores incluido Según la norma AHRI 1230: 2010","(4) - Refrigeración T1: Temp. interior 27 °CBS/19 °CBH Temp. agua de entrada 30 °C Flujo de agua nom. Longitud de tubería equivalente 7,6 m Diferencia de nivel 0 m Consumo de las unidades interiores incluido Según la norma AHRI 1230: 2010","(4) - Refrigeración T1: Temp. interior 27 °CBS/19 °CBH Temp. agua de entrada 30 °C Flujo de agua nom. Longitud de tubería equivalente 7,6 m Diferencia de nivel 0 m Consumo de las unidades interiores incluido Según la norma AHRI 1230: 2010","(4) - Refrigeración T1: Temp. interior 27 °CBS/19 °CBH Temp. agua de entrada 30 °C Flujo de agua nom. Longitud de tubería equivalente 7,6 m Diferencia de nivel 0 m Consumo de las unidades interiores incluido Según la norma AHRI 1230: 2010"]
["","","","","","(5) - Refrigeración T1: Temp. interior 27 °CBS/19 °CBH Temp. agua de entrada 30 °C Flujo de agua nom. Longitud de tubería equivalente 15,5m Diferencia de nivel 0 m Consumo de las unidades interiores incluido Según la norma AHRI 1230: 2010","(5) - Refrigeración T1: Temp. interior 27 °CBS/19 °CBH Temp. agua de entrada 30 °C Flujo de agua nom. Longitud de tubería equivalente 15,5m Diferencia de nivel 0 m Consumo de las unidades interiores incluido Según la norma AHRI 1230: 2010","(5) - Refrigeración T1: Temp. interior 27 °CBS/19 °CBH Temp. agua de entrada 30 °C Flujo de agua nom. Longitud de tubería equivalente 15,5m Diferencia de nivel 0 m Consumo de las unidades interiores incluido Según la norma AHRI 1230: 2010","(5) - Refrigeración T1: Temp. interior 27 °CBS/19 °CBH Temp. agua de entrada 30 °C Flujo de agua nom. Longitud de tubería equivalente 15,5m Diferencia de nivel 0 m Consumo de las unidades interiores incluido Según la norma AHRI 1230: 2010","(5) - Refrigeración T1: Temp. interior 27 °CBS/19 °CBH Temp. agua de entrada 30 °C Flujo de agua nom. Longitud de tubería equivalente 15,5m Diferencia de nivel 0 m Consumo de las unidades interiores incluido Según la norma AHRI 1230: 2010","(5) - Refrigeración T1: Temp. interior 27 °CBS/19 °CBH Temp. agua de entrada 30 °C Flujo de agua nom. Longitud de tubería equivalente 15,5m Diferencia de nivel 0 m Consumo de las unidades interiores incluido Según la norma AHRI 1230: 2010","(5) - Refrigeración T1: Temp. interior 27 °CBS/19 °CBH Temp. agua de entrada 30 °C Flujo de agua nom. Longitud de tubería equivalente 15,5m Diferencia de nivel 0 m Consumo de las unidades interiores incluido Según la norma AHRI 1230: 2010","(5) - Refrigeración T1: Temp. interior 27 °CBS/19 °CBH Temp. agua de entrada 30 °C Flujo de agua nom. Longitud de tubería equivalente 15,5m Diferencia de nivel 0 m Consumo de las unidades interiores incluido Según la norma AHRI 1230: 2010","(5) - Refrigeración T1: Temp. interior 27 °CBS/19 °CBH Temp. agua de entrada 30 °C Flujo de agua nom. Longitud de tubería equivalente 15,5m Diferencia de nivel 0 m Consumo de las unidades interiores incluido Según la norma AHRI 1230: 2010","(5) - Refrigeración T1: Temp. interior 27 °CBS/19 °CBH Temp. agua de entrada 30 °C Flujo de agua nom. Longitud de tubería equivalente 15,5m Diferencia de nivel 0 m Consumo de las unidades interiores incluido Según la norma AHRI 1230: 2010","(5) - Refrigeración T1: Temp. interior 27 °CBS/19 °CBH Temp. agua de entrada 30 °C Flujo de agua nom. Longitud de tubería equivalente 15,5m Diferencia de nivel 0 m Consumo de las unidades interiores incluido Según la norma AHRI 1230: 2010","(5) - Refrigeración T1: Temp. interior 27 °CBS/19 °CBH Temp. agua de entrada 30 °C Flujo de agua nom. Longitud de tubería equivalente 15,5m Diferencia de nivel 0 m Consumo de las unidades interiores incluido Según la norma AHRI 1230: 2010","(5) - Refrigeración T1: Temp. interior 27 °CBS/19 °CBH Temp. agua de entrada 30 °C Flujo de agua nom. Longitud de tubería equivalente 15,5m Diferencia de nivel 0 m Consumo de las unidades interiores incluido Según la norma AHRI 1230: 2010","(5) - Refrigeración T1: Temp. interior 27 °CBS/19 °CBH Temp. agua de entrada 30 °C Flujo de agua nom. Longitud de tubería equivalente 15,5m Diferencia de nivel 0 m Consumo de las unidades interiores incluido Según la norma AHRI 1230: 2010","(5) - Refrigeración T1: Temp. interior 27 °CBS/19 °CBH Temp. agua de entrada 30 °C Flujo de agua nom. Longitud de tubería equivalente 15,5m Diferencia de nivel 0 m Consumo de las unidades interiores incluido Según la norma AHRI 1230: 2010","(5) - Refrigeración T1: Temp. interior 27 °CBS/19 °CBH Temp. agua de entrada 30 °C Flujo de agua nom. Longitud de tubería equivalente 15,5m Diferencia de nivel 0 m Consumo de las unidades interiores incluido Según la norma AHRI 1230: 2010","(5) - Refrigeración T1: Temp. interior 27 °CBS/19 °CBH Temp. agua de entrada 30 °C Flujo de agua nom. Longitud de tubería equivalente 15,5m Diferencia de nivel 0 m Consumo de las unidades interiores incluido Según la norma AHRI 1230: 2010","(5) - Refrigeración T1: Temp. interior 27 °CBS/19 °CBH Temp. agua de entrada 30 °C Flujo de agua nom. Longitud de tubería equivalente 15,5m Diferencia de nivel 0 m Consumo de las unidades interiores incluido Según la norma AHRI 1230: 2010"]
["","","","","","(6) - Calefacción: temp. interior 20 °CBS; temperatura del agua de entrada: 20°C; longitud de tubería equivalente: 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(6) - Calefacción: temp. interior 20 °CBS; temperatura del agua de entrada: 20°C; longitud de tubería equivalente: 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(6) - Calefacción: temp. interior 20 °CBS; temperatura del agua de entrada: 20°C; longitud de tubería equivalente: 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(6) - Calefacción: temp. interior 20 °CBS; temperatura del agua de entrada: 20°C; longitud de tubería equivalente: 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(6) - Calefacción: temp. interior 20 °CBS; temperatura del agua de entrada: 20°C; longitud de tubería equivalente: 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(6) - Calefacción: temp. interior 20 °CBS; temperatura del agua de entrada: 20°C; longitud de tubería equivalente: 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(6) - Calefacción: temp. interior 20 °CBS; temperatura del agua de entrada: 20°C; longitud de tubería equivalente: 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(6) - Calefacción: temp. interior 20 °CBS; temperatura del agua de entrada: 20°C; longitud de tubería equivalente: 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(6) - Calefacción: temp. interior 20 °CBS; temperatura del agua de entrada: 20°C; longitud de tubería equivalente: 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(6) - Calefacción: temp. interior 20 °CBS; temperatura del agua de entrada: 20°C; longitud de tubería equivalente: 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(6) - Calefacción: temp. interior 20 °CBS; temperatura del agua de entrada: 20°C; longitud de tubería equivalente: 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(6) - Calefacción: temp. interior 20 °CBS; temperatura del agua de entrada: 20°C; longitud de tubería equivalente: 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(6) - Calefacción: temp. interior 20 °CBS; temperatura del agua de entrada: 20°C; longitud de tubería equivalente: 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(6) - Calefacción: temp. interior 20 °CBS; temperatura del agua de entrada: 20°C; longitud de tubería equivalente: 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(6) - Calefacción: temp. interior 20 °CBS; temperatura del agua de entrada: 20°C; longitud de tubería equivalente: 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(6) - Calefacción: temp. interior 20 °CBS; temperatura del agua de entrada: 20°C; longitud de tubería equivalente: 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(6) - Calefacción: temp. interior 20 °CBS; temperatura del agua de entrada: 20°C; longitud de tubería equivalente: 7,5 m; diferencia de nivel 0m","(6) - Calefacción: temp. interior 20 °CBS; temperatura del agua de entrada: 20°C; longitud de tubería equivalente: 7,5 m; diferencia de nivel 0m"]
["","","","","","(7) - El número real de unidades interiores conectables depende del tipo de unidad interior (unidad interior VRV, caja hidráulica, unidad interior RA, etc.) y de la restricción de relación de conexión del sistema (50% < = CR < = 130%)","(7) - El número real de unidades interiores conectables depende del tipo de unidad interior (unidad interior VRV, caja hidráulica, unidad interior RA, etc.) y de la restricción de relación de conexión del sistema (50% < = CR < = 130%)","(7) - El número real de unidades interiores conectables depende del tipo de unidad interior (unidad interior VRV, caja hidráulica, unidad interior RA, etc.) y de la restricción de relación de conexión del sistema (50% < = CR < = 130%)","(7) - El número real de unidades interiores conectables depende del tipo de unidad interior (unidad interior VRV, caja hidráulica, unidad interior RA, etc.) y de la restricción de relación de conexión del sistema (50% < = CR < = 130%)","(7) - El número real de unidades interiores conectables depende del tipo de unidad interior (unidad interior VRV, caja hidráulica, unidad interior RA, etc.) y de la restricción de relación de conexión del sistema (50% < = CR < = 130%)","(7) - El número real de unidades interiores conectables depende del tipo de unidad interior (unidad interior VRV, caja hidráulica, unidad interior RA, etc.) y de la restricción de relación de conexión del sistema (50% < = CR < = 130%)","(7) - El número real de unidades interiores conectables depende del tipo de unidad interior (unidad interior VRV, caja hidráulica, unidad interior RA, etc.) y de la restricción de relación de conexión del sistema (50% < = CR < = 130%)","(7) - El número real de unidades interiores conectables depende del tipo de unidad interior (unidad interior VRV, caja hidráulica, unidad interior RA, etc.) y de la restricción de relación de conexión del sistema (50% < = CR < = 130%)","(7) - El número real de unidades interiores conectables depende del tipo de unidad interior (unidad interior VRV, caja hidráulica, unidad interior RA, etc.) y de la restricción de relación de conexión del sistema (50% < = CR < = 130%)","(7) - El número real de unidades interiores conectables depende del tipo de unidad interior (unidad interior VRV, caja hidráulica, unidad interior RA, etc.) y de la restricción de relación de conexión del sistema (50% < = CR < = 130%)","(7) - El número real de unidades interiores conectables depende del tipo de unidad interior (unidad interior VRV, caja hidráulica, unidad interior RA, etc.) y de la restricción de relación de conexión del sistema (50% < = CR < = 130%)","(7) - El número real de unidades interiores conectables depende del tipo de unidad interior (unidad interior VRV, caja hidráulica, unidad interior RA, etc.) y de la restricción de relación de conexión del sistema (50% < = CR < = 130%)","(7) - El número real de unidades interiores conectables depende del tipo de unidad interior (unidad interior VRV, caja hidráulica, unidad interior RA, etc.) y de la restricción de relación de conexión del sistema (50% < = CR < = 130%)","(7) - El número real de unidades interiores conectables depende del tipo de unidad interior (unidad interior VRV, caja hidráulica, unidad interior RA, etc.) y de la restricción de relación de conexión del sistema (50% < = CR < = 130%)","(7) - El número real de unidades interiores conectables depende del tipo de unidad interior (unidad interior VRV, caja hidráulica, unidad interior RA, etc.) y de la restricción de relación de conexión del sistema (50% < = CR < = 130%)","(7) - El número real de unidades interiores conectables depende del tipo de unidad interior (unidad interior VRV, caja hidráulica, unidad interior RA, etc.) y de la restricción de relación de conexión del sistema (50% < = CR < = 130%)","(7) - El número real de unidades interiores conectables depende del tipo de unidad interior (unidad interior VRV, caja hidráulica, unidad interior RA, etc.) y de la restricción de relación de conexión del sistema (50% < = CR < = 130%)","(7) - El número real de unidades interiores conectables depende del tipo de unidad interior (unidad interior VRV, caja hidráulica, unidad interior RA, etc.) y de la restricción de relación de conexión del sistema (50% < = CR < = 130%)"]
["","","","","","(8) - Caudal de agua para pruebas de funcionamiento conforme a las condiciones de clasificación estándar de EN 14511-2.","(8) - Caudal de agua para pruebas de funcionamiento conforme a las condiciones de clasificación estándar de EN 14511-2.","(8) - Caudal de agua para pruebas de funcionamiento conforme a las condiciones de clasificación estándar de EN 14511-2.","(8) - Caudal de agua para pruebas de funcionamiento conforme a las condiciones de clasificación estándar de EN 14511-2.","(8) - Caudal de agua para pruebas de funcionamiento conforme a las condiciones de clasificación estándar de EN 14511-2.","(8) - Caudal de agua para pruebas de funcionamiento conforme a las condiciones de clasificación estándar de EN 14511-2.","(8) - Caudal de agua para pruebas de funcionamiento conforme a las condiciones de clasificación estándar de EN 14511-2.","(8) - Caudal de agua para pruebas de funcionamiento conforme a las condiciones de clasificación estándar de EN 14511-2.","(8) - Caudal de agua para pruebas de funcionamiento conforme a las condiciones de clasificación estándar de EN 14511-2.","(8) - Caudal de agua para pruebas de funcionamiento conforme a las condiciones de clasificación estándar de EN 14511-2.","(8) - Caudal de agua para pruebas de funcionamiento conforme a las condiciones de clasificación estándar de EN 14511-2.","(8) - Caudal de agua para pruebas de funcionamiento conforme a las condiciones de clasificación estándar de EN 14511-2.","(8) - Caudal de agua para pruebas de funcionamiento conforme a las condiciones de clasificación estándar de EN 14511-2.","(8) - Caudal de agua para pruebas de funcionamiento conforme a las condiciones de clasificación estándar de EN 14511-2.","(8) - Caudal de agua para pruebas de funcionamiento conforme a las condiciones de clasificación estándar de EN 14511-2.","(8) - Caudal de agua para pruebas de funcionamiento conforme a las condiciones de clasificación estándar de EN 14511-2.","(8) - Caudal de agua para pruebas de funcionamiento conforme a las condiciones de clasificación estándar de EN 14511-2.","(8) - Caudal de agua para pruebas de funcionamiento conforme a las condiciones de clasificación estándar de EN 14511-2."]
["","","","","","(9) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que genera una fuente de sonido.","(9) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que genera una fuente de sonido.","(9) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que genera una fuente de sonido.","(9) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que genera una fuente de sonido.","(9) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que genera una fuente de sonido.","(9) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que genera una fuente de sonido.","(9) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que genera una fuente de sonido.","(9) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que genera una fuente de sonido.","(9) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que genera una fuente de sonido.","(9) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que genera una fuente de sonido.","(9) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que genera una fuente de sonido.","(9) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que genera una fuente de sonido.","(9) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que genera una fuente de sonido.","(9) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que genera una fuente de sonido.","(9) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que genera una fuente de sonido.","(9) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que genera una fuente de sonido.","(9) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que genera una fuente de sonido.","(9) - El nivel de potencia sonora es un valor absoluto que genera una fuente de sonido."]
["","","","","","(10) - El nivel de presión sonora es un valor relativo que depende de la distancia y del entorno acústico. Para más detalles, consulte los esquemas de nivel sonoro.","(10) - El nivel de presión sonora es un valor relativo que depende de la distancia y del entorno acústico. Para más detalles, consulte los esquemas de nivel sonoro.","(10) - El nivel de presión sonora es un valor relativo que depende de la distancia y del entorno acústico. Para más detalles, consulte los esquemas de nivel sonoro.","(10) - El nivel de presión sonora es un valor relativo que depende de la distancia y del entorno acústico. Para más detalles, consulte los esquemas de nivel sonoro.","(10) - El nivel de presión sonora es un valor relativo que depende de la distancia y del entorno acústico. Para más detalles, consulte los esquemas de nivel sonoro.","(10) - El nivel de presión sonora es un valor relativo que depende de la distancia y del entorno acústico. Para más detalles, consulte los esquemas de nivel sonoro.","(10) - El nivel de presión sonora es un valor relativo que depende de la distancia y del entorno acústico. Para más detalles, consulte los esquemas de nivel sonoro.","(10) - El nivel de presión sonora es un valor relativo que depende de la distancia y del entorno acústico. Para más detalles, consulte los esquemas de nivel sonoro.","(10) - El nivel de presión sonora es un valor relativo que depende de la distancia y del entorno acústico. Para más detalles, consulte los esquemas de nivel sonoro.","(10) - El nivel de presión sonora es un valor relativo que depende de la distancia y del entorno acústico. Para más detalles, consulte los esquemas de nivel sonoro.","(10) - El nivel de presión sonora es un valor relativo que depende de la distancia y del entorno acústico. Para más detalles, consulte los esquemas de nivel sonoro.","(10) - El nivel de presión sonora es un valor relativo que depende de la distancia y del entorno acústico. Para más detalles, consulte los esquemas de nivel sonoro.","(10) - El nivel de presión sonora es un valor relativo que depende de la distancia y del entorno acústico. Para más detalles, consulte los esquemas de nivel sonoro.","(10) - El nivel de presión sonora es un valor relativo que depende de la distancia y del entorno acústico. Para más detalles, consulte los esquemas de nivel sonoro.","(10) - El nivel de presión sonora es un valor relativo que depende de la distancia y del entorno acústico. Para más detalles, consulte los esquemas de nivel sonoro.","(10) - El nivel de presión sonora es un valor relativo que depende de la distancia y del entorno acústico. Para más detalles, consulte los esquemas de nivel sonoro.","(10) - El nivel de presión sonora es un valor relativo que depende de la distancia y del entorno acústico. Para más detalles, consulte los esquemas de nivel sonoro.","(10) - El nivel de presión sonora es un valor relativo que depende de la distancia y del entorno acústico. Para más detalles, consulte los esquemas de nivel sonoro."]
["","","","","","(11) - En el caso de un sistema de bomba de calor, no se utiliza el tubo de gas","(11) - En el caso de un sistema de bomba de calor, no se utiliza el tubo de gas","(11) - En el caso de un sistema de bomba de calor, no se utiliza el tubo de gas","(11) - En el caso de un sistema de bomba de calor, no se utiliza el tubo de gas","(11) - En el caso de un sistema de bomba de calor, no se utiliza el tubo de gas","(11) - En el caso de un sistema de bomba de calor, no se utiliza el tubo de gas","(11) - En el caso de un sistema de bomba de calor, no se utiliza el tubo de gas","(11) - En el caso de un sistema de bomba de calor, no se utiliza el tubo de gas","(11) - En el caso de un sistema de bomba de calor, no se utiliza el tubo de gas","(11) - En el caso de un sistema de bomba de calor, no se utiliza el tubo de gas","(11) - En el caso de un sistema de bomba de calor, no se utiliza el tubo de gas","(11) - En el caso de un sistema de bomba de calor, no se utiliza el tubo de gas","(11) - En el caso de un sistema de bomba de calor, no se utiliza el tubo de gas","(11) - En el caso de un sistema de bomba de calor, no se utiliza el tubo de gas","(11) - En el caso de un sistema de bomba de calor, no se utiliza el tubo de gas","(11) - En el caso de un sistema de bomba de calor, no se utiliza el tubo de gas","(11) - En el caso de un sistema de bomba de calor, no se utiliza el tubo de gas","(11) - En el caso de un sistema de bomba de calor, no se utiliza el tubo de gas"]
["","","","","","(12) - En caso de modelo de recuperación de calor","(12) - En caso de modelo de recuperación de calor","(12) - En caso de modelo de recuperación de calor","(12) - En caso de modelo de recuperación de calor","(12) - En caso de modelo de recuperación de calor","(12) - En caso de modelo de recuperación de calor","(12) - En caso de modelo de recuperación de calor","(12) - En caso de modelo de recuperación de calor","(12) - En caso de modelo de recuperación de calor","(12) - En caso de modelo de recuperación de calor","(12) - En caso de modelo de recuperación de calor","(12) - En caso de modelo de recuperación de calor","(12) - En caso de modelo de recuperación de calor","(12) - En caso de modelo de recuperación de calor","(12) - En caso de modelo de recuperación de calor","(12) - En caso de modelo de recuperación de calor","(12) - En caso de modelo de recuperación de calor","(12) - En caso de modelo de recuperación de calor"]
["","","","","","(13) - En caso de modelo de bomba de calor","(13) - En caso de modelo de bomba de calor","(13) - En caso de modelo de bomba de calor","(13) - En caso de modelo de bomba de calor","(13) - En caso de modelo de bomba de calor","(13) - En caso de modelo de bomba de calor","(13) - En caso de modelo de bomba de calor","(13) - En caso de modelo de bomba de calor","(13) - En caso de modelo de bomba de calor","(13) - En caso de modelo de bomba de calor","(13) - En caso de modelo de bomba de calor","(13) - En caso de modelo de bomba de calor","(13) - En caso de modelo de bomba de calor","(13) - En caso de modelo de bomba de calor","(13) - En caso de modelo de bomba de calor","(13) - En caso de modelo de bomba de calor","(13) - En caso de modelo de bomba de calor","(13) - En caso de modelo de bomba de calor"]
["","","","","","(14) - Consulte la selección de tubería de refrigerante o el manual de instalación","(14) - Consulte la selección de tubería de refrigerante o el manual de instalación","(14) - Consulte la selección de tubería de refrigerante o el manual de instalación","(14) - Consulte la selección de tubería de refrigerante o el manual de instalación","(14) - Consulte la selección de tubería de refrigerante o el manual de instalación","(14) - Consulte la selección de tubería de refrigerante o el manual de instalación","(14) - Consulte la selección de tubería de refrigerante o el manual de instalación","(14) - Consulte la selección de tubería de refrigerante o el manual de instalación","(14) - Consulte la selección de tubería de refrigerante o el manual de instalación","(14) - Consulte la selección de tubería de refrigerante o el manual de instalación","(14) - Consulte la selección de tubería de refrigerante o el manual de instalación","(14) - Consulte la selección de tubería de refrigerante o el manual de instalación","(14) - Consulte la selección de tubería de refrigerante o el manual de instalación","(14) - Consulte la selección de tubería de refrigerante o el manual de instalación","(14) - Consulte la selección de tubería de refrigerante o el manual de instalación","(14) - Consulte la selección de tubería de refrigerante o el manual de instalación","(14) - Consulte la selección de tubería de refrigerante o el manual de instalación","(14) - Consulte la selección de tubería de refrigerante o el manual de instalación"]
["","","","","","(15) - El valor de RLA se basa en las condiciones siguientes: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. agua de entrada 30℃","(15) - El valor de RLA se basa en las condiciones siguientes: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. agua de entrada 30℃","(15) - El valor de RLA se basa en las condiciones siguientes: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. agua de entrada 30℃","(15) - El valor de RLA se basa en las condiciones siguientes: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. agua de entrada 30℃","(15) - El valor de RLA se basa en las condiciones siguientes: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. agua de entrada 30℃","(15) - El valor de RLA se basa en las condiciones siguientes: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. agua de entrada 30℃","(15) - El valor de RLA se basa en las condiciones siguientes: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. agua de entrada 30℃","(15) - El valor de RLA se basa en las condiciones siguientes: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. agua de entrada 30℃","(15) - El valor de RLA se basa en las condiciones siguientes: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. agua de entrada 30℃","(15) - El valor de RLA se basa en las condiciones siguientes: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. agua de entrada 30℃","(15) - El valor de RLA se basa en las condiciones siguientes: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. agua de entrada 30℃","(15) - El valor de RLA se basa en las condiciones siguientes: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. agua de entrada 30℃","(15) - El valor de RLA se basa en las condiciones siguientes: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. agua de entrada 30℃","(15) - El valor de RLA se basa en las condiciones siguientes: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. agua de entrada 30℃","(15) - El valor de RLA se basa en las condiciones siguientes: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. agua de entrada 30℃","(15) - El valor de RLA se basa en las condiciones siguientes: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. agua de entrada 30℃","(15) - El valor de RLA se basa en las condiciones siguientes: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. agua de entrada 30℃","(15) - El valor de RLA se basa en las condiciones siguientes: temp. interior 27°CBS, 19°CBH; temp. agua de entrada 30℃"]
["","","","","","(16) - El valor MSC significa la corriente máxima durante el arranque del compresor. Esta unidad solo utiliza compresores inverter. La corriente de arranque siempre es ≤ a la corriente de funcionamiento máxima.","(16) - El valor MSC significa la corriente máxima durante el arranque del compresor. Esta unidad solo utiliza compresores inverter. La corriente de arranque siempre es ≤ a la corriente de funcionamiento máxima.","(16) - El valor MSC significa la corriente máxima durante el arranque del compresor. Esta unidad solo utiliza compresores inverter. La corriente de arranque siempre es ≤ a la corriente de funcionamiento máxima.","(16) - El valor MSC significa la corriente máxima durante el arranque del compresor. Esta unidad solo utiliza compresores inverter. La corriente de arranque siempre es ≤ a la corriente de funcionamiento máxima.","(16) - El valor MSC significa la corriente máxima durante el arranque del compresor. Esta unidad solo utiliza compresores inverter. La corriente de arranque siempre es ≤ a la corriente de funcionamiento máxima.","(16) - El valor MSC significa la corriente máxima durante el arranque del compresor. Esta unidad solo utiliza compresores inverter. La corriente de arranque siempre es ≤ a la corriente de funcionamiento máxima.","(16) - El valor MSC significa la corriente máxima durante el arranque del compresor. Esta unidad solo utiliza compresores inverter. La corriente de arranque siempre es ≤ a la corriente de funcionamiento máxima.","(16) - El valor MSC significa la corriente máxima durante el arranque del compresor. Esta unidad solo utiliza compresores inverter. La corriente de arranque siempre es ≤ a la corriente de funcionamiento máxima.","(16) - El valor MSC significa la corriente máxima durante el arranque del compresor. Esta unidad solo utiliza compresores inverter. La corriente de arranque siempre es ≤ a la corriente de funcionamiento máxima.","(16) - El valor MSC significa la corriente máxima durante el arranque del compresor. Esta unidad solo utiliza compresores inverter. La corriente de arranque siempre es ≤ a la corriente de funcionamiento máxima.","(16) - El valor MSC significa la corriente máxima durante el arranque del compresor. Esta unidad solo utiliza compresores inverter. La corriente de arranque siempre es ≤ a la corriente de funcionamiento máxima.","(16) - El valor MSC significa la corriente máxima durante el arranque del compresor. Esta unidad solo utiliza compresores inverter. La corriente de arranque siempre es ≤ a la corriente de funcionamiento máxima.","(16) - El valor MSC significa la corriente máxima durante el arranque del compresor. Esta unidad solo utiliza compresores inverter. La corriente de arranque siempre es ≤ a la corriente de funcionamiento máxima.","(16) - El valor MSC significa la corriente máxima durante el arranque del compresor. Esta unidad solo utiliza compresores inverter. La corriente de arranque siempre es ≤ a la corriente de funcionamiento máxima.","(16) - El valor MSC significa la corriente máxima durante el arranque del compresor. Esta unidad solo utiliza compresores inverter. La corriente de arranque siempre es ≤ a la corriente de funcionamiento máxima.","(16) - El valor MSC significa la corriente máxima durante el arranque del compresor. Esta unidad solo utiliza compresores inverter. La corriente de arranque siempre es ≤ a la corriente de funcionamiento máxima.","(16) - El valor MSC significa la corriente máxima durante el arranque del compresor. Esta unidad solo utiliza compresores inverter. La corriente de arranque siempre es ≤ a la corriente de funcionamiento máxima.","(16) - El valor MSC significa la corriente máxima durante el arranque del compresor. Esta unidad solo utiliza compresores inverter. La corriente de arranque siempre es ≤ a la corriente de funcionamiento máxima."]
["","","","","","(17) - De acuerdo con la norma IEC 61000-3-12, puede ser necesario consultar al operador de la red de distribución para asegurarse de que el equipo esté conectado a un circuito de alimentación eléctrica con un valor de Ssc ≥ Ssc mínimo.","(17) - De acuerdo con la norma IEC 61000-3-12, puede ser necesario consultar al operador de la red de distribución para asegurarse de que el equipo esté conectado a un circuito de alimentación eléctrica con un valor de Ssc ≥ Ssc mínimo.","(17) - De acuerdo con la norma IEC 61000-3-12, puede ser necesario consultar al operador de la red de distribución para asegurarse de que el equipo esté conectado a un circuito de alimentación eléctrica con un valor de Ssc ≥ Ssc mínimo.","(17) - De acuerdo con la norma IEC 61000-3-12, puede ser necesario consultar al operador de la red de distribución para asegurarse de que el equipo esté conectado a un circuito de alimentación eléctrica con un valor de Ssc ≥ Ssc mínimo.","(17) - De acuerdo con la norma IEC 61000-3-12, puede ser necesario consultar al operador de la red de distribución para asegurarse de que el equipo esté conectado a un circuito de alimentación eléctrica con un valor de Ssc ≥ Ssc mínimo.","(17) - De acuerdo con la norma IEC 61000-3-12, puede ser necesario consultar al operador de la red de distribución para asegurarse de que el equipo esté conectado a un circuito de alimentación eléctrica con un valor de Ssc ≥ Ssc mínimo.","(17) - De acuerdo con la norma IEC 61000-3-12, puede ser necesario consultar al operador de la red de distribución para asegurarse de que el equipo esté conectado a un circuito de alimentación eléctrica con un valor de Ssc ≥ Ssc mínimo.","(17) - De acuerdo con la norma IEC 61000-3-12, puede ser necesario consultar al operador de la red de distribución para asegurarse de que el equipo esté conectado a un circuito de alimentación eléctrica con un valor de Ssc ≥ Ssc mínimo.","(17) - De acuerdo con la norma IEC 61000-3-12, puede ser necesario consultar al operador de la red de distribución para asegurarse de que el equipo esté conectado a un circuito de alimentación eléctrica con un valor de Ssc ≥ Ssc mínimo.","(17) - De acuerdo con la norma IEC 61000-3-12, puede ser necesario consultar al operador de la red de distribución para asegurarse de que el equipo esté conectado a un circuito de alimentación eléctrica con un valor de Ssc ≥ Ssc mínimo.","(17) - De acuerdo con la norma IEC 61000-3-12, puede ser necesario consultar al operador de la red de distribución para asegurarse de que el equipo esté conectado a un circuito de alimentación eléctrica con un valor de Ssc ≥ Ssc mínimo.","(17) - De acuerdo con la norma IEC 61000-3-12, puede ser necesario consultar al operador de la red de distribución para asegurarse de que el equipo esté conectado a un circuito de alimentación eléctrica con un valor de Ssc ≥ Ssc mínimo.","(17) - De acuerdo con la norma IEC 61000-3-12, puede ser necesario consultar al operador de la red de distribución para asegurarse de que el equipo esté conectado a un circuito de alimentación eléctrica con un valor de Ssc ≥ Ssc mínimo.","(17) - De acuerdo con la norma IEC 61000-3-12, puede ser necesario consultar al operador de la red de distribución para asegurarse de que el equipo esté conectado a un circuito de alimentación eléctrica con un valor de Ssc ≥ Ssc mínimo.","(17) - De acuerdo con la norma IEC 61000-3-12, puede ser necesario consultar al operador de la red de distribución para asegurarse de que el equipo esté conectado a un circuito de alimentación eléctrica con un valor de Ssc ≥ Ssc mínimo.","(17) - De acuerdo con la norma IEC 61000-3-12, puede ser necesario consultar al operador de la red de distribución para asegurarse de que el equipo esté conectado a un circuito de alimentación eléctrica con un valor de Ssc ≥ Ssc mínimo.","(17) - De acuerdo con la norma IEC 61000-3-12, puede ser necesario consultar al operador de la red de distribución para asegurarse de que el equipo esté conectado a un circuito de alimentación eléctrica con un valor de Ssc ≥ Ssc mínimo.","(17) - De acuerdo con la norma IEC 61000-3-12, puede ser necesario consultar al operador de la red de distribución para asegurarse de que el equipo esté conectado a un circuito de alimentación eléctrica con un valor de Ssc ≥ Ssc mínimo."]
["","","","","","(18) - El valor MCA debe utilizarse para seleccionar el tamaño correcto del cableado en la obra. El valor MCA puede considerarse la corriente de funcionamiento máxima.","(18) - El valor MCA debe utilizarse para seleccionar el tamaño correcto del cableado en la obra. El valor MCA puede considerarse la corriente de funcionamiento máxima.","(18) - El valor MCA debe utilizarse para seleccionar el tamaño correcto del cableado en la obra. El valor MCA puede considerarse la corriente de funcionamiento máxima.","(18) - El valor MCA debe utilizarse para seleccionar el tamaño correcto del cableado en la obra. El valor MCA puede considerarse la corriente de funcionamiento máxima.","(18) - El valor MCA debe utilizarse para seleccionar el tamaño correcto del cableado en la obra. El valor MCA puede considerarse la corriente de funcionamiento máxima.","(18) - El valor MCA debe utilizarse para seleccionar el tamaño correcto del cableado en la obra. El valor MCA puede considerarse la corriente de funcionamiento máxima.","(18) - El valor MCA debe utilizarse para seleccionar el tamaño correcto del cableado en la obra. El valor MCA puede considerarse la corriente de funcionamiento máxima.","(18) - El valor MCA debe utilizarse para seleccionar el tamaño correcto del cableado en la obra. El valor MCA puede considerarse la corriente de funcionamiento máxima.","(18) - El valor MCA debe utilizarse para seleccionar el tamaño correcto del cableado en la obra. El valor MCA puede considerarse la corriente de funcionamiento máxima.","(18) - El valor MCA debe utilizarse para seleccionar el tamaño correcto del cableado en la obra. El valor MCA puede considerarse la corriente de funcionamiento máxima.","(18) - El valor MCA debe utilizarse para seleccionar el tamaño correcto del cableado en la obra. El valor MCA puede considerarse la corriente de funcionamiento máxima.","(18) - El valor MCA debe utilizarse para seleccionar el tamaño correcto del cableado en la obra. El valor MCA puede considerarse la corriente de funcionamiento máxima.","(18) - El valor MCA debe utilizarse para seleccionar el tamaño correcto del cableado en la obra. El valor MCA puede considerarse la corriente de funcionamiento máxima.","(18) - El valor MCA debe utilizarse para seleccionar el tamaño correcto del cableado en la obra. El valor MCA puede considerarse la corriente de funcionamiento máxima.","(18) - El valor MCA debe utilizarse para seleccionar el tamaño correcto del cableado en la obra. El valor MCA puede considerarse la corriente de funcionamiento máxima.","(18) - El valor MCA debe utilizarse para seleccionar el tamaño correcto del cableado en la obra. El valor MCA puede considerarse la corriente de funcionamiento máxima.","(18) - El valor MCA debe utilizarse para seleccionar el tamaño correcto del cableado en la obra. El valor MCA puede considerarse la corriente de funcionamiento máxima.","(18) - El valor MCA debe utilizarse para seleccionar el tamaño correcto del cableado en la obra. El valor MCA puede considerarse la corriente de funcionamiento máxima."]
["","","","","","(19) - Se utiliza el valor de MFA para seleccionar el disyuntor y el interruptor de circuito de pérdidas de conexión a tierra (disyuntor de pérdida a tierra).","(19) - Se utiliza el valor de MFA para seleccionar el disyuntor y el interruptor de circuito de pérdidas de conexión a tierra (disyuntor de pérdida a tierra).","(19) - Se utiliza el valor de MFA para seleccionar el disyuntor y el interruptor de circuito de pérdidas de conexión a tierra (disyuntor de pérdida a tierra).","(19) - Se utiliza el valor de MFA para seleccionar el disyuntor y el interruptor de circuito de pérdidas de conexión a tierra (disyuntor de pérdida a tierra).","(19) - Se utiliza el valor de MFA para seleccionar el disyuntor y el interruptor de circuito de pérdidas de conexión a tierra (disyuntor de pérdida a tierra).","(19) - Se utiliza el valor de MFA para seleccionar el disyuntor y el interruptor de circuito de pérdidas de conexión a tierra (disyuntor de pérdida a tierra).","(19) - Se utiliza el valor de MFA para seleccionar el disyuntor y el interruptor de circuito de pérdidas de conexión a tierra (disyuntor de pérdida a tierra).","(19) - Se utiliza el valor de MFA para seleccionar el disyuntor y el interruptor de circuito de pérdidas de conexión a tierra (disyuntor de pérdida a tierra).","(19) - Se utiliza el valor de MFA para seleccionar el disyuntor y el interruptor de circuito de pérdidas de conexión a tierra (disyuntor de pérdida a tierra).","(19) - Se utiliza el valor de MFA para seleccionar el disyuntor y el interruptor de circuito de pérdidas de conexión a tierra (disyuntor de pérdida a tierra).","(19) - Se utiliza el valor de MFA para seleccionar el disyuntor y el interruptor de circuito de pérdidas de conexión a tierra (disyuntor de pérdida a tierra).","(19) - Se utiliza el valor de MFA para seleccionar el disyuntor y el interruptor de circuito de pérdidas de conexión a tierra (disyuntor de pérdida a tierra).","(19) - Se utiliza el valor de MFA para seleccionar el disyuntor y el interruptor de circuito de pérdidas de conexión a tierra (disyuntor de pérdida a tierra).","(19) - Se utiliza el valor de MFA para seleccionar el disyuntor y el interruptor de circuito de pérdidas de conexión a tierra (disyuntor de pérdida a tierra).","(19) - Se utiliza el valor de MFA para seleccionar el disyuntor y el interruptor de circuito de pérdidas de conexión a tierra (disyuntor de pérdida a tierra).","(19) - Se utiliza el valor de MFA para seleccionar el disyuntor y el interruptor de circuito de pérdidas de conexión a tierra (disyuntor de pérdida a tierra).","(19) - Se utiliza el valor de MFA para seleccionar el disyuntor y el interruptor de circuito de pérdidas de conexión a tierra (disyuntor de pérdida a tierra).","(19) - Se utiliza el valor de MFA para seleccionar el disyuntor y el interruptor de circuito de pérdidas de conexión a tierra (disyuntor de pérdida a tierra)."]
["","","","","","(20) - TOCA significa el valor total de cada ajuste de sobreintensidad de corriente.","(20) - TOCA significa el valor total de cada ajuste de sobreintensidad de corriente.","(20) - TOCA significa el valor total de cada ajuste de sobreintensidad de corriente.","(20) - TOCA significa el valor total de cada ajuste de sobreintensidad de corriente.","(20) - TOCA significa el valor total de cada ajuste de sobreintensidad de corriente.","(20) - TOCA significa el valor total de cada ajuste de sobreintensidad de corriente.","(20) - TOCA significa el valor total de cada ajuste de sobreintensidad de corriente.","(20) - TOCA significa el valor total de cada ajuste de sobreintensidad de corriente.","(20) - TOCA significa el valor total de cada ajuste de sobreintensidad de corriente.","(20) - TOCA significa el valor total de cada ajuste de sobreintensidad de corriente.","(20) - TOCA significa el valor total de cada ajuste de sobreintensidad de corriente.","(20) - TOCA significa el valor total de cada ajuste de sobreintensidad de corriente.","(20) - TOCA significa el valor total de cada ajuste de sobreintensidad de corriente.","(20) - TOCA significa el valor total de cada ajuste de sobreintensidad de corriente.","(20) - TOCA significa el valor total de cada ajuste de sobreintensidad de corriente.","(20) - TOCA significa el valor total de cada ajuste de sobreintensidad de corriente.","(20) - TOCA significa el valor total de cada ajuste de sobreintensidad de corriente.","(20) - TOCA significa el valor total de cada ajuste de sobreintensidad de corriente."]
["","","","","","(21) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(21) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(21) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(21) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(21) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(21) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(21) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(21) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(21) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(21) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(21) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(21) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(21) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(21) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(21) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(21) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(21) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%.","(21) - La variación máxima permitida de tensión entre fases es del 2%."]
["","","","","","(22) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(22) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(22) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(22) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(22) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(22) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(22) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(22) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(22) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(22) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(22) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(22) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(22) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(22) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(22) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(22) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(22) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos.","(22) - Límites de tensión: las unidades pueden utilizarse en sistemas eléctricos donde la tensión que se suministre a los terminales de las unidades esté dentro de los límites máximo y mínimo establecidos."]
["","","","","","(23) - Los valores de sonido se calculan en una cámara semianecoica.","(23) - Los valores de sonido se calculan en una cámara semianecoica.","(23) - Los valores de sonido se calculan en una cámara semianecoica.","(23) - Los valores de sonido se calculan en una cámara semianecoica.","(23) - Los valores de sonido se calculan en una cámara semianecoica.","(23) - Los valores de sonido se calculan en una cámara semianecoica.","(23) - Los valores de sonido se calculan en una cámara semianecoica.","(23) - Los valores de sonido se calculan en una cámara semianecoica.","(23) - Los valores de sonido se calculan en una cámara semianecoica.","(23) - Los valores de sonido se calculan en una cámara semianecoica.","(23) - Los valores de sonido se calculan en una cámara semianecoica.","(23) - Los valores de sonido se calculan en una cámara semianecoica.","(23) - Los valores de sonido se calculan en una cámara semianecoica.","(23) - Los valores de sonido se calculan en una cámara semianecoica.","(23) - Los valores de sonido se calculan en una cámara semianecoica.","(23) - Los valores de sonido se calculan en una cámara semianecoica.","(23) - Los valores de sonido se calculan en una cámara semianecoica.","(23) - Los valores de sonido se calculan en una cámara semianecoica."]
["","","","","","(24) - Sistema de presión sonora [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , con Unidad A = A dBA, Unidad B = B dBA, Unidad C = C dBA","(24) - Sistema de presión sonora [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , con Unidad A = A dBA, Unidad B = B dBA, Unidad C = C dBA","(24) - Sistema de presión sonora [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , con Unidad A = A dBA, Unidad B = B dBA, Unidad C = C dBA","(24) - Sistema de presión sonora [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , con Unidad A = A dBA, Unidad B = B dBA, Unidad C = C dBA","(24) - Sistema de presión sonora [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , con Unidad A = A dBA, Unidad B = B dBA, Unidad C = C dBA","(24) - Sistema de presión sonora [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , con Unidad A = A dBA, Unidad B = B dBA, Unidad C = C dBA","(24) - Sistema de presión sonora [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , con Unidad A = A dBA, Unidad B = B dBA, Unidad C = C dBA","(24) - Sistema de presión sonora [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , con Unidad A = A dBA, Unidad B = B dBA, Unidad C = C dBA","(24) - Sistema de presión sonora [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , con Unidad A = A dBA, Unidad B = B dBA, Unidad C = C dBA","(24) - Sistema de presión sonora [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , con Unidad A = A dBA, Unidad B = B dBA, Unidad C = C dBA","(24) - Sistema de presión sonora [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , con Unidad A = A dBA, Unidad B = B dBA, Unidad C = C dBA","(24) - Sistema de presión sonora [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , con Unidad A = A dBA, Unidad B = B dBA, Unidad C = C dBA","(24) - Sistema de presión sonora [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , con Unidad A = A dBA, Unidad B = B dBA, Unidad C = C dBA","(24) - Sistema de presión sonora [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , con Unidad A = A dBA, Unidad B = B dBA, Unidad C = C dBA","(24) - Sistema de presión sonora [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , con Unidad A = A dBA, Unidad B = B dBA, Unidad C = C dBA","(24) - Sistema de presión sonora [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , con Unidad A = A dBA, Unidad B = B dBA, Unidad C = C dBA","(24) - Sistema de presión sonora [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , con Unidad A = A dBA, Unidad B = B dBA, Unidad C = C dBA","(24) - Sistema de presión sonora [dBA] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)] , con Unidad A = A dBA, Unidad B = B dBA, Unidad C = C dBA"]
["","","","","","(25) - EN/IEC 61000-3-12: norma técnica internacional y europea que limita las corrientes armónicas producidas por los equipos conectados al sistema público de baja tensión con una corriente de entrada mayor de 16 A e igual o inferior a 75 A por fase.","(25) - EN/IEC 61000-3-12: norma técnica internacional y europea que limita las corrientes armónicas producidas por los equipos conectados al sistema público de baja tensión con una corriente de entrada mayor de 16 A e igual o inferior a 75 A por fase.","(25) - EN/IEC 61000-3-12: norma técnica internacional y europea que limita las corrientes armónicas producidas por los equipos conectados al sistema público de baja tensión con una corriente de entrada mayor de 16 A e igual o inferior a 75 A por fase.","(25) - EN/IEC 61000-3-12: norma técnica internacional y europea que limita las corrientes armónicas producidas por los equipos conectados al sistema público de baja tensión con una corriente de entrada mayor de 16 A e igual o inferior a 75 A por fase.","(25) - EN/IEC 61000-3-12: norma técnica internacional y europea que limita las corrientes armónicas producidas por los equipos conectados al sistema público de baja tensión con una corriente de entrada mayor de 16 A e igual o inferior a 75 A por fase.","(25) - EN/IEC 61000-3-12: norma técnica internacional y europea que limita las corrientes armónicas producidas por los equipos conectados al sistema público de baja tensión con una corriente de entrada mayor de 16 A e igual o inferior a 75 A por fase.","(25) - EN/IEC 61000-3-12: norma técnica internacional y europea que limita las corrientes armónicas producidas por los equipos conectados al sistema público de baja tensión con una corriente de entrada mayor de 16 A e igual o inferior a 75 A por fase.","(25) - EN/IEC 61000-3-12: norma técnica internacional y europea que limita las corrientes armónicas producidas por los equipos conectados al sistema público de baja tensión con una corriente de entrada mayor de 16 A e igual o inferior a 75 A por fase.","(25) - EN/IEC 61000-3-12: norma técnica internacional y europea que limita las corrientes armónicas producidas por los equipos conectados al sistema público de baja tensión con una corriente de entrada mayor de 16 A e igual o inferior a 75 A por fase.","(25) - EN/IEC 61000-3-12: norma técnica internacional y europea que limita las corrientes armónicas producidas por los equipos conectados al sistema público de baja tensión con una corriente de entrada mayor de 16 A e igual o inferior a 75 A por fase.","(25) - EN/IEC 61000-3-12: norma técnica internacional y europea que limita las corrientes armónicas producidas por los equipos conectados al sistema público de baja tensión con una corriente de entrada mayor de 16 A e igual o inferior a 75 A por fase.","(25) - EN/IEC 61000-3-12: norma técnica internacional y europea que limita las corrientes armónicas producidas por los equipos conectados al sistema público de baja tensión con una corriente de entrada mayor de 16 A e igual o inferior a 75 A por fase.","(25) - EN/IEC 61000-3-12: norma técnica internacional y europea que limita las corrientes armónicas producidas por los equipos conectados al sistema público de baja tensión con una corriente de entrada mayor de 16 A e igual o inferior a 75 A por fase.","(25) - EN/IEC 61000-3-12: norma técnica internacional y europea que limita las corrientes armónicas producidas por los equipos conectados al sistema público de baja tensión con una corriente de entrada mayor de 16 A e igual o inferior a 75 A por fase.","(25) - EN/IEC 61000-3-12: norma técnica internacional y europea que limita las corrientes armónicas producidas por los equipos conectados al sistema público de baja tensión con una corriente de entrada mayor de 16 A e igual o inferior a 75 A por fase.","(25) - EN/IEC 61000-3-12: norma técnica internacional y europea que limita las corrientes armónicas producidas por los equipos conectados al sistema público de baja tensión con una corriente de entrada mayor de 16 A e igual o inferior a 75 A por fase.","(25) - EN/IEC 61000-3-12: norma técnica internacional y europea que limita las corrientes armónicas producidas por los equipos conectados al sistema público de baja tensión con una corriente de entrada mayor de 16 A e igual o inferior a 75 A por fase.","(25) - EN/IEC 61000-3-12: norma técnica internacional y europea que limita las corrientes armónicas producidas por los equipos conectados al sistema público de baja tensión con una corriente de entrada mayor de 16 A e igual o inferior a 75 A por fase."]
["","","","","","(26) - Ssc: energía de cortocircuito","(26) - Ssc: energía de cortocircuito","(26) - Ssc: energía de cortocircuito","(26) - Ssc: energía de cortocircuito","(26) - Ssc: energía de cortocircuito","(26) - Ssc: energía de cortocircuito","(26) - Ssc: energía de cortocircuito","(26) - Ssc: energía de cortocircuito","(26) - Ssc: energía de cortocircuito","(26) - Ssc: energía de cortocircuito","(26) - Ssc: energía de cortocircuito","(26) - Ssc: energía de cortocircuito","(26) - Ssc: energía de cortocircuito","(26) - Ssc: energía de cortocircuito","(26) - Ssc: energía de cortocircuito","(26) - Ssc: energía de cortocircuito","(26) - Ssc: energía de cortocircuito","(26) - Ssc: energía de cortocircuito"]
["","","","","","(27) - Para conocer el contenido detallado de los accesorios de serie, consulte el manual de instalación/funcionamiento.","(27) - Para conocer el contenido detallado de los accesorios de serie, consulte el manual de instalación/funcionamiento.","(27) - Para conocer el contenido detallado de los accesorios de serie, consulte el manual de instalación/funcionamiento.","(27) - Para conocer el contenido detallado de los accesorios de serie, consulte el manual de instalación/funcionamiento.","(27) - Para conocer el contenido detallado de los accesorios de serie, consulte el manual de instalación/funcionamiento.","(27) - Para conocer el contenido detallado de los accesorios de serie, consulte el manual de instalación/funcionamiento.","(27) - Para conocer el contenido detallado de los accesorios de serie, consulte el manual de instalación/funcionamiento.","(27) - Para conocer el contenido detallado de los accesorios de serie, consulte el manual de instalación/funcionamiento.","(27) - Para conocer el contenido detallado de los accesorios de serie, consulte el manual de instalación/funcionamiento.","(27) - Para conocer el contenido detallado de los accesorios de serie, consulte el manual de instalación/funcionamiento.","(27) - Para conocer el contenido detallado de los accesorios de serie, consulte el manual de instalación/funcionamiento.","(27) - Para conocer el contenido detallado de los accesorios de serie, consulte el manual de instalación/funcionamiento.","(27) - Para conocer el contenido detallado de los accesorios de serie, consulte el manual de instalación/funcionamiento.","(27) - Para conocer el contenido detallado de los accesorios de serie, consulte el manual de instalación/funcionamiento.","(27) - Para conocer el contenido detallado de los accesorios de serie, consulte el manual de instalación/funcionamiento.","(27) - Para conocer el contenido detallado de los accesorios de serie, consulte el manual de instalación/funcionamiento.","(27) - Para conocer el contenido detallado de los accesorios de serie, consulte el manual de instalación/funcionamiento.","(27) - Para conocer el contenido detallado de los accesorios de serie, consulte el manual de instalación/funcionamiento."]
["","","","","","(28) - Los datos de combinación múltiple (10~54 CV) se corresponden con la combinación múltiple estándar","(28) - Los datos de combinación múltiple (10~54 CV) se corresponden con la combinación múltiple estándar","(28) - Los datos de combinación múltiple (10~54 CV) se corresponden con la combinación múltiple estándar","(28) - Los datos de combinación múltiple (10~54 CV) se corresponden con la combinación múltiple estándar","(28) - Los datos de combinación múltiple (10~54 CV) se corresponden con la combinación múltiple estándar","(28) - Los datos de combinación múltiple (10~54 CV) se corresponden con la combinación múltiple estándar","(28) - Los datos de combinación múltiple (10~54 CV) se corresponden con la combinación múltiple estándar","(28) - Los datos de combinación múltiple (10~54 CV) se corresponden con la combinación múltiple estándar","(28) - Los datos de combinación múltiple (10~54 CV) se corresponden con la combinación múltiple estándar","(28) - Los datos de combinación múltiple (10~54 CV) se corresponden con la combinación múltiple estándar","(28) - Los datos de combinación múltiple (10~54 CV) se corresponden con la combinación múltiple estándar","(28) - Los datos de combinación múltiple (10~54 CV) se corresponden con la combinación múltiple estándar","(28) - Los datos de combinación múltiple (10~54 CV) se corresponden con la combinación múltiple estándar","(28) - Los datos de combinación múltiple (10~54 CV) se corresponden con la combinación múltiple estándar","(28) - Los datos de combinación múltiple (10~54 CV) se corresponden con la combinación múltiple estándar","(28) - Los datos de combinación múltiple (10~54 CV) se corresponden con la combinación múltiple estándar","(28) - Los datos de combinación múltiple (10~54 CV) se corresponden con la combinación múltiple estándar","(28) - Los datos de combinación múltiple (10~54 CV) se corresponden con la combinación múltiple estándar"]
["Conexiones de tubería","Drenaje","","Tipo","","","","","","","","","","","","","","","","","","","Tubo flexible de PVC"]
["Sistema","Módulo de unidad exterior 1","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","RWEYQ14T"]
["","Módulo de unidad exterior 2","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","RWEYQ14T"]
["","Módulo de unidad exterior 3","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","RWEYQ14T"]
["Comb. recomendada","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","3 x FXMQ50P7VEB + 15 x FXMQ63P7VEB"]
["Capacidad de refrigeración","Prated,c","","","kW","","","","","","","","","","","","","","","","","","120"]
["Capacidad de calefacción","Prated,h","","","kW","","","","","","","","","","","","","","","","","","135"]
["Refrigeración de habitaciones","Condición A (35°C - 27/19), torre de refrigeración (entrada/salida) 30/35","","EERd","%","","","","","","","","","","","","","","","","","","4.5"]
["","","","Pdc","kW","","","","","","","","","","","","","","","","","","120.0"]
["","Condición B (30°C - 27/19), torre de refrigeración (entrada/salida) 26/*","","EERd","%","","","","","","","","","","","","","","","","","","6.3"]
["","","","Pdc","kW","","","","","","","","","","","","","","","","","","88.4"]
["","Condición C (25°C - 27/19), torre de refrigeración (entrada/salida) 22/*","","EERd","%","","","","","","","","","","","","","","","","","","9.4"]
["","","","Pdc","kW","","","","","","","","","","","","","","","","","","56.8"]
["","Condición D (20°C - 27/19), torre de refrigeración (entrada/salida) 18/*","","EERd","%","","","","","","","","","","","","","","","","","","15.4"]
["","","","Pdc","kW","","","","","","","","","","","","","","","","","","25.3"]
["Calefacción de habitaciones (clima medio)","TBivalent","","COPd (COP declarado)","","","","","","","","","","","","","","","","","","","4.9"]
["","","","Pdh (capacidad de calefacción declarada)","kW","","","","","","","","","","","","","","","","","","135.0"]
["","","","Tbiv (temperatura bivalente)","°C","","","","","","","","","","","","","","","","","","-10"]
["","Condición E (-10 °C)","","COPd (COP declarado)","","","","","","","","","","","","","","","","","","","4.9"]
["","TOL","","Pdh (capacidad de calefacción declarada)","kW","","","","","","","","","","","","","","","","","","135.0"]
["","","","Tol (límite de funcionamiento de temperatura)","°C","","","","","","","","","","","","","","","","","","-10"]
["","Condición A (-7°C)","","COPd (COP declarado)","","","","","","","","","","","","","","","","","","","5.7"]
["","","","Pdh (capacidad de calefacción declarada)","kW","","","","","","","","","","","","","","","","","","119.4"]
["","Condición B (2°C)","","COPd (COP declarado)","","","","","","","","","","","","","","","","","","","9.5"]
["","","","Pdh (capacidad de calefacción declarada)","kW","","","","","","","","","","","","","","","","","","72.7"]
["","Condición C (7°C)","","COPd (COP declarado)","","","","","","","","","","","","","","","","","","","14.3"]
["","","","Pdh (capacidad de calefacción declarada)","kW","","","","","","","","","","","","","","","","","","46.7"]
["","Condición D (12°C)","","COPd (COP declarado)","","","","","","","","","","","","","","","","","","","18.4"]
["","","","Pdh (capacidad de calefacción declarada)","kW","","","","","","","","","","","","","","","","","","20.8"]
["Capacidades","CV","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","42"]
["Número máximo de unidades interiores conectables","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","64 (7)"]
["Índice de conexión interior","Mín.","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","525"]
["","Máx.","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","1575"]
["Nivel de potencia sonora","Refrigeración","","Nom.","dBA","","","","","","","","","","","","","","","","","","79.0 (9)"]
["Nivel de presión sonora","Refrigeración","","Nom.","dBA","","","","","","","","","","","","","","","","","","63"]
["Refrigerante","Tipo","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","R-410A"]
["","GWP","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","2087.5"]
["Conexiones de tubería","Líquido","","Tipo","","","","","","","","","","","","","","","","","","","Conexión cobresoldada"]
["","","","D.E.","mm","","","","","","","","","","","","","","","","","","19.1"]
["","Gas","","Tipo","","","","","","","","","","","","","","","","","","","Conexión cobresoldada"]
["","","","D.E.","mm","","","","","","","","","","","","","","","","","","41.3 (11)"]
["","Gas AP/BP","","D.E.","mm","","","","","","","","","","","","","","","","","","41.3 (13), 34.9 (12)"]
["","Longitud de tubería total","Sistema","Real","m","","","","","","","","","","","","","","","","","","500 (14)"]
["Accesorios estándar","Installation manual","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","1"]
["","Water supply piping with strainer","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","1"]
["","Operation manual","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","1"]
["","Connection pipes","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","1"]
["Alimentación eléctrica","Nombre","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","Y1"]
["","Fase","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","3N~"]
["","Frecuencia","","","Hz","","","","","","","","","","","","","","","","","","50"]
["","Tensión","","","V","","","","","","","","","","","","","","","","","","380-415"]