{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":39,"n_cols":20,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RX-K"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RX20K2V1B","RX20K5V1B","RX20K5V1B9","RX25K2V1B","RX25K5V1B","RX25K5V1B9","RX35K2V1B","RX35K5V1B","RX35K5V1B9","RX50KV1B","RX50K2V1B","RX60KV1B","RX60K2V1B","RX71KV1B","RX71K2V1B"]
["Ventilador","Caudal de aire","Refrigeración","Súper baja","m³/min","","","","","","","","","","51.3"]
["","","Calefacción","Súper baja","m³/min","","","","","","","","","","51.3"]
["","","","Súper baja","cfm","","","","","","","","","","1812"]
["","","Calefacción","Súper baja","cfm","","","","","","","","","","1812"]
["Dimensiones","Unidad","","Altura","mm","550","550","550","550","550","550","550","550","550","735","734","735","734","735","734"]
["","","","Anchura","mm","658","658","658","658","658","658","658","658","658","870","870","870","870","870","870"]
["","","","Profundidad","mm","275","275","275","275","275","275","275","275","275","320","373","320","373","320","373"]
["Peso","Unidad","","","kg","28","28","28","28","28","28","28","28","28","44","46.0","49","49.0","49","49.0"]
["Compresor","Tipo","","","","Compresor swing herméticamente sellado","Compresor swing herméticamente sellado","Compresor swing herméticamente sellado","Compresor swing herméticamente sellado","Compresor swing herméticamente sellado","Compresor swing herméticamente sellado","Compresor swing herméticamente sellado","Compresor swing herméticamente sellado","Compresor swing herméticamente sellado","Compresor swing herméticamente sellado","Compresor swing herméticamente sellado","Compresor swing herméticamente sellado","Compresor swing herméticamente sellado","Compresor swing herméticamente sellado","Compresor swing herméticamente sellado"]
["Límites de funcionamiento","Refrigeración","Ambiente","Mín.","°CBS","-10 (1)","-10 (1)","-10 (1)","-10 (1)","-10 (1)","-10 (1)","-10 (1)","-10 (1)","-10 (1)","-10","","-10"]
["","","","Máx.","°CBS","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","","46"]
["","Calefacción","Ambiente","Mín.","°CWB","-15","-15","-15","-15","-15","-15","-15","-15","-15","-15","","-15"]
["","","","Máx.","°CWB","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","","18"]
["Nivel de presión sonora","Refrigeración","","Alto","dBA","46","46","46","46","46","46","48","48","48","47","","49","","52"]
["","","","Nom.","dBA","","","","","","","","","","","47","","49","","52"]
["","Calefacción","","Alto","dBA","47","47","47","47","47","47","48","48","48","48","","49","","52"]
["","","","Nom.","dBA","","","","","","","","","","","48","","49","","52"]
["Refrigerante","Tipo","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["","Carga","","","kg","0.74","0.74","0.74","0.74","0.74","0.74","1.0","1.0","1.0","1.13","1.13","1.45","1.45","1.45","1.45"]
["","Carga","","","tCO2Eq","1.5","1.5","1.5","1.5","1.5","1.5","2.1","2.1","2.1","2.4","2.36","3.0","3.03","3.0","3.03"]
["","GWP","","","","2087.5","2087.5","2087.5","2087.5","2087.5","2087.5","2087.5","2087.5","2087.5","2087.5","2087.5","2087.5","2087.5","2087.5","2087.5"]
["Conexiones de tubería","Longitud de tubería","Máx.","Ud. ext. – Ud. int.","m","15","15","15","15","15","15","15","15","15","30","30.0","30","30.0","30","30.0"]
["","Carga de refrigerante adicional.","","","kg/m","0,02 (para longitud de tubería superior a 10 m)","0,02 (para longitud de tubería superior a 10 m)","0,02 (para longitud de tubería superior a 10 m)","0,02 (para longitud de tubería superior a 10 m)","0,02 (para longitud de tubería superior a 10 m)","0,02 (para longitud de tubería superior a 10 m)","0,02 (para longitud de tubería superior a 10 m)","0,02 (para longitud de tubería superior a 10 m)","0,02 (para longitud de tubería superior a 10 m)","0,02 (para longitud de tubería superior a 10 m)","0,02 (para longitud de tubería superior a 10 m)","0,02 (para longitud de tubería superior a 10 m)","0,02 (para longitud de tubería superior a 10 m)","0,02 (para longitud de tubería superior a 10 m)","0,02 (para longitud de tubería superior a 10 m)"]
["","Diferencia de nivel","Ud. int. – Ud. ext.","Máx.","m","12","12","12","12","12","12","12","12","12","20","20.0","20","20.0","20","20.0"]
["Accesorios estándar","Installation manual","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Refrigerant charge label","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Multilingual fluorinated greenhouse gases labels","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Drain plug (only heat pump models)","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["Alimentación eléctrica","Fase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frecuencia","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Tensión","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Notas","","","","","(1) - Límites de func. con FTX-J3: mín. 10°CBS ~ máx. 46°CBS","(1) - Límites de func. con FTX-J3: mín. 10°CBS ~ máx. 46°CBS","(1) - Límites de func. con FTX-J3: mín. 10°CBS ~ máx. 46°CBS","(1) - Límites de func. con FTX-J3: mín. 10°CBS ~ máx. 46°CBS","(1) - Límites de func. con FTX-J3: mín. 10°CBS ~ máx. 46°CBS","(1) - Límites de func. con FTX-J3: mín. 10°CBS ~ máx. 46°CBS","(1) - Límites de func. con FTX-J3: mín. 10°CBS ~ máx. 46°CBS","(1) - Límites de func. con FTX-J3: mín. 10°CBS ~ máx. 46°CBS","(1) - Límites de func. con FTX-J3: mín. 10°CBS ~ máx. 46°CBS"]
["Accesorios estándar","Drain cap","","","","","","","","","","","","","9","9","9","9","9","9"]