{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":44,"n_cols":16,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RXM-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RXM60A2V1B","RXM60A5V1B","RXM71A5V1B","RXM71A2V1B","RXM20A5V1B (Archived)","RXM25A5V1B (Archived)","RXM35A5V1B (Archived)","RXM42A2V1B (Archived)","RXM42A5V1B (Archived)","RXM50A2V1B (Archived)","RXM50A5V1B (Archived)"]
["Dimensiones","Unidad","","Altura","mm","","734","734","","610","610","610","","610","","734"]
["","","","Anchura","mm","","954","954","","923","923","923","","923","","954"]
["","","","Profundidad","mm","","401","401","","367","367","367","","367","","401"]
["Peso","Unidad","","","kg","","49","55","","36","36","36","","40","","49"]
["Motor del ventilador","Velocidad","Refrigeración","Súper baja","rpm","","","","","600","600","600","","600","","500"]
["Compresor","Tipo","","","","","Compresor swing herméticamente sellado","Compresor swing herméticamente sellado","","Compresor swing herméticamente sellado","Compresor swing herméticamente sellado","Compresor swing herméticamente sellado","","Compresor swing herméticamente sellado","","Compresor swing herméticamente sellado"]
["Límites de funcionamiento","Refrigeración","Ambiente","Mín.","°CBS","","-10","-10","","-10","-10","-10","","-10","","-10"]
["","","","Máx.","°CBS","","50","46","","50","50","50","","50","","50 (1)"]
["","Calefacción","Ambiente","Mín.","°CBH","","-21","-15","","-21","-21","-21","","-21","","-21 (1)"]
["","","","Máx.","°CBH","","18","18","","18","18","18","","18","","18"]
["Nivel de presión sonora","Refrigeración","","Nom.","dBA","","48","47","","46","46","47","","48","","48"]
["","Calefacción","","Nom.","dBA","","49","48","","47","47","49","","49","","49"]
["Refrigerante","Tipo","","","","","R-32","R-32","","R-32","R-32","R-32","","R-32","","R-32"]
["","Carga","","","kg","","1.15","1.15","","0.95","0.95","0.95","","0.95","","1.10"]
["","Carga","","","tCO2Eq","","0.78","0.78","","0.65","0.65","0.65","","0.65","","0.75"]
["","GWP","","","","","675","675","","675","675","675","","675","","675"]
["Conexiones de tubería","Longitud de tubería","Máx.","Ud. ext. – Ud. int.","m","","30","30","","20","20","20","","30","","30"]
["","Carga de refrigerante adicional.","","","kg/m","","0,02 (para longitud de tubería superior a 10 m)","0,02 (para longitud de tubería superior a 10 m)","","0,02 (para longitud de tubería superior a 10 m)","0,02 (para longitud de tubería superior a 10 m)","0,02 (para longitud de tubería superior a 10 m)","","0,02 (para longitud de tubería superior a 10 m)","","0,02 (para longitud de tubería superior a 10 m)"]
["","Diferencia de nivel","Ud. int. – Ud. ext.","Máx.","m","","20","20","","15","15","15","","20","","20"]
["Rango de eficiencia energética","","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]
["Alimentación eléctrica","Fase","","","","","1~","1~","","1~","1~","1~","","1~","","1~"]
["","Frecuencia","","","Hz","","50","50","","50","50","50","","50","","50"]
["","Tensión","","","V","","220-240","220-240","","220-240","220-240","220-240","","220-240","","220-240"]
["Accesorios estándar","Installation manual","","","","","1","1"]
["","Refrigerant charge label","","","","","1","1"]
["","Multilingual fluorinated greenhouse gases labels","","","","","1","1"]
["","Drain cap","","","","","3","3"]
["","Drain plug","","","","","1","1"]
["Notas","","","","","","(1) - Consulte la ilustración por separado para el rango de funcionamiento","(1) - Consulte la ilustración por separado para el rango de funcionamiento","","(1) - Consulte la ilustración por separado para el rango de funcionamiento","(1) - Consulte la ilustración por separado para el rango de funcionamiento","(1) - Consulte la ilustración por separado para el rango de funcionamiento","","(1) - Consulte la ilustración por separado para el rango de funcionamiento","","(1) - Consulte la ilustración por separado para el rango de funcionamiento"]
["","","","","","","(2) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos.","(2) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos.","","(2) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos.","(2) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos.","(2) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos.","","(2) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos.","","(2) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos."]
["","","","","","","(3) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero","(3) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero","","(3) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero","(3) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero","(3) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero","","(3) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero","","(3) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero"]
["Accesorios estándar","Manual de instalación","","","","","","","","1","1","1","","1","","1"]
["","Junta de drenaje","","","","","","","","1","1","1","","1","","1"]
["","Etiqueta de carga de refrigerante","","","","","","","","1","1","1","","1","","1"]
["","Etiquetas multilingües para gases de efecto invernadero fluorados","","","","","","","","1","1","1","","1","","1"]
["","Precauciones generales de seguridad","","","","","","","","1","1","1","","1","","1"]
["","Etiquetado de eficiencia energética LOT10","","","","","","","","1","1","1","","1","","1"]
["","Tapón de drenaje","","","","","","","","3","3","3","","3","","1"]