{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":34,"n_cols":14,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RXP-M"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RXP20M5V1B (Archived)","RXP25M5V1B (Archived)","RXP35M5V1B (Archived)","RXP50M2V1B (Archived)","RXP50M5V1B (Archived)","RXP60M2V1B (Archived)","RXP60M5V1B (Archived)","RXP71M2V1B (Archived)","RXP71M5V1B (Archived)"]
["Dimensiones","Unidad","","Altura","mm","550","550","550","734","734","734","734","734","734"]
["","","","Anchura","mm","658","658","658","870","870","870","870","870","870"]
["","","","Profundidad","mm","275","275","275","373","373","373","373","373","373"]
["Peso","Unidad","","","kg","26","26","28","46.0","46.0","50.0","50.0","50.0","50.0"]
["Compresor","Tipo","","","","Compresor swing herméticamente sellado","Compresor swing herméticamente sellado","Compresor swing herméticamente sellado","Compresor swing herméticamente sellado","Compresor swing herméticamente sellado","Compresor swing herméticamente sellado","Compresor swing herméticamente sellado","Compresor swing herméticamente sellado","Compresor swing herméticamente sellado"]
["Límites de funcionamiento","Refrigeración","Ambiente","Mín.","°CBS","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Máx.","°CBS","48","48","48","46","48","46","48","46","48"]
["Nivel de presión sonora","Refrigeración","","Nom.","dBA","46","46","48","47","47","49","49","52","52"]
["","Calefacción","","Nom.","dBA","47","47","48","49","49","49","49","52","52"]
["Refrigerante","Tipo","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","Carga","","","kg","0.55","0.55","0.70","0.90","0.90","1.15","1.15","1.15","1.15"]
["","Carga","","","tCO2Eq","0.37","0.37","0.48","0.61","0.61","0.78","0.78","0.78","0.78"]
["","GWP","","","","675.0","675.0","675.0","675","675","675","675","675","675"]
["Conexiones de tubería","Longitud de tubería","Máx.","Ud. ext. – Ud. int.","m","15","15","15","30","30","30","30","30","30"]
["","Carga de refrigerante adicional.","","","kg/m","0,02 (para longitud de tubería superior a 10 m)","0,02 (para longitud de tubería superior a 10 m)","0,02 (para longitud de tubería superior a 10 m)","0,02 (para longitud de tubería superior a 10 m)","0,02 (para longitud de tubería superior a 10 m)","0,02 (para longitud de tubería superior a 10 m)","0,02 (para longitud de tubería superior a 10 m)","0,02 (para longitud de tubería superior a 10 m)","0,02 (para longitud de tubería superior a 10 m)"]
["","Diferencia de nivel","Ud. int. – Ud. ext.","Máx.","m","12","12","12","20","20","20","20","20","20"]
["Accesorios estándar","Manual de instalación","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Etiqueta de carga de refrigerante","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Etiquetas multilingües para gases de efecto invernadero fluorados","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Precauciones generales de seguridad","","","","1","1","1"]
["","Tapón de drenaje","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["Rango de eficiencia energética","","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]
["Alimentación eléctrica","Fase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frecuencia","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Tensión","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Notas","","","","","(1) - Consulte la ilustración por separado para el rango de funcionamiento","(1) - Consulte la ilustración por separado para el rango de funcionamiento","(1) - Consulte la ilustración por separado para el rango de funcionamiento","(1) - Consulte la ilustración por separado para el rango de funcionamiento","(1) - Consulte la ilustración por separado para el rango de funcionamiento","(1) - Consulte la ilustración por separado para el rango de funcionamiento","(1) - Consulte la ilustración por separado para el rango de funcionamiento","(1) - Consulte la ilustración por separado para el rango de funcionamiento","(1) - Consulte la ilustración por separado para el rango de funcionamiento"]
["","","","","","(2) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos.","(2) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos.","(2) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos.","(2) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos.","(2) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos.","(2) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos.","(2) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos.","(2) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos.","(2) - Consulte en el plano independiente con los datos eléctricos."]
["","","","","","(3) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero","(3) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero","(3) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero","(3) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero","(3) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero","(3) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero","(3) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero","(3) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero","(3) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero"]