{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":59,"n_cols":12,"rows_kept":59,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RXS-K"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RXS20K3V1B","RXS20K2V1B","RXS25K3V1B","RXS25K2V1B","RXS35K2V1B","RXS42K2V1B","RXS50K2V1B"]
["Nivel de presión sonora","Calefacción","","Alto","dBA","47","","47","","48","48","48"]
["","Refrigeración","","Alto","dBA","46","","46","","48","48","48"]
["Accesorios estándar","Junta (drenaje)","","","","1","","1"]
["","Manual de instalación","","","","1","","1","","1","1","1"]
["Refrigerante","Charge","","","TCO2Eq","2.1","","2.1","","2.5","2.7","3.5"]
["","GWP","","","","2,087.5","","2,087.5","","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Charge","","","kg","1.0","","1.0","","1.2","1.3","1.7"]
["","Tipo","","","","R-410A","","R-410A","","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Motor del vent.","Velocidad","Refrigeración","Súper baja","rpm","780","","780","","780","790","670"]
["","","Calefacción","Súper baja","rpm","740","","740","","740","780","670"]
["Conexiones de tubería","Diferencia de nivel","Ud. int. – Ud. ext.","Máx.","m","15","","15","","15","15","20"]
["","Carga de refrigerante adicional.","","","kg/m","0,02 (para longitud de tubería superior a 10 m)","","0,02 (para longitud de tubería superior a 10 m)","","0,02 (para longitud de tubería superior a 10 m)","0,02 (para longitud de tubería superior a 10 m)","0,02 (para longitud de tubería superior a 10 m)"]
["Compressor","Tipo","","","","Compresor swing herméticamente sellado","","Compresor swing herméticamente sellado","","Compresor swing herméticamente sellado","Compresor swing herméticamente sellado","Compresor swing herméticamente sellado"]
["Dimensiones","Unidad","","Anchura","mm","765","","765","","765","765","825"]
["","","","Profundidad","mm","285","","285","","285","285","300"]
["","","","Altura","mm","550","","550","","550","550","735"]
["Peso","Unidad","","","kg","34","","34","","34","39","47"]
["Ventilador","Caudal de aire","Calefacción","Súper baja","cfm","","","","","904","960","1,522"]
["","","Refrigeración","Súper baja","cfm","","","","","1,063","1,080","1,727"]
["Power supply","Fase","","","","1~","","1~","","1~","1~","1~"]
["","Frecuencia","","","Hz","50","","50","","50","50","50"]
["","Tensión","","","V","220-240","","220-240","","220-240","220-240","220-240"]
["Notas","","","","","(1) - 220 V","(1) - 220 V","(1) - 220 V","(1) - 220 V","(1) - 220 V","(1) - 220 V","(1) - 220 V"]
["","","","","","(2) - 230V","(2) - 230V","(2) - 230V","(2) - 230V","(2) - 230V","(2) - 230V","(2) - 230V"]
["","","","","","(3) - 240V","(3) - 240V","(3) - 240V","(3) - 240V","(3) - 240V","(3) - 240V","(3) - 240V"]
["","","","","","(4) - SB: Nivel de ventilador silencioso del ajuste del caudal de aire.","","(4) - SB: Nivel de ventilador silencioso del ajuste del caudal de aire.","","(4) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero","(4) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero","(4) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero"]
["","","","","","(5) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero","","(5) - Contiene gases fluorados de efecto invernadero"]
["Dimensiones","Unidad","","Altura","mm","","550","","550"]
["","","","Anchura","mm","","765","","765"]
["","","","Profundidad","mm","","285","","285"]
["Peso","Unidad","","","kg","","34","","34"]
["Motor del ventilador","Velocidad","Refrigeración","Súper baja","rpm","","780","","780"]
["","","Calefacción","Súper baja","rpm","","740","","740"]
["Compressor","Tipo","","","","","Compresor swing herméticamente sellado","","Compresor swing herméticamente sellado"]
["Límites de funcionamiento","Refrigeración","Ambiente","Mín.","°CBS","","-10","","-10"]
["","","","Máx.","°CBS","","46","","46"]
["","Calefacción","Ambiente","Mín.","°CBH","","-15","","-15"]
["","","","Máx.","°CBH","","18","","18"]
["Nivel de presión sonora","Refrigeración","","Alto","dBA","","46","","46"]
["","Calefacción","","Alto","dBA","","47","","47"]
["Refrigerante","Tipo","","","","","R-410A","","R-410A"]
["","Carga","","","kg","","1.0","","1.0"]
["","Carga","","","tCO2Eq","","2.1","","2.1"]
["","GWP","","","","","2087.5","","2087.5"]
["Conexiones de tubería","Longitud de tubería","Máx.","Ud. ext. – Ud. int.","m","","20","","20"]
["","Carga de refrigerante adicional.","","","kg/m","","0,02 (para longitud de tubería superior a 10 m)","","0,02 (para longitud de tubería superior a 10 m)"]
["","Diferencia de nivel","Ud. int. – Ud. ext.","Máx.","m","","15","","15"]
["Accesorios estándar","Installation manual","","","","","1","","1"]
["","Joint (drain)","","","","","1","","1"]
["Alimentación eléctrica","Fase","","","","","1~","","1~"]
["","Frecuencia","","","Hz","","50","","50"]
["","Tensión","","","V","","220-240","","220-240"]
["Accesorios estándar","Tapón de drenaje","","","","","","","","1","1","1"]