{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":72,"n_cols":9,"rows_kept":72,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RZAG-MY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RZAG71M7Y1B","RZAG100M7Y1B","RZAG125M7Y1B","RZAG140M7Y1B"]
["Nivel de presión sonora","Calefacción","","Nom.","dBA","","51","52","52"]
["","Refrigeración","","Nom.","dBA","","47","50","51"]
["Accesorios estándar","Arrollamientos de unión","","","","","2","2","2"]
["","Manual de instalación","","","","","1","1","1"]
["","Etiqueta de refrigerante para regulación de gas F","","","","","1","1","1"]
["","Precauciones generales de seguridad","","","","","1","1","1"]
["","Etiquetado de eficiencia energética LOT10","","","","","1","1","1"]
["Refrigerante","Charge","","","TCO2Eq","","2.53","2.53","2.53"]
["","GWP","","","","","675","675","675"]
["","Charge","","","kg","","3.75","3.75","3.75"]
["","Tipo","","","","","R-32","R-32","R-32"]
["Conexiones de tubería","Liquid","","OD","mm","","9.52","9.52","9.52"]
["","Longitud de tubería","Máx.","Ud. ext. – Ud. int.","m","","85","85","85"]
["","","Sistema","Sin carga","m","","40","40","40"]
["","","","Equivalente","m","","100","100","100"]
["","Gas","","D.E.","mm","","15.9","15.9","15.9"]
["","Diferencia de nivel","Ud. int. – Ud. int.","Máx.","m","","0.5","0.5","0.5"]
["","","Ud. int. – Ud. ext.","Máx.","m","","30.0","30.0","30.0"]
["","Carga de refrigerante adicional.","","","kg/m","","Consulte el manual de instalación","Consulte el manual de instalación","Consulte el manual de instalación"]
["Sound power level","Refrigeración","","","dBA","","66","69","70"]
["","Calefacción","","","dBA","","","69 (1)","70 (1)"]
["Compresor","Tipo","","","","","Compresor swing herméticamente sellado","Compresor swing herméticamente sellado","Compresor swing herméticamente sellado"]
["Dimensiones","Unidad","","Anchura","mm","","940","940","940"]
["","","","Profundidad","mm","","320","320","320"]
["","","","Altura","mm","","1,430","1,430","1,430"]
["Peso","Unidad","","","kg","","92","92","92"]
["Power supply","Fase","","","","","3~","3~","3~"]
["","Frecuencia","","","Hz","","50","50","50"]
["","Tensión","","","V","","380-415","380-415","380-415"]
["Notas","","","","","","(1) - Según ENER Lot 21","(1) - Según ENER Lot 21","(1) - Según ENER Lot 21"]
["","","","","","","(2) - norma técnica internacional y europea que limita las corrientes armónicas producidas por los equipos conectados al sistema público de baja tensión con una corriente de entrada mayor de 16 A e igual o inferior a 75 A por fase.","(2) - norma técnica internacional y europea que limita las corrientes armónicas producidas por los equipos conectados al sistema público de baja tensión con una corriente de entrada mayor de 16 A e igual o inferior a 75 A por fase.","(2) - norma técnica internacional y europea que limita las corrientes armónicas producidas por los equipos conectados al sistema público de baja tensión con una corriente de entrada mayor de 16 A e igual o inferior a 75 A por fase."]
["","","","","","","(3) - Ssc: energía de cortocircuito","(3) - Ssc: energía de cortocircuito","(3) - Ssc: energía de cortocircuito"]
["","","","","","","(4) - Norma técnica internacional y europea que limita las corrientes armónicas producidas por los equipos conectados a sistemas públicos de baja tensión con una corriente de entrada ≤ a 16 A por fase.","(4) - Norma técnica internacional y europea que limita las corrientes armónicas producidas por los equipos conectados a sistemas públicos de baja tensión con una corriente de entrada ≤ a 16 A por fase.","(4) - Norma técnica internacional y europea que limita las corrientes armónicas producidas por los equipos conectados a sistemas públicos de baja tensión con una corriente de entrada ≤ a 16 A por fase."]
["Dimensiones","Unidad","","Altura","mm","990"]
["","","","Anchura","mm","940"]
["","","","Profundidad","mm","320"]
["Peso","Unidad","","","kg","70"]
["Compresor","Tipo","","","","Compresor swing herméticamente sellado"]
["Límites de funcionamiento","Refrigeración","Ambiente","Mín.","°CBS","-20"]
["","","","Máx.","°CBS","52"]
["","Calefacción","Ambiente","Mín.","°CBH","-20"]
["","","","Máx.","°CBH","18.0"]
["Nivel de potencia sonora","Refrigeración","","","dBA","65"]
["Nivel de presión sonora","Refrigeración","","Nom.","dBA","46"]
["","Calefacción","","Nom.","dBA","49"]
["Refrigerante","Tipo","","","","R-32"]
["","Carga","","","kg","2.95"]
["","GWP","","","","675"]
["","Carga","","","tCO2Eq","1.99"]
["Conexiones de tubería","Líquido","","D.E.","mm","9.52"]
["","Gas","","D.E.","mm","15.9"]
["","Longitud de tubería","Máx.","Ud. ext. – Ud. int.","m","55"]
["","","Sistema","Equivalente","m","75"]
["","","","Sin carga","m","40"]
["","Carga de refrigerante adicional.","","","kg/m","Consulte el manual de instalación"]
["","Diferencia de nivel","Ud. int. – Ud. ext.","Máx.","m","30.0"]
["","","Ud. int. – Ud. int.","Máx.","m","0.5"]
["Accesorios estándar","Installation manual","","","","1"]
["","Refrigerant label for F-gas regulation","","","","1"]
["","General safety precautions","","","","1"]
["","LOT10 Energy Label","","","","1"]
["","Tie-wraps","","","","2"]
["Alimentación eléctrica","Fase","","","","3~"]
["","Frecuencia","","","Hz","50"]
["","Tensión","","","V","380-415"]
["Corriente - 50Hz","Amperios máximos del fusible (MFA)","","","A","16"]