{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":20,"n_cols":15,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EKEXV"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EKEXV100","EKEXV125","EKEXV140","EKEXV200","EKEXV250","EKEXV400","EKEXV50","EKEXV500","EKEXV63","EKEXV80"]
["Dimensiones","Unidad","","Altura","mm","401","401","401","401","401","401","401","401","401","401"]
["","","","Anchura","mm","215","215","215","215","215","215","215","215","215","215"]
["","","","Profundidad","mm","78","78","78","78","78","78","78","78","78","78"]
["Peso","Unidad","","","kg","2.9","2.9","2.9","2.9","2.9","2.9","2.9","2.9","2.9","2.9"]
["Límites de func.","Refrigeración","","Mín.","°CBS","-5","-5","-5","-5","-5","-5","-5","-5","-5","-5"]
["","","","Máx.","°CBS","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46"]
["Nivel de presión sonora","Nom.","","","dBA","45","45","45","45","45","45","45","45","45","45"]
["Conexiones de tubería","Líquido","","Tipo","","Conexión cobresoldada","Conexión cobresoldada","Conexión cobresoldada","Conexión cobresoldada","Conexión cobresoldada","Conexión cobresoldada","Conexión cobresoldada","Conexión cobresoldada","Conexión cobresoldada","Conexión cobresoldada"]
["","","","D.E.","mm","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52","12.70","6.35","15.90","9.52","9.52"]
["","Gas","","Tipo","","Conexión cobresoldada","Conexión cobresoldada","Conexión cobresoldada","Conexión cobresoldada","Conexión cobresoldada","Conexión cobresoldada","Conexión cobresoldada","Conexión cobresoldada","Conexión cobresoldada","Conexión cobresoldada"]
["","","","D.E.","mm","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52","6.35","9.52","9.52","9.52"]
["","Longitud de tubería","Sistema","Sin carga","m","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0"]
["","Diferencia de nivel","Ud. int. – Ud. int.","Máx.","","Consulte el manual, depende de la unidad exterior","Consulte el manual, depende de la unidad exterior","Consulte el manual, depende de la unidad exterior","Consulte el manual, depende de la unidad exterior","Consulte el manual, depende de la unidad exterior","Consulte el manual, depende de la unidad exterior","Consulte el manual, depende de la unidad exterior","Consulte el manual, depende de la unidad exterior","Consulte el manual, depende de la unidad exterior","Consulte el manual, depende de la unidad exterior"]
["Notas","","","","","(2) - La longitud máxima y mínima de la tubería hace referencia a la tubería entre el kit de la válvula de expansión (EKEVX) y la unidad de tratamiento de aire","(2) - La longitud máxima y mínima de la tubería hace referencia a la tubería entre el kit de la válvula de expansión (EKEVX) y la unidad de tratamiento de aire","(2) - La longitud máxima y mínima de la tubería hace referencia a la tubería entre el kit de la válvula de expansión (EKEVX) y la unidad de tratamiento de aire","(2) - La longitud máxima y mínima de la tubería hace referencia a la tubería entre el kit de la válvula de expansión (EKEVX) y la unidad de tratamiento de aire","(2) - La longitud máxima y mínima de la tubería hace referencia a la tubería entre el kit de la válvula de expansión (EKEVX) y la unidad de tratamiento de aire","(2) - La longitud máxima y mínima de la tubería hace referencia a la tubería entre el kit de la válvula de expansión (EKEVX) y la unidad de tratamiento de aire","(2) - La longitud máxima y mínima de la tubería hace referencia a la tubería entre el kit de la válvula de expansión (EKEVX) y la unidad de tratamiento de aire","(2) - La longitud máxima y mínima de la tubería hace referencia a la tubería entre el kit de la válvula de expansión (EKEVX) y la unidad de tratamiento de aire","(2) - La longitud máxima y mínima de la tubería hace referencia a la tubería entre el kit de la válvula de expansión (EKEVX) y la unidad de tratamiento de aire","(2) - La longitud máxima y mínima de la tubería hace referencia a la tubería entre el kit de la válvula de expansión (EKEVX) y la unidad de tratamiento de aire"]